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TUG - YACHT 15M

Specifiche Generali di costruzione

Design & Naval Architect:

Yacht Studio Strawinski s.c.

  Sopot, Poland

Builder

Conrad Shipyard SA

  Gdansk, Poland

1. Generale
1.1. Lo yacht

„Tug - Yacht da 15M” è stato ideato come un motor yacht classico, dalle linee tradizionali. Lo scafo dell’imbarcazione è in ferro con la sovrastruttura in teak/ mogano, con aggiunte di cromature bronzate per aumentare l’immagine classica dell’imbarcazione. La ricchezza e la qualità dell’equipaggiamento e dell’allestimento fanno di lei un vero e proprio  yacht per Gentleman, e provvederà un tocco di eleganza a bordo.  I due motori con elica di prua rendono l’imbarcazione molto manovrabile anche in porti molto affollati. 

1.2.Range Operativo

Lo yacht può essere adoperato anche in mare aperto, il volume molto grande dei serbatoi consente un range di crociera di un minimo di 600 Nm. La costruzione dello scafo è stata calcolata in conformità alle normative comunitarie (certificato CE).
1.3. Informazioni Tecniche di Base:

Lunghezza Fuori Tutto 

Loa 
= 
15.00
m 

Lunghezza al Galleggiamento 
Lwl 
= 
13.00
m 

Larghezza
B 
= 
 4.70 
m 

Bordo Libero (Minimo) 
Fb 
= 
 0.98
m 

Pescaggio
T 
= 
 1.15
m

Dislocamento
D 
= 
26.00
t

Velocità di Crociera
v
=
  9.00
kn 

Volume dei Serbatoi

- 
Serbatoio Gasolio 


 3 700
l

- 
Serbatoio Acqua Dolce


 2 500
l

- 
Sebatoio Acque Nere 


   600
l

Motori Principali


 2 x Volvo Penta
.

 145 
HP

Generatore 


Fisher -Panda 


 7.5
kW

1.4. Specifica Equipaggiamento


Una Specifica dell’equipaggiamento è allegata alla fine di questo documento 

1.5. Classificazioni, Regole e Regolamenti 


La costruzione dello scafo è calcolata in accordo con il registro Lloyds nel range di navigazione G6.

Lo yacht sarà consegnato con certificato CE, su richiesta può anche essere costruito secondo la classificazione Lloyds + 100 A1 . 
2. Scafo

2.1. Le linee


Scafo Concavo dal basso pescaggio con prora dritta e con una poppa classica, lunga a sbalzo. 

Belle linee di coronamento concave con una poppa tonda che fornisce un look classico. I parametri idrodinamici sono calcolati per una velocità di crociera di 9 knots. Lo scafo è relativamente largo per l’ottenimento di una migliore stabilità e una riduzione del rollio.

2.2. Costruzione dello scafo 


Lo scafo è completamente saldato con acciaio di medio dimensionamento apposito per costruzioni navali. Sistema a costruzione mista con ordinate a 500 mm. l’una dall’altra e longheroni.

Scafo singolo con casse integrate nelle sentine. La sala macchine è disposta nella parte poppiera ed è completamente stagna , accessibile solo dal ponte principale. Sala Macchine ausiliaria per generatore, pompe e unità di condizionamento sono posizionate sotto il camminamento della plancia. La sala macchine ausiliaria è stagna ed accessibile da ispezioni nel camminamento della plancia.

Dimensionamento Struttura:

Fasciame Superiore
4 mm

Fasciame Inferiore
4 mm & 5 mm

Ordinate


FB 80x8 spaziatura 500 mm

Longitudinali

FB 30x4 spaziatura 300 mm

Trasversali inferiori
pl. 5 mm FL 50x5

Paramezzali Inferiori 
pl. 5 mm FL 50x5

2.3. Dritto di Prua e Bulbo


Il dritto di prua è costruito con un profilo quadrato delle dimensioni di 60x40x5. per mantenere una linea classica il profilo si proietta fuori dall’acciaio. Il profilo verrà continuato lungo la parte inferiore dello scafo e sarà supportato con una chiglia ancorata in una piastra di 15 mm.  In questo tipo di costruzione lo yacht non avrà nessun paramezzale centrale provvedendo un accesso facilitato alla sentina. Solidità Longitudinale sarà ottenuta da un sistema di paramezzali laterali integrati con la costruzione dei serbatoi . 

2.4. Costruzione del Ponte 


La costruzione del ponte è fatta interamente di acciaio marino di medio grado, saldato. Bagli sono posizionati in tutte le ordinate e supportati nella parte poppiera con un sistema di trincarini. I bagli supportano i longitudinali. In posti dove verrà montato l’equipaggiamento pesante, saranno appropriatamente fissati e rinforzati. L’acciaio inossidabile sarà utilizzato in posti dove corrosioni pericolose potrebbero occorrere.

Dimensionamento Struttura:

Impiallacciature del Ponte
3 mm

Bagli


T 40x40x4 spaziatura 500 mm

Trincarino del ponte
T 60x4+30x5 spaziatura 600 mm  (aft deck, fore deck)

Longitudinali

FB 30x4

2.6. Sovrastrutture

2.6.1. Sovrastruttura Principale.


Le Murate verticali della sovrastruttura sono costruite di acciaio. Le cornici delle finestre e battagliola sono costruite in Acciaio inossidabile per ridurre la corrosione. Il tetto della sovrastruttura è costruito in compensato marino supportato da bagli di Mogano. 

Dimensionamento Struttura:

Pareti sovrastruttura


3 mm

Impiallacciatura  frontale sovrastruttura
4 mm 

Fasciame laterale della sovrastruttura
FB 40x4

Tetto di copertura  Sovrastruttura

compensato marino 15 mm

Bagli Sovrastruttura


65x40 spaziatura 400 mm (Mogano)

2.6.2. Plancia.


La Plancia è costruita in Mogano, con rifiniture in Teak. La Plancia ha due porte apribili sui lati- una ad ogni lato , in più ha una porta sul dietro per avere accesso al Flybridge.

Dimensioni principali Legni Plancia:


Plancia pannellature

magano 40 mm


Copertura Plancia

ply 8 mm


Bagli Plancia 


50 x 35 spaziatura 350 mm (Mogano)

3. Motori Principali e Propulsione


Due motori principali Yanmar 4HJ3-DTHE ( 115 HP) istallati a poppa. I motori sono controllati da delle manette ZF 63IV connesso con un Gear Box con metodo V-Drive. Assi Eliche ed Eliche sono Vetus (Diametro 45 mm.), asse elica è in acciaio inossidabile con elica a tre pale  in Bronzo. 

Raffreddamento ad acqua tipo “wet exhaust” con separatore d’acqua che provvederà uno scarico silenzioso e freddo. Il controllo dei motori sarà doppio (Plancia e fly-bridge)

Il sistema del gasolio è composto da tre casse strutturali ; due casse principali che forniscono I motori principali e sono posizionate davanti alla sala macchine. La terza cassa, che verrà usata soprattutto per fornire gasolio soprattutto al Generatore, è posizionata davanti alla sala macchine ausiliaria che è posizionata nella parte di proravia. C’è inoltre una pompa elettrica, installata nella sala macchine ausiliaria, che potrà trasferire gasolio tra le tre casse.  
Tutte le installazioni sono costruite con  tubature di acciaio. L’alimentazione ai motori è fornita e protetta da filtri del gasolio.


L’imbarco del gasolio Deck connection equipped with “eco-box” preventing spill of fuel while tanking.

4.  Disposizione Timoni


Due timoni dai profili a “Spada” posizionati dietro alle eliche per ottenere una migliore efficienza. I timoni sono di acciaio inossidabile montati con cuscinetti Jefa “Auto-allineanti”montati su losche a “labbra”. La timoneria è  servo assistita della Vetus, doppio controllo: plancia e fly-bridge. Entrambe le stazioni sono equipaggiate con un indicatore di posizione del timone. Uno delle aste dei timoni è prolungata sino al livello del ponte per essere usata come timone di emergenza. (Optional: Connessione per autopilota e terza stazione di controllo a poppa).


Addizionale manovrabilità, è provveduta da un’elica di manovra elettrica, a prora, dal diametro di 250 mm. (Vetus).

5. Ancora ed ormeggio

5.1. Disposizione Ancora 


L’ancora principale Danforth 25 kgs, galvanizzata è allocata in un occhio di cubia di acciaio inossidabile saldato nel centro del dritto di prora. L’ancora è equipaggiata con 55 mt. di catena di un diametro di 10mm. di tipo corto e galvanizzato. La cala della catena è costruita in alluminio con un’imbottitura in legno ed è dotata di uno scarico e da una valvola. Il Salpa- ancore (elettrico)può essere azionato dalla plancia e dalla prora con un telecomando a distanza. Il Salpa- ancore e le bitte di ormeggio sono nascoste sotto a delle panche le quali possono essere aperte per facilitarne l’utilizzo. L’ancora di rispetto,delle solite dimensioni e peso di quella principale, è posizionata nella parte poppiera dell’imbarcazione.

5.2. Equipaggiamento per l’ormeggio


Lo yacht è equipaggiato con quattro bitte di ormeggio e quattro passacavi ottonati installati nelle lamiere di murata. Appendici classiche della Toplicht. Un passacavo appositamente manufatto, in acciaio inossidabile, è posizionato e saldato nelle lamiere di prora per essere usato durante le operazioni di traino. Quattro cime di ormeggio da 55mt. ciascuna (testate per una rottura di minimo 30 kN.)


Lo yacht è fornito con  copri bottazzi in acciaio inossidabile e gomma. Quattro parabordi dal diametro di 40 cm. Sono tenuti nella parte poppiera dell’imbarcazione.

6. Equipaggiamento per il Ponte

6.1. passiduomo, finestre, boccaporti, porte esterne.

Lo yacht è equipaggiato con steriggi tradizionali costruiti in teak nei quali le alette di apertura superiore sono ottonati della serie Toplicht ( sono di 6 pezzi).

Le finestrature sono di vetro doppio strato termico da 6 mm di divisione tra gli strati. Il vetro è incollato con del Sikaflex all’interno di una nicchia della costruzione ed è rifinito con delle cornici di teak verniciato.

Spessore dei vetri:


Parabrezza plancia:

2x5 mm + 6 mm gap + 2x3 mm


Finestrature laterali plancia:
2x3 mm + 6 mm gap + 2x3 mm


Sovrastruttura laterali e poppa:
2x3 mm + 6 mm gap + 2x3 mm

Il Parabrezza della plancia è equipaggiato con spazzole tergivetro elettriche con sistema elettrico di spruzzo. 

I Bagni e le cabine sul davanti sono equipaggiati con oblò ottonati della Toplicht ( 4 pezzi )

A poppa della sovrastruttura c’è il boccaporto principale con porta incernierata in teak e un’ apertura scorrevole. Cerniere e binari in acciaio inossidabile, maniglie ottonate. La porta e l’apertura possono essere chiuse da entrambe i lati.

 Il boccaporto del Fly-bridge è ideato nel solito modo. La Plancia è accessibile da entrambe i lati tramite delle porte antispruzzo scorrevoli in teak, binari e carrello in acciaio inossidabile, maniglie e serrature in ottone.

6.2 Murate, corrimano, impugnature


Il ponte è contornato da delle murate in lamiera il quale è rialzato nella parte di prora e di poppa. Le lamiere di murata sono ricoperte da teak verniciato, i montanti dei corrimano tradizionali sono in ottone con un addizionale tubo in ottone al di sopra. Nella parte di mezzo c’è un cavetto in acciaio . In entrambe le murate dello yacht  sono presenti delle aperture per meglio accedere alla scaletta da bagno o al tender.


Da entrambe i lati, intorno agli angoli della parte alta della sovrastruttura c’è un corrimano in teak verniciato con dei supporti in ottone .  

6.3 Ponte in Teak , Carabottino


Il ponte principale è completamente ricoperto con doghe di teak di 12 mm. Incollate con il sistema Sikaflex. Il fly bridge è fornito di carabottini di teak. Il tetto in compensato della sovrastruttura e della plancia è ricoperto con un sottile strato di resina epossiddica e poi pitturato. 

6.4 Tavolo ponte e panche


Tutte le panche sono costruite in teak, con finiture verticali verniciate, le sedute sono grezze. Le panche di poppa e di prora sono incernierate e possono essere alzate per provvedere un agevolato accesso alle bitte. Le panche del fly bridge contengono armadietti sotto le sedute. Le panche dietro al muro di poppa della sovrastruttura possono essere alzate per avere accesso alla sala macchine . Il tavolo di poppa e l’arredamento del pozzetto possono essere movimentati per permettere l’apertura del portello motori per agevolare un eventuale sbarco dei motori.
6.5 Alberello , bigo di carico

L’alberello serve per l’installazione di antenne, luci di navigazione, e porta bandiere, è inoltre un supporto operativo del boma del bigo di carico che serve a movimentare il Tender. Il tender (del Massimo peso ipotizzato 100 kg.) sarà manovrato manualmente con un winch. L’invasatura in teak del tender è montata sul tetto della sovrastruttura ed è rifinita da ottonature e da ancoraggi al ponte per meglio legare il tender.
6.6 Tendalini e passerella 

L’intero pozzetto esterno di poppa è coperto da bimini installato tra due strutture metalliche . Le strutture metalliche sono in acciaio (Pitturato di Bianco) con rifiniture in ottone. La passerella è molto leggera ed è costruita in teak con una cornice di alluminio.
7. Pitturazione
7.1. Murata alta:  primerizzata e verniciata  con sistema Boero : Nero Opaco
7.2. Scafo immerse verniciato con antivegetativo della Boero 
7.3. Ponte sotto il teak trattato con Sikaflex 
7.4. Sovrastruttura in acciaio,murate verticali: Primerizzata e verniciata con prodotti Boero di colore Bianco Lucido.
7.5. Costruzione di acciaio all’interno dell’epossillico due componeti, minimo 5 strati. Colore Grigio chiaro. 

7.5. Tetto sovrastruttura verniciata con antisdrucciolo Boero, di colore bianco, opaco.

7.6. Tetto plancia verniciato con sistema Boero, colore bianco, opaco.
7.7. Rifiniture in teak esterne verniciate con 9 strati, lucide.
Nota: Il sistema Boero può essere sostituito con l’International Paint . 

8. Equipaggiamento interno e mobilio 
8.1. Generale
Lo yacht è fornito di tre cabine (una doppia con bagno e due doppie con letti in piano), inoltre un bagno con doccia nel corridoio, cucina adiacente al salone e plancia. Tutto il mobilio e lo stile interno è tradizionale.   Il Mobilio e i pannelli  sono costruiti in mogano verniciato con finiture verniciate bianche e particolari verniciati lucidi di mogano.  Le coperture di tessuto possono essere sfoderate per permettere di lavarle. I pavimenti della plancia, corridoio e salone principale sono in teak striato bianco, moquette è fornita nelle cabine e paglioli di teak nei bagni. Grandi finestre nel salone e cabine con boccaporti. Tutti i celi hanno a vista la naturale costruzione del legno.
8.2. Equipaggiamento Cabine


8.2.1. Cabina Padronale ( proravia)

· Letto Matrimoniale con cassetti e armadietti sottostanti

· 2 armadi

· scrivania
· sedie ripieghevoli  

· 2 divanetti

· mensole sopra al letto

· 2 lampade tradizionali nel soffitto

· 2 lampade di lettura sopra al letto

· 1 lampada di lettura nella scrivania

· 230V spine

8.2.2. Bagno Padronale

· toilet

· lavandino in acciaio inossidabile 

· mensola in marmo (nel lavandino)

· armadietto con specchio

· armadietto sotto lavandino

· carabottino in teak

· doccia con scarico

· 1 lampada nel soffitto

· 1luca su specchio

· 230v spina

· appendi asciugamani

8.2.3. Plancia

· doppia seduta

· seduta per pilota

· tavolo carteggio

· seduta navigatore

· tavolo da caffè

· console strumenti sopra la finestra

· scalini per andare in cabina

· scalini verso corridoio di poppa

· scalini per Fly

· corrimano per scalini

· 2 lampade da soffitto classiche

· lampada per navigatore

· luce notturna (rossa)

· 230V spine

8.2.3. Corridoio

· 1 lampada tradizionale da soffitto

· 1 luce notturna (rossa)

· armadietto con mensole

8.2.4. Cabina ospiti / Dritta

· 2 letti singoli con cassetti 

· armadietti

· comodino

· tavolo da lavoro

· sedia pieghevole

· 2 lampade da soffitto tradizionali

· 2 lampade di lettura sopra al letto

· 1 lampada di lettura nel tavolo

· 230V spine 
8.2.5. Bagno ospiti

· toilet

· lavandino in acciaio inossidabile 

· mensola in marmo (nel lavandino)

· armadietto con specchio

· armadietto sotto lavandino

· carabottino in teak

· doccia con scarico

· 1 lampada nel soffitto

· 1luca su specchio

· 230v spina

· appendi asciugamani
8.2.6. Cabina ospiti / sinistra

· 2 letti singoli con cassetti 

· armadietti

· comodino

· tavolo da lavoro

· sedia pieghevole

· 2 lampade da soffitto tradizionali

· 2 lampade di lettura sopra al letto

· 1 lampada di lettura nel tavolo

· 230V spine
8.2.7. Cucina

· 2 armadietti bassi
· lavandino in acciaio innossidabile
· Topliht unita fuochi con forno
· frigorifero
· freezer

· Estrattore cucina
· Passamani in ottone 
· Armadietto sopra il piano di lavoro
· Armadietto sotto il piano di lavoro della SBS

· Piano di lavoro in granito
· 1 lampada da soffitto classica
· 4 luci locali sopra al piano di lavoro
· 230V spine
8.2.7. Salone 

· divano a C con cassetti al disotto

· tavolo ripieghevole con cassetti

· 3 sedie pieghevoli

· Scalini di entrata

· Finestre steriggi ( 9 pcs)

· Mensole per libri con armadietto

· Armadietto per stereo con connessioni

· Corrimano ottonato 

· 4 lampade da soffitto classiche

· 4 luci locali

· 230V spine
9. Ventilazione e Condizionamento

Lo yacht è spontaneamente ventilato per mezzo di prese d’aria di ottone unite a scatole dorate. I bagni sono ventilati tramite estrattori elettrici a forma di fungo di ottone .

La sala machine ha una ventilazione spontanea (In uscita ed in entrata ) tramite condotte dorate ricoperte da  griglie in teak.


L’aria condizionata è raffreddata ad acqua con un’unità centrale di (40.000 BTU) posizionata nella sala macchina ausiliaria . Capacità suggerita: 
· Salone


16.000 BTU

· Cabina ospiti I

  6.000 BTU

· Cabina ospiti II

  6.000 BTU

· Plancia


  9.000 BTU

· Cabina Padronale
  6.000 BTU

 Le condotte per il raffredamento ad acqua sono in plastica fusiotherm, e sono termicamente isolate. Il sistema è reversibile, e può essere usato anche per riscaldare gli interni.
10.  Sistema delle condotte 
10.1. Sistema acqua dolce 

 Due casse integrali provvedono 2.5 tonnellate di acqua dolce. La scorta di acqua può essere incrementata anche da un desalinizzatore installato nella sala macchine ausiliaria. Le condotte sono costruite in plastica fusiotherm . La pressione nel sistema è gestita da un’autoclave e da una cassa di passaggio. Per emergenza c’è una pompa classica in ottone nella cucina. L’acqua calda è provveduta da un boiler con una resistenza elettrica e addizionalmente dal sistema di raffreddamento del Generatore. Le condotte dell’acqua calda sono isolate termicamente.
10.2. Sistema acqua salata 

Il sistema di acqua salata provvede acqua salata per raffreddamento motori, generatore, aria condizionata, frezer, e per l’anti-incendio. Ci sono due tipi di prese a mare: una per la sala macchine principale, e una per la sala macchine secondaria. Entrambe sono di costruzione similare: con doppio filtro per l’acqua salata e un collettore di scarico dove tutte le connessioni sono fornite in acciaio inossidabile e con valvole a palla. Questo sistema permette di pulire i filtri senza chiudere le prese a mare. Tutte le condotte sino allo scarico sono di acciaio inossidabile.
10.3. Sistema d’acque nere

Le casse delle acque nere sono strutturali e hanno una capacità di 600 lt. Tutte le condotte sono costrute con plastica fusiotherm. Le casse collezionano tutti gli scariche delle toilet, docce, lavandini e lavelli.  Connesioni  di riserva sono provvedute per Lavatrice e Lavastoviglie. I bagni sono provveduti con delle piccole casse di transito e pompe di trasporto. Le toilet possono essere scaricate direttamente fuoribordo muovendo una valvola a „Y”. Lo scarico delle casse delle acque nere può avvenire tramite sbarco posizionato sul ponte o muovendo una valvola a “Y”  e scaricando direttamente in mare . La pompa elettrica è fornita con una pompa manuale di backup pump.

10.4. Sentina e sistema anti- incendio

Lo yacht è suddivio nei seguenti compartimenti stagni:
· Proravia
· Sala machine ausiliaria
· Centro nave
· Sala machine principale
· poppavia
Una pompa elettrica grande, posizionata nella sala macchine ausiliaria, pompa fuori l’acqua di sentina di tutto il compartimento, e funge anche come pompa per l’anti-incendio. La pompa di sentina principale è posizionata nella sala macchine ausiliaria ed è accessibile dalla plancia.  Una pompa manuale sostitutiva è posizionata in un armadietto accessibile dal ponte. Inoltre tutti i compartimenti stagni sono forniti di galleggianti con pompe elettriche che lavorano in automatico.
11. Installazione elettrica


L’installazione elettrica generale è a 24 V DC. A parte quelle di ogni cabina, salone, area navigazione e sala macchine le quali sono equipaggiate con spine elettriche a 230 V AC. La fonte di energia principale per la 24 v DC è fornita da due bancate di batterie da 165 Ah 24 V DC ognuna. Le batterie possono essere ricaricate per mezzo del carica batterie dal generatore o dalla banchina. Le batterie, separate, utilizzate per l’accensione sono ricaricate direttamente dall’alternatore connesso ai motori. I circuiti 230 V AC sono alimentati, in alternativa dal generatore, linea terra, o dall’ivertitore 24V/230V – 3000 W.  

11. Coibentazione 


La coibentazione termica generale è applicata sopra la costruzione d’acciaio del ponte e nella parte superiore dell’area living. La coibentazione è fatta da stirolo duro da 40 mm. incollato a schiuma PU e ricoperto da un foglio di alluminio adesivo. La coibentazione per la rumorosità della sala macchine, è composta da un foglio di fonoassorbente  da 50 mm. ricoperto da panelli adesivi di alluminio perforato e verniciato da 0.55 mm. 

SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO 

	Ponte 
	 
	 
	 
	 

	Boccaporti
	Toplicht
	550x550
	1734-455
	6

	Finestre
	custom
	thermo glass
	 
	14

	Parabrezza (19mm)
	 
	 
	 
	3

	Obblò
	Toplicht
	250x360
	1033-160
	8

	Tergi cristallo
	Exalto
	 
	 
	5

	Salpa ancore 
	Toplicht
	1200GD
	1851-511
	1

	Catena ancora 
	Toplicht
	10 mm
	 
	65m

	Ancora
	Toplicht
	35
	1793-038
	1

	Prese aria 
	Toplicht
	dia100
	1841-100
	8

	Luci di fonda
	Toplicht
	dritta
	 
	 

	Luci di fonda
	Toplicht
	sinistra
	 
	 

	Luci di fonda
	Toplicht
	stern
	 
	 

	Luci di fonda
	Toplicht
	steaming
	 
	 

	Luci di fonda
	Toplicht
	ancora
	 
	 

	Faro di ricerca
	Toplicht
	24v
	3259-024
	1

	Passacavi
	Toplicht
	165x80
	1210-110
	8

	Bitte
	Toplicht
	250mm
	1084-250
	6

	Corrimano
	Toplicht
	 
	 
	14

	Tienti bene 
	Toplicht
	 
	 
	20

	Alberello con bigo
	custom
	 
	 
	1

	Targa nome 
	teak/brass
	 
	 
	4

	Parabordi
	Polyform
	 
	 
	2

	Ancora di rispetto
	Toplicht
	 
	 
	 

	Passerella 
	custom
	 
	 
	 

	Arco per tendalini / supp.passerella
	custom
	 
	 
	 

	Arco tendalino verso prora
	custom
	 
	 
	 

	Tender
	 
	 
	 
	 

	Boma del bigo
	custom
	 
	 
	 

	Scala bagno
	 
	 
	 
	2

	Macchinari
	 
	 
	 
	 

	Motori 
	Volvo Penta
	145 Hp
	
	2

	Invertitori
	ZF
	63 IV (vee-drive)
	 
	2

	Asse elica
	Vetus
	45mm
	 
	2

	Eliche 
	Vetus
	3 blade
	 
	2

	scarichi
	Vetus
	Scarico umido
	 
	2

	Filtro gasolio
	Vetus
	 
	 
	3

	Pompa trasferimento gasolio
	Jabsco 24V
	 
	 
	1

	Idroguida
	Vetus
	idraulica
	 
	1

	Ruota 
	Vetus
	420mm classic
	 
	2

	Generatore
	Fisher-panda
	7,7 kVA
	 
	1

	Bow thruster
	Vetus
	75kgf
	 
	1

	 
	 
	Seconda stazione
	 
	1

	Boiler 
	FORCE 10
	OC15241800
	 
	1

	Indicatori Casse
	Vetus
	LNFUEL24
	 
	2

	Sensori casse
	Vetus
	WFMETER24
	 
	2

	hydrofor
	Whale 24 V
	WHUP1825
	 
	1

	FW pompa manuale 
	Toplicht
	 
	 
	1

	Pompa sentina 
	Vetus
	24V
	 
	2

	Pompa sentina manuale 
	Whale
	 
	 
	1

	Pompa acque nere
	Vetus
	24V
	 
	1

	Pompa acque nere Manuale 
	Vetus
	manual
	 
	1

	Aria condizionata  / riscaldamento 
	Marine Air
	40.000 BTU
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Navigazione
	 
	 
	 
	 

	radar
	Raymarine
	RL70RC
	 
	1

	radar antenna
	Raymarine
	18"
	 
	1

	tridata
	Raymarine
	ST60
	 
	1

	GPS
	 A scelta del cliente
	 
	 
	 

	VHF
	Raymarine
	Ray 215
	 
	1

	VHF(Fly)
	Raymarine
	Ray 101
	 
	1

	autopilota
	Raymarine
	S1G
	 
	1

	bussola
	Toplicht (Plath)
	3740-003
	 
	1

	Sirena anti nebbia
	Toplicht
	24V
	3426-403
	1

	campana
	SMART
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Elettricità
	 
	 
	 
	 

	Connessione a terra
	Vetus
	16A
	 
	1

	Batterie
	Vetus
	 165 Ah
	 
	4

	Batterie Starter
	Vetus
	165 Ah
	 
	3

	Carica Batterie 
	Mastervolt
	Mass 24/25
	 
	1

	Invertitore
	Mastervolt
	Dakar Sine 24/3000
	 
	1

	Pannello 220V 
	Philippi
	 
	 
	1

	Pannello 24V 
	Vetus
	 
	 
	1

	Pannello luci di navigazione 
	Vetus
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	Cucina 
	 
	 
	 
	 

	fuochi (PB gas)
	Toplicht
	4720-001
	 
	1

	forno
	Toplicht
	4720-002
	 
	1

	frigorifero
	Danfoss
	BD35F
	 
	1

	freezer
	Danfoss
	
	 
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	Toilette
	 
	 
	 
	 

	WC
	Vetus
	 
	2

	Sarico doccia 
	Exalto /Hollex
	333007
	 
	2

	
	
	
	 
	 

	Pitturazione 
	 
	 
	 
	 

	Piturazione Interna
	Lucida
	 
	 
	 

	Piturazione scafo e sovrastruttura
	Boero system
	 
	 
	 

	Parte sotto-acqua 
	Boero system
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