Scheda SunFast32 2001
 
Sicurezza cat. B normativa francese 6 persone completa, zattera Eurovinyl scade marzo 2011, fuochi  marzo 2014
 
COPERTA, da prua: Buttafuori  alluminio 120 cm rimuovibile, Comando mura buttafuori in pozzetto,  Musone prolungato, Salpancora rimuovibile in regata  1000W Quick con telecomando,
Rollafiocco Profurl incassato nel gavone prua,  Manovre a piede albero tutte rinviate in pozzetto su stopper,  3 mani terzaroli con borose del  gratile indipendenti, Tughetta rimuovibile,  Sacchi laterali porta drizze,  Stopper sui trasti laterali rimuovibile per rimettere trasto centrale, Paranco randa (ripristinabile scottina secondaria inutile), Sacchetti portascotte su trasto randa,  2 maniglie winch
2+2 selftailing Harken (42 e 32, two speed) su tuga e mastra , Scaletta bagno, doccia esterna, Chiusura pozzetto a poppa  .
STRUMENTAZIONE: 1 bussola contest,  1 ST60 vento, 1 ST60 tridata, 1 ST40  con protezione plexiglass, Autopilot Simrad, Supporto 4 mt tubo inox per antenna VHF
 
INTERNO :
Cabina doppia prua con armadio, interruttore salpancora
Quadrato
3 porte (bagno, cabina prua, cabina poppa) smontate e tenute in magazzino
Cuccetta sn allargata 25 cm, ripristinabile come originale
Cuscineria cabine prua e poppa conservata in magazzino
Tavolo 2 ante pieghevoli smontato, rimontabile
Pompetta elettrica sentina
Cucina Eno 2 fuochi + forno
Frigo funzionante molto bene (fa ghiaccio)
Carteggio con radio, VHF, pannello elettrico, luce
Seduta carteggio con alimentatore 220 presa a terra e caricabatterie
2 prese 220 in quadrato
Bagno, lavello, WC Jabsco, doccia
Feritoia livello nafta illuminata
Pompa doccia da usare come pompa sentina di emergenza
 
MOTORE
Lombardini 18HP
Tagliando semestrale (sostituzione olio, filtro olio e nafta, girante, cinghia)
Scambiatore revisionato e pulito 2008
Pompa acqua raffreddamento revisionata al banco  2010
Contagiri extra montato in gavone Dx
Gomma asse elica Volvo, tenuta perfetta 
Elica bipala fissa
 
VELE
1 randa vecchia
1 randa North ottime condizioni 3 mani
1 genoa Mylar Intervoile come nuovo mai usato
1 solent Mylar Intervoile ottime condizioni
1 Spi Intervoile come nuovo 
Tangone e manovre spi (scotte, barber, amantiglio, caricabasso)
 
SERBATOI
nafta circa 70 lt (circa 80 miglia)
2x acqua 80 lt 
Boiler smontato ma ripristinabile in gavone Dx 
 
DOTAZIONI 
4 parabordi nuovi con calza, due bozze poppa con catena 
