Schooner Sciarelli 53
Modello Scia del 1976 disegno Carlo Sciarelli; lunghezza 15.45 m., larghezza 4.00 m., pescaggio 2.40 m., peso 15 tons. RINA 2009.

Scafo in vetroresina, coperta in vetroresina rivestita in teck. 

Lo scafo è stato ripitturato a gelcoat e la carena, nonostante la completa assenza di osmosi, è stata trattata a scopo preventivo con tre mani di antiosmosi nel 2004.

Tutte le prese a mare sono state sostituite nel 2004.

Armamento velico: 

randa, genoa avvolgibile, fiocco centrale avvolgibile e autovirante del 2006. 

N°2 Avvolgifiocchi Facnor 2004, albero e boma Canclini. 

Fiocco centrale del 2006; randa e genoa in buono stato. 

Scotta di randa con sistema a 4 bozzelli (nuovo) con doppia demoltiplica.

Motore e propulsione:

Motore Lombardini 60 cavalli nuovo (2007) appena uscito dal rodaggio

2 serbatoi gasolio da 100l + 250l rifatti in acciaio nel 2004 con pompa elettrica per travaso 

Asse elica sfilato, controllato e sostituiti i cortechi di impermeabilizzazione nella primavera 2007.

Trasmissione: sistema oleodinamico con pompa olio Sauer Danfoss e motore idraulico. Apparato di trasmissione sbarcato e revisionato completamente nella primavera 2007

Propulsione: elica Autostream a tre pale (2005) in acciaio con passo variabile regolabile in acqua per marcia avanti e indietro

Ormeggio:

Salpancore Lofrans 2000 W: revisione completa nella primavera 2007; motore del 2004 

Ancora Bruce con 70 metri di catena calibrata diam. 10 

Allestimenti interni:

Tre cabine 9 posti letto

Cabina di poppa con due letti separati e due armadi;accesso al bagno di poppa. 2 cabine a prua con due letti a castello e armadio.

2 bagni: bagno a prua grande con wc elettrico (2004) e doccetta; bagno di poppa con wc  manuale (2004) e doccetta.

Dinette con 2 divani-cuccetta, libreria attrezzata con zona tv (antenna Glomex) e una cuccetta sopraelevata.

Cuscineria rifatta nel 2004 

rivestimento: dinette in alcantara e cuccette in cotone pesante. 

Cuscineria esterna 2004 con tessuto Sombrella da esterno.

Cucina con doppio lavello in acciaio, miscelatore acqua calda e fredda

Impianto frigo e freezer con serpentina esterna rifatto totalmente nella primavera 2007.

Microonde-grill 

Piano cottura a due piastre in vetroceramica.

Carteggio con strumentazione elettrica ed elettronica

Impianto idraulico: 4 serbatoi per acqua dolce di 240 l.cad. (tot circa 1000 l.) rifatti in acciaio nel 2004. Impianto di distribuzione totalmente rifatto nel 2004 con tubi in PVC rigido ad alta resistenza ed attacchi rapidi. 2 autoclavi (1 principale + 1 di rispetto già collegata con impianto separato e switch).

Collegamento acqua calda con boiler in acciaio di 50 l. (2004).

2 pompe di sentine elettriche (principale + 1 di rispetto già collegata in circuito separato e switch con possibilità di funzionamento abbinato alla principale) + 1 manuale.

Impianto elettrico: 

Alternatore 50 A  24V+ ripartitore di carica sui 2 banchi batterie. (fine 2006)

Alternatore 100 A 12V +ripartitore di carica sui 2 banchi batterie (fine 2006)

Caricabatteria elettronico per 3 banchi batterie da 24V (2004)

Caricabatteria elettronico per 3 batterie 12 V (2004)

Generatore Paguro 4 Kw (2004) con motore Faryman.

2 banchi batterie servizi di 200 A. a 24V; batteria motore 100 A a 12V;  batteria 12 V 100 A per strumentazione elettronica; batteria 100 A. 12 V per generatore. Batterie del 2004-2005-2006 in perfetto stato.

Tutto l’impianto elettrico è stato rifatto nel 2004 con cavi di sezione maggiorata

Tutte le utenze sono sotto protezione magnetotermica 

Impianto 220 V con differenziale e protezione magnetotermica su tutte le utenze; switch banchina-generatore con passaggio zero.

Prese a 220 V, 24 V, 12 V, nelle cabine e dinette. 

Strumentazione Elettronica 

Radio stereo, vhf, chartplotter Raymarine, tridata ST40 Raymarine, Autopilot Raymarine con motore Neco a catena, tutti interfacciati Seatalk (2004). Radar Raymarine 24 miglia (luglio 2005)

Varie

Zattera 10 posti; 

Capottina + telo per bimini (luglio 2005); bimini centrale impermeabile (2006)

Plancetta in teck a poppa con passerella-scaletta.

Televisione 17’ lcd Philiphs

Lettore DVD; lettore cassette VHS

