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	Anno di costruzione 1998
	
	
	IONI

	Bandiera Italiana
	
	
	
	


	Dati tecnici
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	Lunghezza f.t.
	mt.
	13,19
	
	

	Lunghezza al galleggiamento
	mt.
	11,56
	
	

	Larghezza
	mt.
	3,88
	
	

	Immersione
	mt.
	2,55
	
	

	Dislocamento
	kg.
	6.810
	
	

	Zavorra in piombo
	kg.
	2.882
	
	

	Motore  Diesel EB
	HP
	55
	
	

	Riserva carburante
	lt.
	95
	
	

	Riserva acqua
	lt.
	380
	
	

	Lunghezza J/SPRIT
	mt.
	2,28
	
	

	Specifiche tecniche

	COSTRUZIONE 

	· Costruzione in sandwich con il sistema brevettato dalla T.P.I. "SCRIMP". 

· Stratificato di scafo e coperta approvato dai LLOYD’S, in balsa BALTEK CK57 (6 lbs/cu.ft) stuoia di vetro biassiale e unidirezionale. 

· Resina VINYLESTERE negli strati esterni dello scafo. garanzia di 10 anni contro l’osmosi. 

· Chiglia a bulbo in piombo ed antimonio del peso di Kg. 2.882, fissata con prigionieri e resinata con resina epossidica .    Appendice ricavata nello stampo dello scafo. 

· Scafo in gelcoat Cook NPG ISO bianco (altri colori optional) con linea di galleggiamento e linea di sguscio con scritta "J". 

· Giunzione scafo coperta con poggiapiedi ORC da cm. 3,75, a prua dell’albero ed in corrispondenza dei winches primari e     rotaia perforata a mezza nave per poter portare il punto di scotta del genoa all’esterno in regata. 

· Due tientibene in acciaio inossidabile sulla tuga. 

· Paratia principale strutturale stratificata in vetroresina e balsa, resinata da entrambi i lati alla coperta ed allo scafo, utilizzata     per il fissaggio delle lande, con due aperture, una per il bagno, l’altra per la cabina di prua. 

· Madieri in resina, ad alta resistenza, "infusi" nello scafo per supporto chiglia e per irrigidire lo scafo. 

· Mastra per albero realizzata in in resina con intelaiatura trasversale fissata ai madieri ed alla paratia principale. 

· Apertura del gavone sotto la panca di destra del pozzetto. 

· Gavone a poppa a destra, con accesso alla timoneria. 

· Gavone controstampato per bombole a poppa a sinistra con ventilazione fuoribordo. 

· Consolle porta strumenti controstampata sul tambuccio. 

· Ponte con antisdrucciolo. 

	MOTORE E TIMONERIA

	· YANMAR turbo diesel 3 cilindri 47 hp, raffreddato con acqua dolce. 

· Filtro RACCOR per gasolio. 

· Insonorizzazione motore particolarmente curata. 

· Pannello strumenti YANMAR tipo "C", incassato in pozzetto con protezione in LEXAN. 

· Comando monoleva MORSE con invertitore e gas. 

· Serbatoio carburante in acciaio della capacità di 113 litri con portello d'ispezione/pulizia e rubinetto di chiusura collocato          sotto la cuccetta in cabina di poppa. 

· Elica ARTEC 20 x 14 a pale chiudibili con linea d'asse AQUAMET da 32 mm. di diametro. 

· Timone ellittico, bilanciato, con asse di grande diametro, realizzato in una unica stampata con stuoia e vetro unidirezionale, montato su due cuscinetti HARKEN. 

· Poggiapiedi in teak per il timoniere. 

· Timoneria EDSON (Diamond Series) con ruota da 1350 mm in alluminio verniciata bianca con impugnatura in pelle, montata      su colonnina stampata in vetroresina con protezione in acciaio inossidabile e bussola completa di copertura in stamoid 

· Barra di emergenza 

	IMPIANTO IDRICO

	· Drenaggio ghiacciaia, con rubinetto. 

· Tre serbatoi acqua per complessivi 490 litri, con sfiati e portelli d’ispezione. 

· Nr. 02 wc JABSCO con scarico fuoribordo. 

· Boiler per l’acqua calda Mod. RARITAN da lt 22,70 

· Acqua calda e fredda in pressione. 

· Pompa drenaggio doccia in bagno. 

· Doccia calda e fredda in pozzetto. 

· Pompa di sentina manuale azionabile dal pozzetto. 

· Pompa di sentina elettrica automatica. 

	ATTREZZATURA DI COPERTA

	· Due winches primari a due velocità LEWMAR 58 AST self-tailing. 

· Due rinvii HARKEN 75 con blocchiLEWMAR per scotte spi e volanti. 

· Due rinvii singoli HARKEN 511 per far passare le scotte del genoa intorno alla capottina paraspruzzi, 

· Due winches a due velocità LEWMAR 44 AST self-tailing per scotta randa. 

· Due winches secondari a due velocità LEWMAR 48 AST self-tailing montati sulla tuga. 

· Una maniglia doppia e tre singole da 250 mm. con fermo. 

· Quattro porta maniglie in PVC. 

· Collare dell’albero in alluminio. 

· Nr. 11 bozzelli SCHAEFER sul ponte per drizze e borose 

· Quattro stopper tripli LEWMAR più uno singolo montati davanti agli winches secondari. 

· Rotaia scotta randa HARKEN 560-5 con carrello autovirante HARKEN 609 con sistema di controllo comandabile dal       timoniere. 

· Paranco scotta randa con mandata 2:1 realizzato con due bozzelli HARKEN 75 montati sul carrello ed un bozzello           HARKEN 504 sul boma. 

· Due bozzelli HARKEN 75  e due 73 per rinviare le volanti ai due stopper già citati. 

· Rotaie con profilo a "T" da 40 mm., due esterne per genoa 1 e 2 e due interne per fiocco 3 e 4, con cursori                       SCHAEFER 32-03. 

· Due rotaie esterne ai winches primari per regolare il punto di scotta nelle andature portanti di genoa e spi. 

· Poggia piedi in corrispondenza dei winches primari. 

· Due rinvii SHAEFER montati a poppa su appositi goffrai a "U" per scotte spi. 

· Pulpito di prua, pulpito di poppa con apertura. 

· Strozzatori, goffrai e bozzelli HARKEN per manovra girafiocco a sinistra della tuga. 

· Rinvii e strozzatori HARKEN per le manovre del "BOW-SPRIT" estraibile, montati a destra sulla tuga. 

· Musone di prua in acciaio. 

· Candelieri rastremati con basi rinforzate. 

· Tre bitte d'ormeggio.
· Ancora Bruce da Kg    completa di mt 70 catena zincata dia.
· Quattro boccaporti apribili LEWMAR 60 x 60 a prua, 50 x 50 in quadrato, 25 x 25 nel bagno, 20 x 20 nella cabina di poppa. 

· Sei oblò fissi sulla tuga. 

· Due oblò nel bagno e nella cabina di prua. 

· Tambuccio scorrevole con chiusura verticale in Lexan, chiudibile dall'interno e dall'esterno. 

· Capottina paraspruzzi montata su intelaiatura in acciaio, con apertura centrale e laterali asportabili. 

· Scaletta da bagno in acciaio inossidabile con scalini in resina. 

· Quattro sacche porta cime in polipropilene. 
· Protezioni draglie pozzetto in espanso rivestito con stamoid

	IMPIANTO ELETTRICO 

	· Due batterie per servizi e per avviamento motore. 

· Alternatore da 50 Amp. 

· Interruttore generali per batterie. 

· Pannello Corrente Alternata con tre prese (Carteggio, bagno e cucina) e cavo per presa a terra. 

· Quadro elettrico con interruttori e fusibili. 

· Luci di via, luce coronamento. 

· Impianto di messa a terra su tutte le lande. 

· Sei faretti alogeni orientabili. 

· Tre plafoniere fisse con doppia intensità bianca/rossa. 

· Una plafoniera al neon nel bagno. 

	ALBERO E ARMAMENTO 

	· Albero appositamente realizzato da HALL SPARS in fibre di carbonio e resina epossidica preimpregnate, passato in        autoclave a 80 psi ed a 125° centigradi, verniciato con AWLGRIP bianca, finito con la stessa specifica dell’albero in alluminio, permette di risparmiare 65 chili sopra la linea di galleggiamento. E’ fornita la rotaia per i carrelli Tides Marine. 

· Boma in carbonio HALL SPARS con teste saldate, di tesa base interno 8:1 e sistema per terzaroli ed attacco per vang. 

· Nell’albero sono previsti fori di ventilazione, in corrispondenza del bagno. 

· Avvolgifiocco HARKEN . 

· Sartiame in tondino discontinuo ed arridatoi NAVTEC. 

· Due gradini abbattibili alla base albero a dritta e sinistra per accesso alla drizza randa ed al copriboma. 

· Due pulegge in testa d'albero per drizze dello spi. 

· Due pulegge per le drizze del genoa. 

· Una drizza genoa da 12 mm. MARLOW SD3 SPECTRA con moschettone girevole. 

· Una drizza spinnaker in MARLOW LIONBRAID con moschettone. 

· Una drizza randa da 12 mm. MARLOW SD3 SPECTRA con grillo di sicurezza. 

· Scotta randa da 12 mm. in MARLOW LIONBRAID. 

· Cime rinvii carrello scotta randa da 8 mm. in MARLOW KT3. 

· "BOW-SPRIT" estraibile in carbonio di mt. 2,13 per spinnaker asimmetrico, con bozzello doppio HARKEN per rinviare la   manovra dello "Snuffer" in pozzetto. 

· Cima per manovre "BOW-SPRIT" da 9 mm in MARLOW tipo 16 controllabile dal pozzetto. 

· Cima per controllo del punto di mura dello spinnaker asimmetrico in MARLOW LIONBRAID, 

· Due scotte spinnaker da 12 mm. in MARLOW DYNEEMA LIGHT galleggiante. 

· Due scotte genoa da 12 mm. in MARLOW LIONBRAID. 

· Cilindro idraulico SAILTEC integrale per tendi paterazzo. 

· Vang rigido HALL QUICK VANG. 

· Lande principali, attacco strallo di prua e paterazzo in acciaio inossidabile. (optional) Musone di prua con rullo asportabile         per ancora. 

· Due borose per terzaroli da 10 mm. in MARLOW LIONBRAID. 

· Due sartie volanti doppie con regolazione interna all’albero, in KEVLAR non strutturali, con moschettone SPARCRAFT SS6,    con code da 10 mm. in MARLOW KT3. 

	CUCINA 

	· Doppio lavello ad incasso in acciaio inossidabile lucidato, con rubinetteria "Wheat Matrix" e fascione in lamellare di teak. 

· Fornello basculante SMEV con tre fuochi e forno. 

· Due bombole di gas da 4,5 kg. in alluminio nell’apposito gavone di poppa collegate alla cucina con tubatura e solenoide. 

· Pompa dell'acqua dolce a pedale. 

· Ghiacciaia da 170 lt. con doppia apertura dall'alto, trasformabile in frigorifero. 

· Ampio vano cambusa con ripiani e portelli. 

· Vano stivaggio pentole. 

· Due cassetti per posate. 

· Piano d'appoggio in laminato bianco con bordo in lamellare di teak. 

· Armadietto per pattumiera ricavato nel blocco lavello. 

· Vano stivaggio piatti, tazze e bicchieri. 

	INTERNI

	· Due porte ovali attraverso la paratia principale, comunicanti con la cabina di prua, che comprende a destra il bagno ed a     sinistra armadio a persiane, piano d’appoggio con armadio sottostante, oltre all’armadio appendiabiti. 

· Una paratia stagna delimita a prua uno scomparto autosvuotante, con duplice funzione di gavone dell'ancora e sostegno        della bocca di lancio del "BOW-SPRIT" che scorre su cuscinetti. La stessa è protetta inferiormente da canala in laminato           per eliminare eventuale stillicidio di acqua

· Fra questa paratia ed il bagno è ricavata una grande cuccetta doppia a "V" con gavoni sottostanti, accessibili frontalmente    senza sollevare i materassi. 

· Il bagno include, WC, lavello, doccia, armadio, portasciugamani, specchio. . 

· Finiture in laminato opaco bianco, con rifiniture in teak naturale e profili in lamellare. 

· Paglioli in teak e agrifoglio rifiniti con vernice poliuretanica satinata. 

· Materassi in poliuretano espanso a cellula chiusa con rivestimento in tessuto . 

· Due divani in quadrato con sovrastanti cuccette di guardia ricavate sollevando lo schienale del divano ed ampi stipetti    sottostanti. 

· Tavolo superleggero in teak ad ali pieghevoli al centro del quadrato, con sostegni in acciaio inossidabile. 

· Tavolo da carteggio dimensioni 60 x 90, rivolto verso prua con cassetto per carte e sedile. Pannello per incasso strumenti a murata e libreria. 

· Tientibene in acciaio inossidabile posizionati sul soffitto in quadrato. 

· Ampio gavone di poppa a destra con annesso secondo wc, accessibile dall'interno attraverso la porta dietro la cucina, e dall'esterno attraverso l'apertura ricavata nella panca del pozzetto. 

· Cabina di poppa a sinistra, accessibile attraverso una apertura ovale con porta, armadio appendiabiti, ripiano, luce lettura, un vano portaoggetti e due oblò apribili rivolti verso il pozzetto. 

	Strumentazione elettronica e dotazioni di sicurezza

	· Dotazioni di sicurezza completa per navigazione senza limiti

· Zattera Plastimo 8 p

· Scadenza certificato di sicurezza 12.04.2012

· MOM 8A

· Epirb ACR Electronics

· Radar Raytheon SL70

· Vhf Sailor C4901

· Stereo Hi-fi Kenwood

· GPS Raytheon Nav 398

· Autopilota Raymarine ST 6001+

· Fax – Weather facsimile Navtex system

· Wind + tridata ST60




	
	
	
	
	

	
	


