 112 FERRETTI CUSTOM LINE ANNO 2007 

Dimensioni Lunghezza: 34m Larghezza: 7.10M Dislocamento: £ 240.000 Pescaggio: 2,00 m Motori Engine (s): 2 x MTU Engine (s) HP: 2775hp Modello motore: 12V 4000 M90 Velocità di crociera: 25 nodi Velocità massima: 28 nodi Riempimento dei serbatoi Carburante: 18000lt Acqua: 3000lt Holding: 550lt 

Alloggi 12 ospiti in cinque cabine doppie, tutte con bagno privato. La cabina armatoriale si trova sul ponte principale con 2 doppie e 2 gemelli con pullmans sul ponte inferiore. Equipaggio di sei / sette è alloggiato in quattro cabine, ciascuna con un bagno privato. L'interno è in raso di legno verniciato scuro con pelle color crema e tappeti in tutto. Ci sono pavimenti in marmo e contatori nei bagni. Stato dell'arte Playtime / Bang e sistema di intrattenimento Olufson con pontili Ipod e al plasma / LCD TV in tutto. 

Costruzione 

• costruzione in composito con ponti in teak 

• Classe RINA: RINA Croce di Malta 100-A-1.1 

• Built to MCA • Tankage: 18.000 carburante lt 4.775 galloni degli Stati Uniti 

• Acqua 3.000 lt 793 galloni degli Stati Uniti 

• Grey 1.900 lt 502 galloni degli Stati Uniti 

• Black 550 lt 145 galloni degli Stati Uniti 

• Dislocamento: £ 240.000 a secco / £ 291.000 completo 

• Velocità: 25 nodi di crociera / massima 28 nodi Elettronica e di navigazione 

• Radar: Furuno Navnet 1954c-BB

• Fluxgate Bussola giroscopica 

• Chart plotter: Furuno GD 1720 

• etc Wind Speed: Simrad in timoneria e l'indicazione del timone ripetuto su Fly bridge 

• VHF: Simrad DSC / D, con grandine e nebbia citofono doppia stazione con ripetitore su fly bridge e Simrad DSC / D a doppia stazione con ripetitore in cabina di pilotaggio Dinette 

• Pilota automatico: Simrad con la stazione di comando in timoneria e sul Fly bridge 

• SSB: Furuno DSC FS 1570 

• Navtex Wfax 

• Sistema telefono GSM 

• IT pacchetto con 3G 

• Intercom 

• manuali ed elettrici faro 

• Allarmi 

Meccanica e Electrical Equipment 

• (2) MTU 12 V 4000 M90 principali motori, con 500 ore febbraio 2009, 2.775 hp ciascuno 

• Comandi elettronici 

• MTU monitoraggio 

• Nibral eliche Hi efficienza 

• 700kg idraulica elica di prua, PTO da ogni cambio 

• elettro idraulico flap trim tab • (2) 1200 GPD (180lt/hr) Idromar dissalatori 

• Anti-Gyro roll zero stabilizzatori velocità, (4 ARG MSM-4000) 

• 2 stabilizzatori fin Trac 300 

• (2) generatori Kohler, 55kW, 380V, 50 Hz con 1.000 ore febbraio 2009 

• emergenza 24V DC elettriche ed elettroniche 

• 70kw shore trasformatore di corrente 

• Cu-il-fuoco con acqua di mare Ni Fighting System 

• CO2 sistema antincendio in sala macchine 

• separatore Alfa Laval di carburante 

• Silver acqua Angel sistema di sterilizzazione 

• Costruito in addolcimento dell'acqua sistema di riscaldamento 

• Vasca idromassaggio 

• 180.000 BTU di aria condizionata con 4 compressori Naviop 

• sistema di monitoraggio con tre 15 ", display a colori 

• 24/220V pompe per l'acqua fresca (2) 

• (2) 180 litro 2200W caldo scaldacqua 

• sistema di trattamento delle acque reflue Hamman 

• Bianco e connessioni di scarico grigie a poppa
