lavori eseguiti a bordo della imbarcazione APACHE

· trattamento invernale motori, aria condiz. generatore e fuoribordo


· alaggio

· lavaggio carena


· varo


· tagliando 2 motori Man D2848LE404 800 HP + generatore






· smontaggio e revisione Arneson









· sostituzione dischi frizione, olio e filtro su invertitore Twin Disc (dx)

· smontaggio, controllo, regolazione e rimontaggio dell’invertitore  Twin Disc (sx)

· fornitura e sostituzione di un nuovo serbatoio in acciaio inox per acqua dolce, completo di manicotti e galleggiante, e realizzazione di un portello di ispezione



· rimessaggio interno invernale







· lavaggio completo della imbarcazione, dei tendalini e della tappezzeria esterna, della sala macchine, della sentina
.

· lavaggio esterno dopo la prova in mare






· lavaggio interni









· lucidatura completa della imbarcazione






· lucidatura delle eliche









· lavoro di ricostruzione paratia della cucina in vetroresina




· sistemazione fondo sedile dx








· smontaggio, ricostruzioni cornici in legno  e montaggio dei passouomo




· lavoro prese aria motori








· carteggiatura delle parti in legno teak






· tavolo in legno teak









· sostituzione del parabrezza







· lucidatura del parabrezza lato dx






· riparazione e regolazione della porta interna del bagno,

· carteggiatura e verniciatura della porta esterna, riparazione verniciatura del portello gavone del pozzetto




· sostituzione degli estintori








· modifica scarico acqua gavone sx







· riparazione perdite e sistemazione dei filtri acqua salata prese a mare motori



· controllo delle prese a mare








· sistemazione degli oblò








· controllo impianto elettrico








· sostituzione di nr. 12 batterie al gel








· sostituzione del carica batterie







· smontaggio delle vecchie batterie e montaggio delle nuove compresi nuovi cablaggi

· sostituzione degli zinchi








· sabbiatura della carena, trattamento ciclo epossidico e verniciatura con antivegetativa


· sistemazione della bacheca esterna





· riparazione dell’elica



· alaggio e varo per sostituzione  eliche






· sostituzione delle eliche






· gruppo aria condizionata Marmeid 16500 BTU





· controllo pompe di sentina e sostituzione di nr. 1 

· interruttore automatico a galleggiante







· fissaggio materassini di poppa







· sist. valvole aria tender






· controllo generale di tutti i portelli




· pompa acqua salata per aria condizionata



· montaggio aria condizionata







