RAPPORTO DI VISITA PER L’ASSICURAZIONE DI
IMBARCAZIONE O NAVE DA DIPORTO


TENUTO CONTO, in particolare:
1. del generale buono stato di conservazione, di manutenzione in relazione all’età e di efficienza,
dello scafo ( in vtr), dei motori di propulsione, delle sistemazioni interne delle apparecchiature e
pertinenze varie,
2. dei lavori eseguiti sui motori principali
STIMA il valore commerciale dell’ imbarcazione denominata allo stato sano, completo delle
pertinenze e dotazioni di cui al rapporto allegato, alla data del 31.05.13 in 85.000,00 Euro
(Ottantacinquemila euro).
La validità della perizia è condizionata dal mantenimento delle caratteristiche e condizioni verificate
nell’occasione ed è effettuata senza pregiudizio per le condizione ed i termini di polizza. Si
chiarisce che le operazioni peritali in oggetto sono limitate alla sola verifica delle condizioni
generali dell’unità e non intendono né possono certificare la funzionalità delle singole voci. E’
inoltre escluso l’accertamento di eventuali difetti o vizi occulti dei componenti e materiali per
l’impossibilità di procedere per l’impossibilità di procedere al tiro a secco, alla prova in mare, prove
meccaniche e non distruttive dei materiali.
Tale rapporto di perizia è stato stilato ad uso esclusivo e su istruzioni al fine della sola valutazione commerciale ai fini assicurativi
Nessuna responsabilità verrà accettata da parte di terza parte che possa entrare in possesso di
tale perizia o a conoscenza dei suoi contenuti.
In fede e senza pregiudizio.ni del cliente sopra menzionato.
Il rapporto di visita si compone di 20 pagine e si suddivide nei seguenti capitoli:
1) Dati generali visita
2) Dati generali imbarcazione
3) Identificazione statutaria imbarcazione.
4) Dati tecnici imbarcazione.
5) Condizioni strutturali.
6) Opera morta- coperta e sovrastruttura
7) Apparati di propulsione e di governo.
8) Impiantistica.
9) Protezione contro gli incendi.
10) Compartimentazione e Sistemazione interna.
11) Audio visivi di bordo
12) Strumentazione di bordo.
13) Principali attrezzature di coperta e dotazioni.

1- DATI GENERALI VISITA
Visita effettuata il il 31.05.2013
Visita eseguita galleggiante
In caso di visita a secco l'unità è stata
Visionata.
L'unità è stata tirata a secco
Documenti visionati Libretto di Navigazione
2- DATI GENERALI IMBARCAZIONE
Bandiera Italiana
Tipo imbarcazione Motore - open
Cantiere Costruttore Fairline Botas
Anno di costruzione 1992
Scadenza annotazioni di sicurezza 05.05.2015


Integrità sistema giunzione paratie per
quanto accertabile Buono
Tipologia di strutture Strutt. interne long. e trasv. collegate a scafo
Condizione strutture per quanto accertabile Buono
Presenza di Infiltrazioni di acqua dovute a deficienze strutturali No
6-OPERA MORTA- COPERTA E SOVRASTRUTTURA
Condizione Fasciame Esterno (opera
morta)
Con opacizzazioni in linea con l'età dell'unità
Tipo Rivestimento ponte Teak
Condizione strutturale sovrastrutture per quanto accertabile Buono
Condizione finestrature/oblò/osteriggi/porte stagne Buono
Condizione falchetta, base candelieri,basi attrezzature di coperta Buono

7-APPARATI DI PROPULSIONE E DI GOVERNO
Caratteristiche sistema di propulsione Entrobordo
Tipo di trasmissione Linea asse
Numero motori 2
Combustibile Gasolio
Casa Costruttrice Caterpillar
Modello 3208 TA 425
Ore di moto Dritta 12/Sinistra 12
Condizione generale esterna dei motori Buono
Materiale costruttivo casse nafta Acciaio
Impianto combustibile Conforme
Ventilazione
I motori sono stati sottoposti ad una revisione completa nel 2012. I motori sono stati sbarcati e revisionati interamente presso la Gamar SNC concessionario Williams
IMPIANTO ELETTRICO
Tensioni di bordo 24-220 V
Batterie Con manutenzione
Quadro elettrico principale Si
Sottoquadri Si
Generatore 1 Khoeler 8 kw
Caricabatterie Si
Inverter
Prese da terra Si
Staccabatterie Si
Condizione esterna cavi elettrici e staffatura
Buono
IMPIANTI ACQUA GRIGIE,NERE,SENTINA
Pompe sentina elettriche 3 elettriche con comando manuale ed automatico
Pompa sentina manuale Si
Casse acqua Acciaio 1x300 lt
Tipo boiler elettrico
Autoclave Operativo
Tipo wc Elettrico
Scarico diretto acque grigie e nere fuori bordo Si
Condizione scarichi fuori bordo per quanto visibile Buono
Condizione tubazione acque grigie/nere/bianche per quanto visibile Buono



9- PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI
Numero estintori portatili 7
Tipologia estintori portatili polvere
Condizione involucro Buono
Tipo impianto antincendio fisso Automatico 6kg HFC 227
Data ispezione Giugno 2012
10- SISTEMAZIONE INTERNA E COMPARTIMENTAZIONE
Numero cabine ospiti / armatore 1+1
Numero bagni 2
Cabina marinaio 0
Compartimentazione ponte superiore Prendisole ponte esterno prora.
Zona timoneria sulla dritta.
Mobile sul lato di dritta contenente frigo, cassettiere ,
lavello , cucina elettrica due fuochi.
Divano sul lato sinistro.
Divano poppiero.
Compartimentazione ponte inferiore Cabina prora matrimoniale con bagno doccia e
servizi
Dinette caratterizzata sul lato di dritta da divano, con
tavolo telescopico abbattibile e trasformabile in letto.
Sul lato sinistro mobile cucina comprensiva di forno
a gas, cucina a gas 4 fuochi, lavello inox, forno
microonde.
Cabina due letti incrociati
Bagno con doccia e servizi
Note
Rivestimenti in legno, moquette chiare cieli in simil pelle, tutto tenuto in buone condizioni
12-STRUMENTAZIONE DI BORDO
Apparecchiature Esterne
Tipo strumentazione Marca e modello
VHF IC M 421
Plotter Grmin GPS MAP 4008
Autopilota AP 303 Gold
Log/eco GARMIN GMA
Bussola Si

13-PRINCIPALI ATTREZZATURE DI COPERTA E DOTAZIONI
Verricello elettrico Lofran
Scaletta di poppa Besenzoni
Scaletta bagno Manuale
Tender Zodiac chiglia rigida 2,75 mt
Motore fuoribordo Mercury 6 kw non visionato
Dotazioni di Sicurezza per navigazione in ordine ad eccezione della zattera che è stata inviata alla
revisione.

