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Locale motori: Un motore entrofuoribordo a benzina o turbodiesel - Serbatoio carburante
in acciaio inox - Un prefiltro carburante - Una batteria.

Scafo e coperta: Pedana di poppa in vetroresina - Scaletta da bagno - Doccetta estraibile -
Vano di poppa con chiusura - Cuscini prendisole di poppa - Divano con cuscini e sottostante
gavone - Portellone servoassistito per accesso al vano motore - Alloggiamento per il
supporto del tavolino della dinette interna - Un gavone nel pozzetto - Tasche a murata -
Sedile di guida biposto con schienale ribaltabile - Mobiletto con lavello - Porta scorrevole in
perspex per accesso alla cabina - Scaletta ricavata nella struttura per accesso alla tuga - Due
tientibene sulla tuga - Tientibene a poppa - Parabrezza in perspex con cornice in lega
leggera con apertura per accesso alla tuga - Due prese d'aria alle murate - Rullo salpa ancora -
Gavone per la catena - Due bitte a prua e due a poppa - Parabordo perimetrale in peralluman
e gomma - Quattro parabordi - Gancio d'accosto - Asta portabandiera con bandiera
nazionale - Gancio traino sci.

Plancia: Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti: strumenti motori, spie luminose per
pompe di sentina, interruttori per servizi elettrici di bordo, indicatore livello carburante -
Bussola - Scatola telecomandi per invertitore ed acceleratore - Timoneria monocavo
servoassistita - Volante - Copricruscotto.

Interni: Divano ad U con sottostanti gavoni e tavolino per formazione dinette o letto
matrimoniale - Mensole sulle fiancate - Gavoncino - Osteriggio con oscurante - Faretti

Impianti e strumentazione ausiliaria: Stacca batteria - Quadro elettrico completo di
interruttori termici per tutti i servizi di bordo - Impianto idrico con autoclave e serbatoio
acqua - Due pompe di sentina elettriche automatiche - Impianto di estrazione d'aria nel
vano motore (per la sola versione benzina) - Dispositivo per chiusura a distanza valvola
serbatoio carburante - Impianto per radiodiffusione con quattro altoparlanti - Fanaleria
regolamentare - Impianto di estinzione incendi nel locale motori (per la sola versione
benzina) - Estintori portatili - Avvisatore acustico.

CARATTERISTICHE:

Lunghezza f.t. (L max) m. 7.22
Lunghezza scafo (L h) m. 6.86
Larghezza max (B max) m. 238
Serbatoio carburante ~It. 210
Serbatoio acqua ~It. 80

Peso (escluso motore) ~Kg. 1.200
Posti letto n. 2
Capacita n. 8 persone
MOTORIZZAZIONE:

Versione benzina

1x240 HP Volvo Penta Duoprop Iniezione
Versione turbodiesel

1x230 HP Volvo Penta Duoprop

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano
alcun titolo di diritto per gli acquirenti.
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Engine compartment: One turbo-diesel or petrol in-outboard engines - One stainless steel
fuel tank - Fuel pre-felters - One battery.

Hull and deck: Fiber-glass stern platform - Bathing ladder - Extractable shower - Stern
sundeck - Settee with cushions and lockers below - Hatch for access to the engine
compartment - Support for dinette table - Cockpit compartment - Wall compartments -
Double pilot seat with overturn squab - Furniture unit with wash basin - Perspex sliding-
door giving into the cal ladder leading to deck house - Two handrails on deck-
house - Stern handrails - Perspex windscreen with a light alloy, with access into deck-house -
Two air intakes on broadsides - Stemhead roller - Peak for chain - Two bow bollards and two
stern bollards - Peralluman and rubber perimeter fender - Four fenders - Boat hook -
Flagstaff with national flag - Ski hook.

Bridge: Dashboard with screen printed panels housing instruments for engines, warning
lights for bilge pumps, swiches for all the electric accessories on board - Fuel level gauges -
Compass - Remote control boxes for inverters and accelerators - Monocable servoassisted
steerage - Wheel - Dashboard cover.

Cabin: U-settee with telescopic support table to form double berth - Wall compartment -
Small peak - Skylight with blind - Lights.

Systems and auxiliary instruments: Battery cut-off system - Electric board provided with
circuit breakers for every on-board service - Water system with autoclave and tank Two
electric and automatic bilge pumps - Air emission device in the engine compartment (for the
petrol model only) - Remote control device to close fuel tanks valves - Broadcasting system
with four loud speakers - Prescribed navigation light - Fire extinguish system in the engine
compartment (for the petrol model only) - Portable extinguishers - Horn.

MAIN CHARACTERISTICS:

Overall length (L max) m. 7.22
Hull length (L h) m. 6.86
Max breadth (B max) m. 2.38
Fuel capacity ~It. 210
Water capacity ~It. 80
Weight (without engine) ~Kg. 1.200
Berths n. 2
Passengers capacity n 8
ENGINES:

Petrol model

1x240 HP Volvo Penta Duoprop Injection
Turbodiesel model

1x230 HP Volvo Penta Duoprop

CE: design category B

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and
do not give any rights to the buyers.




