SUN ODYSSEY 54 DS
PROVVISORIO

Lunghezza fuori tutto……………………………………………..……………………………………..16,68 m / 54’8”

Lunghezza scafo……………………….…………………..……………………………………………..16,38 m /53’8”

Lunghezza al galleggiamento………………….…………………….…………………………………..14,20 m / 46’7”

Larghezza massima…………………………….………………………………………………………..4,87 m / 15’11”

Lunghezza al galleggiamento…………………………………………………………………………….4,00 m / 13’1”

Stazza….………………………………………...…………………………………..………… 16 000 Kg / 35 274 Lbs

Peso chiglia standard (ghisa )………………….….………………………………………………5 000 Kg / 11023 Lbs

Pescaggio chiglia standard (ghisa )………….………………..……………………………………………2,30 m / 7’6”

Peso chiglia corta (opzione)………………………………………………………………………5 400 Kg / 11905 Lbs

Pescaggio chiglia corta)………………………………...…………………………………………………2,00 m / 6’ 6”

Altezza massima sull’ acqua…………….…………..…………………………………………………..21,95 m / 72’0”

Motorizzazioni………….………………………….………………………………NANNI 5250 TDI : 85 Hp / 63 Kw

                       ……………………………………..……………………………….YANMAR 4JH3 : 100 Hp / 74 Kw

                       …………………………...……………………………………VOLVO TAMD 31 S : 100 Hp / 74 Kw

Cabine………….…………………………..…………………………………………………………………….3 / 4 / 5

Posti letto………………………………………………………………………………………………………da 6 a 12

Capacità carburante……………………..……………………………………………………………400 l / 106 US gal

Capacità acqua dolce…………………………………………………………………………………900 l / 238 US gal

Capacità frigo………………………………….………………………………………………………300 l / 79 US gal

   I…………….………………………………….…………………………………………………………20,05 m / 65’9”

   J…………….…………………..……………...……………………………………………………………5,90 m / 9’4”

   P…………….………………………………..…………………………………………………………17,66 m / 57’11”

  E………………...…………………………………………………………………………………………5,85 m / 19’2”

Randa avvolgibile standard…………………………………………………………………………54,0 mq / 581 Sq ft

Randa classica (Opzione)………………………………………..……………………………………63 mq / 677 Sq ft

Genoa avvolgibile standard ………………………………...………………………………………85,0 mq / 915 Sq ft

Spinnaker…………………………………………………………..………………………………190 mq / 2044 Sq ft

Spinnaker asimmetrico…………………………………………….………………………………163 mq / 1754 Sq ft

Superficie velica totale standard……………………………………………………………………139 mq / 1496Sq ft    Superficie velica con randa classica………………………………………………………………..148 mq / 1593 Sq ft

Categoria CE (In corso di omologazione)…………………………………………Obiettivo  A – 12 / 12 / 14 Persone

Architetto…………………………………………………………………………………J.FAUROUX / V.GARRONI

                   ……………………………………………..……………………………………………….B.E JEANNEAU

COSTRUZIONE.

SCAFO : Scafo stratificato in fibre di vetro e poliestere compatto. Stutture in legno stratificato. Intelaiatura vano motore rinforzata in poliestere e Kevlar.

PONTE : Ponte con struttura a sanwich con balsa usato come isolante e rinforzante. Contro stampo d’abbellimento del ponte.

CHIGLIA.

Di serie :  chiglia in piombo , pescaggio  2,30 m –             5 000 Kg.

Opzione : chiglia  corta in piombo, pescaggio 2,00 m –      5 400 Kg.

Trattamento epossidico della superficie.

ACCESSORI DI PONTE.

Musone di prua  inox con doppia puleggia.

Pulpito di prua aperto.

Pulpito di poppa  inox con supporto salvagente e asta porta bandiera.

Draglie doppie con passaggi laterali a dritta e a sinistra.

Appoggia piede in teck per accesso al pozzetto.

6 bitte di ormeggio con passacavi integrati.

Cala catena.

Un verricello elettrico con barbotin per catena da               12 mm sul ponte.

Stopper ( SPINLOCK) e bozzelli di rinvio (HARKEN)   per drizze e manovre.

2 winches al baglio per le scotte del Genoa.

2 winches sulla tuga per  Randa, Genoa, e Spinnaker.

2 rotaie per scotte Genoa con punto di scotta regolabile (HARKEN).

Bozzelli di rinvio per scotte Genoa.

Rotaia regolabile  per la scotta della Randa sulla  tuga         ( HARKEN).

Lande  Wichard abbattibili sul ponte.

Landa per il carica basso del tangone.

Maschera drizze in poliestere, tientibene sulla tuga, e discesa al pozzetto.

POZZETTO E  PLANCETTA DI  POPPA.

Pozzetto a doppio livello, sedute e pagliolato in teck, due gavoni laterali con chiusura.

Gavone centrale per dotazioni o sistemezioni, ricovero gas per due bombole.

Due larghi gavoni sotto il timone, con accesso tecnico.

Due timoni a ruota rivestiti in cuoio, bussole con protezione in inox.

Leva di comando motore verticale sul quadro  comando del timone di dritta.

Tavolo pozzetto con piani ribaltabili, gavone centrale, porta bicchieri.

Protezione inox, tientibene con illuminazione tavolo pozzetto.

Strumentazione ed elettronica posizionate alle timonerie, e sotto il tavolo pozzetto.

Gradini e pagliolato plancetta di poppa in teck, doccetta esterna.

Scala bagno pieghevole nello specchio di poppa con scalini in teck.

Altoparlanti stagni.

TIMONERIA.

Doppia timoneria a ruota autoallineante.

Cavi inox, settore in alluminio.

Pala del timone in poliestere con asse e struttura in inox..

Losca del timone stratificata nello scafo.

ARMAMENTO.

Albero in alluminio passante, piede d’albero e scassa d’appoggio.

3 ordini di crocette.

Sartiame discontinuo monotron, sartie basse anteriori.

Paterazzo con patta d’oca e tenditori.

Protezioni dei tenditori.

Avvolgifiocco Profurl, tamburo sul ponte.

Vang rigido.

Tutte le drizze rinviate in pozzetto agli stopper                   ( Spinlock).

Bozzelli piede d’albero (Harken) sulla mastra.

Impermeabilizzazione passaggio albero in coperta con cuffia.

Tenditore inox tra la mastra e piede d’albero.

Albero incassato all’interno in apposita intercapedine stagna.

All’interno rivestimeto albero completamente amovibile per ispezioni tecniche.

Gradini a piede d’albero ribaltabili, luci ponte sotto le crocette.

Rotaia tangone sulla parte anteriore dell’albero con alloggiamento a riposo del tangone (tangone in opzione).

Ammantiglio del boma, drizza Randa, drizza Genoa, drizza Spinnaker.

Gioco di scotte Randa e Genoa.

Ponticelli sotto crocette per drizza bandiera.

Di serie : Albero con avvolgiranda.

Randa avvolgibile taglio radiale in Dacron.

Genoa avvolgibile taglio radiale in Dacron.

Extra : Albero classico.

Randa full batten triradiale in CL 75 / 90 sandwich poliestere / mylar

Genoa taglio triradiale in CL 75 / 90 sandwich         poliestere  / mylar

Rotaia e carrello Harken.

1° e 2° mano terzaroli automatiche e la 3° classica.

Lazy bag  e lazy jack regolabile.

Extra  su ponte e scafo.
Ponte in teck.

Verniciatura dello scafo.( Comporta tre settimane di ritardo sulla data di consegna).

Attrezzature cromate luxe : maniche a vento, bussole, imbarchi serbatoi acqua e gasolio…

Strallo mobile  + attrezzatura.

Tangone e manovre correnti: scotte, carica -alto e caricabasso.

Sprayhood grande.

Bimini.

Sprayhood con arco fisso di raccordo al bimini sulla timoneria.

Materassini per prendisole a prua con tela di protezione.

Cuscini nel pozzetto.

Serie di fodere per winches, verricello, ruote del timone,tavolo pozzetto.

Doccetta esterna con acqua calda e fredda.

Winches  elettrici scotte Genoa. 

Protezione esterna finestrature della tuga.

FINESTRATURE, AREAZIONI, TENDE.

Otto oblò a scafo con tendine su rotaia.

Sei oblò apribili nel pozzetto con tendine su rotaia.

Dodici pannelli di ponte apribili verso prua con tendina.

Due maniche a vento con protezioni inox e aeratori sui pannelli anteriori.

Due finestrature di tuga laterale con tende interne.

Una finestratura frontale in due parti con tenda.

Tendine in tessuto pieghettato, montate su rotaia per tutti gli oblò dello scafo.

Tende avvolgibili su tutti i passo d’uomo del ponte con possibilità di zanzariere (in Opzione).

ALLESTIMENTI.

Vesrione standard : 4 cabine trasformabili.

Versione extra : - cabina armatoriale a prua o a                                                  poppa

                                  - 3 cabine modulabile a prua.

Descrizione della versione con due cabine a poppa modulabili.

Paratia longitudinale amovibile per trasformazione in cabina con letto centrale.

Ogni cuccetta doppia è trasformabile in due singole.

Pannelli a murata in legno, celino con imbottitura chiara.

Guardaroba,  ripostigli sotto le cuccette laterali, porta oggetti laterali.

Paglioli in teck, con sportelli apribili.

Sistemazione delle paratie modulabili sotto le cuccette di prua.

Descrizione della versione con due cabine a prua modulabili.

Paratia longitudinale amovibile per trasformazione in cabina con letto centrale.

Cassetti  sotto le cuccette.

Pannelli a murata in legno, celino con imbottitura chiara.

Guardaroba,  ripostigli sotto le cuccette laterali, porta oggetti laterali.

Paglioli in teck, con sportelli apribili.

Sistemazione delle paratie modulabili sotto le cuccette di prua.

Descrizione della versione con tre cabine a prua modulabili.

Bagno di prua sinistro accessibile direttamente dal quadrato.

La paratia longitudinale tra le due cabine è amovibile.

Possibilità di una “cabina armatoriale” con accesso laterale al letto matrimoniale a dritta e trasformazione delle cuccette singole di sinistra in panchette imbottite.

Una cabina doppia a dritta con ripostigli, cassetti e accesso al bagno diretto.

Armadio e cuccette con letti a castello in opzione.

Pannelli a murata in legno, celino con imbottitura chiara.

Una cabina a sinistra con cuccette singole con letti a castello.

Ripostigli sotto i letti.

Porta oggetti laterali.

Una cabina doppia a prua con guardaroba e ripostigli.

Porta oggetti laterali, spazio riservato all’ elica di prua.

Bagni per le versioni : 2 cabine a poppa, 2 e 3 cabine a prua.

Bagno in un'unica stampata in poliestere.

WC marino con pompa manuale.

Rubinetto della doccia con acqua calda e fredda.

Pompa elettrica scarico dell’acqua della doccia con interruttore.

Lavabo inox posato su piano di resina (puntinata  verde)

Ripostiglio sotto il lavabo e accesso alle prese a mare.

Gruccia, specchio, porta asciugamani, porta carta igienica.

Ripostiglio con sportello sopra il lavabo.

Guardaroba sopra il WC (sistemazione per serbatoio acque nere.).

Sedile in plastica, abbattibile sul WC.

Tientibene davanti alla cabina doccia.

Descrizione della cabina armatoriale a poppa.

Letto matrimoniale centrale 1,60 m X 2.05 m con fondo a doghe.

Materasso in espanso in due parti.

Pannelli a murata in teck con mensole.

Paglioli in teck (senza moquette).

Ripostigli alti a dritta e bassi a sinistra.

Mobili ai lati del letto con libreria.

Mensole di servizio a murata dello scafo.

Coiffeuse con poltroncina e specchio a dritta, poltroncina a sinistra.

Ripostigli sotto le poltroncine.

Cassaforte fissata allo scafo.

Predisposizione per TV , video.

Radio CD e porta CD.

Luci alogene con interruttore e luci di lettura a  testa  letto.

Illuminazione con variatore di intensità.

Specchio sulla paratia di prua.

Oblò apribili sul fondo della cabina.

Bagno per la versione cabina armatoriale a poppa.

Sulla sinistra :

Cabina doccia con asse e carabottino.

Doccetta con miscelatore.

Armadio a muro per asciugamani.

Ripostigli sotto le sedute.

Sulla dritta :
WC marino con pompa manuale.

In più : carabottino in teck.

Descrizione cabina armatoriale a prua.

Letto matrimoniale centrale mt 1,60  X 2.03   allungabile a mt 2,13, con fondo a doghe.

Materassi in espanso in due parti.

Pannelli a murata in teck, porta oggetti con porticina.

4 cassetti sotto i letti, vuota tasche laterali.

Paglioli in teck (senza moquette).

Ampio guardaroba sulla dritta.

Ampio armadio con scaffali e ripostiglio a sinistra.

A sinistra :
Scrittoio con pouff amovibile, specchio, ripostiglio.

Cassaforte fissata allo scafo.

Collegamenti pré - esistenti per TV e videoregistratore.

Radio CD e porta CD. 

Luci alogene con regolatore e luci di lettura a testa letto.

Illuminazioni con variatore di intensità.

Specchio sulla paratia di prua.

Oblò apribili al fondo della cabina.

Bagno per versione cabina armatoriale a prua.

Medesimo capitolato della versione due cabine, con in più:

Separazione della doccia con plexiglass scorrevole.

Carabottino in teck, miscelatore termostatico.

Tienti bene inox a paratia davanti al piatto doccia.

Descrizione della cala vele ( non prevista nella versione 3 cabine a prua trasformabili).

Pannello imputrescibile bianco e sistemazione a murata.

Scala di discesa con ripostigli nei gradini.

Scomparti di stivaggio bassi, posizionati sulla fiancata dello scafo.

Accesso al motore elettrico del verricello.

Paratia di divisione fra le cabine e la cala vele.

Tubo di aspirazione con valvole pwe selezionare le zone.

Stivaggio per cime varie e parabordi.

Opzione cabina marinaio (sistemazione della cala vele).

Una cuccetta alta trasversale, una cuccetta bassa longitudinale.

Piatto doccia, doccia acqua calda e fredda, specchio.

WC marino sotto la cuccetta bassa (cuccetta ribaltabile).

Pompa elettrica scarico doccia.

Plafoniere e luci di lettura.

Tenda e zanzariera sul passo d’uomo di accesso al ponte.

Cuscineria in gomma piuma a cellula chiusa e dralon  imputrescibile.

DINETTE E SALONE.

Ampia dinette a U situata a dritta.

Panca centrale con cassetti e tientibene.

Tavolo del quadrato mono - corpo con bordo antirollio e ripostiglio centrale.

Tavolo amovibile, trasformabile in cuccetta doppia ( in opzione).

Mobili ripostiglio superiori e sotto le sedute.

Predisposizione TV e videoregistratore.

Angolo salone a sinistra con: 

Due poltrone d’angolo con mobile bar centrale e tavola bassa amovibile.

Ripostiglio nella parte alta, libreria davanti agli oblò di scafo.

Hi.Fi nel mobile d’angolo a prua e porta CD sulla paratia verticale.

Opzioni extra per le  sistemazioni varie.

Tavolo del quadrato luxe ripiegabile con porta bicchieri estraibile.

Cuccetta doppia nel quadrato (incompatibile con tavolo luxe).

Due poltrone in sostituzione della panca centrale.

Divano della dinette in cuoio.

Divano della dinette in alcantara.

CUCINA.

Cucina situata a sinistra , leggermente più in basso (uno scalino).

Piano di lavoro in resina sintetiche che prevede :

portello della ghicciaia a pozzetto, piano copri cucina ribaltabile, sgocciolatoio, lavello a doppio pozzetto con coperchi    amovibili, cassetti anti rollio.

Frigorifero 130 L con gruppo refrigerante, raffreddato ad acqua di mare.

Portello frontale e ripiani, contenitori di stivaggio.

Ghiacciaia 130 L accessibile dall’alto con contenitori di stivaggio.

Pompa a pedale acqua di mare e acqua dolce.

Mobile alto per forno a microonde, piatti e varie.

Cappa aspirante, cucina 4 fuochi inox con tientibene.

Tre cassetti, uno dei quali con porta posate, spazzatura su rotaia scorrevole.

Paratia di poppa attrezzata di ripostigli.

Accesso ai vani situati dietro ai cuscini alti della dinette.

Cristallo di separazione cucina / salone.

Rubinetto miscelatore con doccetta e tubo flessibile.

TAVOLO DA CARTEGGIO.

Pannello elettrico generale, accesso alle connessioni.

Sedile navigatore in liste di teck girevole con ripostiglio.

Ripostigli laterali con libreria.

4 cassetti sulla parte sinistra, piano tavolo carteggio ribaltabile, e vano PC.

Leggio per strumentazione elettronica.

Zona per schermo radar, GPS.

Profondo ripostiglio dietro la seduta del navigatore.

Accesso alle batterie di bordo sotto i paglioli.

LUCI E ILLUMINAZIONI.

Plafoniere a scomparsa in ottone cromato e in inox.

Interruttori acceso - spento in dinette e nelle cabine armatoriali.

Luci alogene nei corridoi della dinette e nelle cabine armatoriali.

Luci al neon in zona cucina, vano motore, gavoni di poppa, cala vele.

Interruttori con variatore d’intensità nelle cabine armatoriali.

Una presa 220 V e una 12V per cabina.

Tre prese 220Vnelle cabine armatoriali.

Prese 220 V : cucina (2), dinette (1), salone (1), carteggio (1).

Spot orientabile al tavolo da carteggio.

Luce di sicurezza sotto gli scalini della discesa e nel pozzetto.

DISCESA E ACCESSO ALLA SENTINA.

2 tientibene di discesa in teck massello.

Scalini di discesa traforati in teck con antiderapante.

Tambuccio scorrevole in plexiglass, porta d’entrata in plexiglass a ghigliottina.

Accesso frontale al vano motore da due pannelli incernierati.

Accesso a poppa da tre pannelli amovibili nella cabina di poppa.

Porta d’accesso agli stacca batteria sul lato sinistro della discesa.

Coperchio con cerniere per l’accesso al vano del generatore.

Accesso ai serbatoi, sentina, pompe, scalda bagno da aperture nel pagliolato in dinette

VANO MOTORE.

Installazione su intelaiatura composita 

Materiale insonorizzante con pellicola plastificata e

Pannelli di ispezione dei filtri ai piedi della discesa.

Accesso alle prese a mare del motore e del generatore.

Scassa dell’albero motore in metallo e astuccio  in composito integrato nella struttura.

Asse dell’albero motore in inox D 35 , premi stoppa con guarnizione a labbra, elica tripale fissa.

Marmitta integrata all’intelaiatura, uscita esterna in inox a poppa.

Batterie motore separate, aerazione forzata da ventilatori.

Filtro separatore.

Opzioni extra sul motore.

Elica ad assetto variabile tipo GORI, elica fissa di rispetto.

Taglia cime sull’albero dell’elica.

Secondo alternatore 12V.

Serbatoio del gasolio al posto del serbatoio d’acqua, con pompa elettrica 12V di trasferimento + manuale.

CIRCUITO ELETTRICO.

Altermatore 12 V / 80 A sul motore principale.

Ripartitore di carica due entrate – tre uscite.

Una batteria 80 A per accensione motore.

Blocco a 12V composto da 4 batterie a 80A per le utenze di bordo.

Blocco a 24V composto da 2 batterie a 55A per il verricello elettrico.

Un trasformatore 12 V / 24 V per il (i) gruppo (i) 24V.

Presa in banchina 220V con caricatore 12V / 60 A con interruttore differenziale.

Uno stacca batterie positivo per il bordo, uno stacca batterie per le domestiche.

Uno stacca batterie positivo telecomandato per il verricello elettrico.

Uno stacca batterie negativo generale.

Pannello di controllo elettrico al tavolo da carteggio con di controllo elettrico.

Amperometro 12V di carica, voltmetro 12V, selettore di circuiti di carica 12 V.

Pannello di controllo elettrico 220V con di controllo elettrico, voltmetro220V.

Selettore di fonte 220V : banchina, generatore (opzione), inverter (opzione).

Opzioni extra potenza elettriche e confort a bordo.

Gruppo elettrogeno ONAN 7 Kw – 1550tr/mn.

Gruppo di potenza a 24 V composto da due batterie da 55V e un caricatore a 24 V.

Elica di prua a 24 V.

Un winches di tuga elettrico a 24V.

Due winches elettrici per scotta del Genoa a 24V.

Congelatore DUO 24 V/220V – 60 L/H

Aria condizionata 220V con quattro unità indipendenti. (9000 + 3*8000 = 33000BTU).

Lavatrice 220 V.

Micro onde 220V.

Gruppo freezer 12 V raffreddato a circuito acqua salata.

TV e lettore video.

Riscaldamento ad aria forzata a gasolio: una bocchetta per ogni cabina ,due nel quadroato e una in ogni bagno.

IMPIANTO IDRAULICO.

Circuito acqua fredda e calda in pressione con tubi in plastica rigida.

Pompa autoclave, gruppo d’acqua di tipo “uso continuativo”.

Boiler per acqua calda 45 L.

Serbatoi acqua in acciaio inox sotto il quadrato, imbarchi separati e valvole di intercettazione per ogni serbatoio.

Rubinetteria cromata con doccetta in ogni bagno.

Conta litri e indicatore di livello per ogni serbatoio.

Doccie con pompa elettrica di scarico individuale ed interruttore.

WC marini con pompa manuale.

Opzioni extra impianto idraulico.

WC elettrici 12 V(i prezzi indicati sono per ogni toilette).

Serbatoio di raccolta acque nere con svuotamento per gravità (i prezzi indicati sono per ogni toilette).

Pompa lavaggio ponte ( e catena).

Allaccio acqua banchina con limitatore di pressione.

