DELLA PASQUA DC 14 S
Linea e interni
Per quanto riguarda lo styling, il nuovo DC14 S è un motoryacht elegante e dinamico, costruito con le più moderne tecnologie presenti sul mercato. Rispetto alla precedente versione, si notano immediatamente il design ricercato e un'attenta progettazione degli spazi che permettono un notevole comfort sia all'aperto che sotto coperta. 

POZZETTO
Il pozzetto rivestito in teak, è l'ideale per pranzare o gustare un aperitivo nel massimo comfort e tramite i camminamenti laterali si raggiunge il ponte di prua dotato di un grande cuscino prendisole.
Dal pozzetto si puo' accedere sia alla piattaforma di poppa in teak, dotata di doccia esterna e scaletta bagno, sia al ponte superiore; quest'ultimo presenta la stazione di comando secondaria, il divano pilota e copilota, il divano ospite e un'ampia zona in piano.

INTERNI E SOTTOCOPERTA
Attraversando la porta vetrata si accede all'accogliente salone con ampio divano a "C" o"L", con tavolo centrale ed arredato da mobiletti vari in legno pregiato. Di fronte si trova il mobile cucina oppure un ambiente cucina separato a seconda della versione scelta. La zona anteriore del salone è occupata dalla stazione di comando principale con relativo divanetto; a lato invece trova posto un divanetto biposto oppure una zona pranzo formata da un tavolo centrale e due divanetti contrapposti nella seconda versione del DC 14s.
Dal salone si scende nella zona notte che prevede un'elegante cabina armatore con letto centrale, armadi e locale servizi privato con doccia. Per gli ospiti vi sono 2 cabine doppie con armadio allestite con letti piani separati nel primo caso, altrimenti una cabina a letti separati ed una matrimoniale; in entrambe le versioni un locale servizi separato completo di wc e bidet. Infine trova posto la cuccetta per il marinaio dotata di servizi.

In conclusione velocità, eleganza e comfort si uniscono ad un costo di acquisto tra i più competitivi del panorama nautico internazionale.

Caratteristiche Tecniche
	Materiale: 
	PRFV
	Peso:
	19,4 t.

	Carena: 
	Dellapasqua
	Posti letto: 
	n° 6 in 3 cabine +2
n° 1 posto marinaio +wc

	Lunghezza CE: 
	14,99 mt.
15,05 mt. con plancetta applicata
	Portata persona: 
	n° 16 

	Larghezza: 
	4,40 mt
	Serbatoio carburante: 
	1700 lt

	Motorizzazione: 
	Omologazione CE 1218 Hp 2 eb turbo diesel
	Serbatoio acqua: 
	400 lt 

	 
	 
	Categoria CE: 
	B


Capitolato
Materiale di costruzione
Gelcoat neopentilico bianco ad elevata resistenza all’invecchiamento da raggi u.v. Stratificazione a mano con mat e stuoia separati nella stesura con pressione di ogni singolo strato utilizzando rulli in acciaio e resine ad alta prestazione meccanica. Struttura carena e fianchi in vtr con rinforzi longitudinali e trasversali in vtr con anima in espanso. Basamento e madieri motori in compensato marino rivestiti in vetroresina. Coperta in laminato in vtr con mat e stuoia, con sandwich in termanto e zone di rinforzo e avvitaggio in compensato marino. Non ci sono controindicazioni allo stazionamento annuale in acqua dello scafo in vetroresina per il verificarsi di osmosi. 

Dotazioni scafo e coperta
Gavone per catena mt 75 d. 8 mm e parabordi, ancora tipo CQR/DELTA, puntale in inox, verricello 1000W con comandi a piede, prendisole di prua, finestratura in cristallo temperato e talaio in l.l. verniciato a fuoco, tergi-lavavetri elettrici con braccetti inox e spruzzatori acqua dolce, n. 4 bitte inox, n. 2 passacavi inox, n. 1 imbarco gasolio, n. 1 imbarco acqua, tientibene inox, pulpito di coperta e del flying bridge inox, bottazzo in alluminio e profilo pvc, primer ed antivegetativa, luci di navigazione, porta di accesso al salone in alluminio a 2 ante, panche pozzetto strutturali con relativi gavoni, portello di accesso al gavone di poppa e sala macchine,illuminazione pozzetto, piattaforma bagno integrata con doccia ad acqua calda e fredda, scala bagno estraibile in acciaio inox, presa collegamento rete 220V, passerella idraulica acciaio e teak, piano calpestio pozzetto e piattaforma bagno rivestiti in teak, allestimento linea d’assi mm 50.

Plancia
Posto guida, ruota timone bordata in legno, telecomandi flaps, comandi: verricello, tergi, luci di navigazione, pompe di sentina, luci strumenti, indicatori elettrici livello gasolio ed acqua. Strumentazione elettronica: ecoscandaglio, plotter gps, radar, radiotelefono vhf. Bussola magnetica, leve comandi elettronici, quadri motori. 

Flying Bridge
Accesso al pozzetto con scala e gradini rivestiti in teak, passouomo in plexiglass con telaio in alluminio, parabrezza in plexiglass, sedile guida a 5 posti con frigor, divano L e tavolo, roll-bar in vtr, asta portabandiera, ruota timone bordata in legno, comando verricello, comando flaps, ripetitore log, elettrotromba, fischio, antenne vhf, antenna radar, antenna gps, antenna tv, copristrumenti.Strumentazione elettronica: ripetitore ecoscandaglio. Bussola, leve comandi meccaniche. Quadri motori. 

Salone
Pavimento in legno, illuminazione alogena con protezione in vetro, tendaggi, mobilio in legno, divano tessuto o skay, seconda dinette (se richiesta), tavolino e tavolo da pranzo in legno, n. 2 altoparlanti, plancia comando, quadri elettrici, scala di discesa zona notte, soffitti in skay o simili, rivestimenti finitura pareti laterali in skay e legno, orologio e barometro, n. 1 frigorifero.

Cucina
Piano cottura a 3 fuochi gas, lavello, n. 1 frigorifero, n. 1 presa 24/220V, miscelatore acqua calda e fredda, faretti alogeni, mensole e cassetti vari. Nel DC 14 la cucina è ribassata rispetto al salone (su richiesta). 

Cabina armatoriale di prua
Letto matrimoniale con cassettiera, materasso, guanciali e copriletto, due faretti testaletto, armadio, cassetti e vani vari, illuminazione, moquette, specchio testaletto, tendaggi, n. 2 oblò inox, passouomo con oscurante, accesso a servizi privati, n. 1 presa 24/220V, porte in legno, soffitto e pareti rivestite in legno e skay.

Cabina ospiti (1) 
Armadio, cassetti vari, n. 2 letti singoli affiancati, materassi, guanciali e copriletti, oblò, moquette, n. 2 luci di lettura, tenda, n. 1 presa 24/220V, porta.

Cabina ospiti (2)
Armadio, cassetti vari, n.1 letto matrimoniale a parete, materasso, guanciali e copriletto, n.1 oblò inox, moquette, n.1 luce di lettura, armadio, cassetti vari, tenda, n.1 presa 24/220V, porta.

Servizio cabina armatore prua 
Accesso diretto alla cabina, wc elettrico in ceramica con scarico diretto, n. 1 lavabo, box doccia, oblò, tendina oblò, miscelatore lavabo con doccetta estraibile, portasapone, portabicchiere, portasalvietta, attaccapanni, presa 24/220V.

Servizio cabine ospiti 
Accesso al corridoio, wc elettrico in ceramica con scarico diretto, n. 1 lavabo, miscelatore con doccetta estraibile, portasapone, portabicchiere, attaccapanni, portasalvietta, presa 24/220V.

Vano motori e annesso gavone
Portello d’accesso al pozzetto, sistema di scarico gas motori, 2 prese acqua mare con 2 filtri, tenuta assi a baderna, assi, timoni, eliche 4 pale, alloggiamento batterie, alloggiamento caricabatteria, boiler 30 lt 220V, autoclave, gruppo elettrogeno, prefiltri gasolio.

Impianto elettrico
Quadro plancia e servizi accanto al posto di guida, protezione anodica per tutte le parti metalliche soggette a corrosione galvanica, impianto di massa, prese 24/220V in tutti i locali, cavi elettrici esclusivamente in guaina antincendio, quadro elettrico servizi con interruttori sotto magnetotermico, n. 1 voltmetro con commutatore servizi-motori, amperometro alternatore con commutatore servizi motori, amperometro CC carica batterie, amperometro CC assorbimento utenze, voltmetro CA 220V, n. 2 chiavi avviamento motori, n. 2 pulsanti avviamento motori, n. 4 pulsanti arresto motori, n. 2 pulsanti comando flaps, n. 2 pulsanti comando verricello, n. 2 interruttori luci strumenti, n. 2 interruttori comando tergivetro, n. 1 pulsante comando lavavetri, n. 3 interruttori comando manuale pompe di sentina, interruttore comando manuale pompa doccia, n.2 interruttori comando tromba, pannello sinottico led utenze barca, n. 3 staccabatterie, caricabatteria 55 A, n. 2 batterie avviamento motori da 220 Ah, n. 2 batterie alimentazione servizi da 220 Ah, batteria per gruppo elettrogeno, presa banchina in pozzetto 220V CA 50 A con 10 mt di cavo, interruttore magnetotermico differenziale 30 mA.

Impianto idrico
Serbatoio acqua, autoclave 24V, impianto acqua calda e fredda in tutti i bagni e cucina, boiler elettrico a 220V, vaschetta di raccolta con espulsione automatica delle acque grigie, predisposizione a 3 vie per scarico wc.

Impianto sentina
N. 3 elettropompe collegate alle batterie servizi ad azionamento automatico e manuale tramite interruttori/spia dal quadro servizi plancia.

Cabina marinaio centrale
Accesso alla cucina tramite porta o tenda, vani e cassetti vari, letto singolo, wc manuale, lavabo, n.1 oblò con tendina.

Impianti e accessori principali
Timoneria idraulica, n. 2 serbatoi inox con rubinetto decantatore, generatore 5 Mase, passerella idraulica, elica di prua, kit teloni, indicatore angolo di barra, contametri catena, plotter gps ed ecoscandaglio multifunzione da 8,4” con ripetitore fly, radar, autopilota con seconda stazione fly, inverter 250W, climatizzatore, serbatoio acque nere, dotazioni di sicurezza per 8 persone composte da: zattera di salvataggio, giubbetti di salvataggio, n. 1 salvagente anulare con cima galleggiante e boetta luminosa senza pila, n. 1 confezione di razzi, orologio, barometro, cassetta medicinali, riflettore radar, mezzomarinaio, bandiera italiana, estintori a polvere e n. 6 parabordi con cima. 

