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Cantiere: Airon Marine
Categoria: Express Cruiser
Anno di costruzione: 2007
Lmax: m 12.90

Bmax: m 3.75

Peso: Kg 9.800
Motorizzazione: 2X350 HP TD
Volvo Penta D6-EVC

Capacita carburante: | 800
Capacita acqua: | 900

Ore di moto: ~ 240

Prezzo: Trattativa riservata
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Layout interno: 3 cabine, dinette, due bagni
Accessori: elica di prua, set cappottine prua e poppa,
passerella idraulica, generatore, congelatore e cucina
esterni, forno microonde, plotter GPS con cartuccia
Lavori gia eseguiti: verifica generale impianti e
apparato motore, antivegetativa alla carena e ai piedi
poppieri

Garanzia: un anno
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