M/Y AZIMUT 58’ Full





�
�
CARATTERISTICHE PRINCIPALI


�
�
Anno di costruzione�
1998�
�
Lunghezza ft.�
17.15�
�
Larghezza�
4.78�
�
Bandiera�
Francese�
�
Classificazione�
�
�
Note�
�
�
�



�
�
�
�
�
CARATTERISTICHE SCAFO


�
�
Materiale scafo�
vetroresina�
�
Coperta�
teak�
�
Tuga e sovrastruttura�
vetroresina�
�
Elica prua�
Vetus 6 kW�
�
Elica poppa�
�
�
Note�
�
�
�



�
�
�
�
�
DESCRIZIONE INTERNI


�
�
Legno�
interni in alcantara blu e ciliegio�
�
Sistemazione interna�
�
�
Sottoponte�
2 cabine matrimoniali – 1 cabina ospiti con due letti gemelli – 3 bagni - cabina equipaggio a poppa con servizi


�
�
Flying bridge�
divano semi circolare con tavolo, prendisole, mobile barbecue con frigo�
�
Note�
�
�
�
�
�
�



�
�
CARATTERISTICHE MOTORI�
�
�
�
�
Costruttore�
M.T.U.  2 x 765 hp – ore moto 713�
�
Velocità max�
31 nodi�
�
Velocità crociera�
27 nodi�
�
Generatori�
Kholer 12 kW�
�
Serbatoi carburante �
3.550 lt.�
�
Serbatoi acqua�
1.000 lt.�
�
APPARATI ELETTRONICI


�
�
VHF�
Shipmate RS 8003�
�
Radar�
Furuno 36 mg�
�
Pilota automatico�
Autohelm ST 6000�
�
Ecoscandaglio�
Raytheon V 850 colour�
�
GPS�
si�
�
Plotter�
Simrad Shipmate CP30�
�
Satcom�
�
�
Note�
�
�



IMPIANTI


�
�
�
Aria condizionata�
Cruisair 2 compressori�
�
Desalinatore�
Livol B100�
�
Televisori�
si�
�
Stereo�
si�
�
Note�
�
�
�
�
�
DOTAZIONI


�
�
�
Tender e motore fb�
Zodiak 3.10 mt. con motore 9 hp�
�
Passerella�
si�
�
Tonneggio�
�
�
Salpancore elettrico�
�
�
Tendalini vari�
�
�
�
�
�
ELETTRODOMESTICI


�
�
�
Forno�
�
�
Lavastoviglie�
�
�
Lavasciuga�
�
�
Piano cottura�
�
�
Frigoriferi�
�
�
Note�
�
�
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