Il più potente al mondo
Il D6-350 DP altro non è che la versione Aquamatic abbinata alla trasmissione Duoprop. Con i suoi 350 cv è il diesel entrofuoribordo più potente al mondo. Le sue caratteristiche fondamentali sono la cilindrata di 5,5 litri, l’iniezione diretta common rail, il compressore meccanico abbinato al turbo, l’intercooler, le quattro valvole per cilindro, il tutto gestito elettronicamente e supervisionato dal sistema EVC. Il D6-350 offre prestazioni fantastiche a tutti i regimi di giri. L’accelerazione è molto potente, grazie al turbo meccanico che aumenta la coppia motrice già ai bassi regimi.

Il D6-350 equipaggerà, in doppia installazione, gli scafi flybridge e sport cruiser fino a circa 45 piedi di lunghezza. Un altro interessante campo d’impiego è l’installazione singola nelle imbarcazioni sportive, come valida alternativa agli 8V a benzina. Il D6-350, infatti, fornisce la stessa accelerazione e velocità di punta di un 8V a benzina, ma con consumi di carburante drasticamente ridotti e maggiore affidabilità e durata.

