Cantiere


Jeannau

Mod.



Sun Odyssey 44

Anno di costruzione

1991

Lunghezza scafo

13,11 mt.

Larghezza 


4,20  mt.

Cabine



4

Bagni 



2

Motore



Yanmar 55cv   mod 4JHTD

Dotazione vele

Randa



full batten triradiale 2003 
Genova


Dacron triradiale      2007 150%
Fiocco
con garroci

Dacron                2003

Genova 


dacron       ante  1996

Avvolgifiocco


Profurl               2003

Rotaia con carrelli Harken per la randa

ACCESSORI

4x Pannelli solari da
50w con regolatore, f.b yamaha 2,5cv 2006, 
2 pompe di sentina , autoclave, boiler elettricoe con scambiatore di calore, gps garmin,

vhf (2005), Navtex nasa mod. Clipper(2005), Pilota automatico Rayteon 4000( 2003), 
log tridata Rayteon 2005, centralina vento Rayteon ST60, salpaancora Lofrans tiger 1200w

radio comandato ancora Wasi inox 25 kg, 75 mt.  catena 10 mm (2009), stallo volante per fiocco con candler, 4 batterie da 100ah (2007), passerella in carabottino di teack 2007, 2 tendalini da sole,
spray hood,  2 frigoriferi(2005), radio lettore cd, cucina inox con forno 2005
tapezeria dinette 2008. 10 parabordi, zattera autogonfiabile 8 p eurovinil , 10 winch, 
LAVORI ESEGUITI

2004 trattato fondo della carena con due mani di eposidica e 2   fondo Cecchi,

2005 revisionato motorino di avviamento, alternatore, invertitore con sostituzione di tutti i dischi frizione e dei paraolio.

2005 sostituito serbatoio inox cabina di poppa

2005 sostituito asse elica(35mm) e sistema di linea d’asse con para acqua Volvo

2005 sostituzione di tutto il cablaggio elettrico del motore con originale Yanmar, e parte del 
cablaggio dei servizi
2005 Inserito nuovo armadietto teack nella cabina con letti a castello

2007 sostituito motore elettrico salpancore

2007 sostituite draglie con tenditori

2009 trattamento eposidico alla chiglia, 
2010 Sostituiti 3 serbatoi inox della dinette
STATO DELL’IMBARCAZIONE

L’imbarcazione e in buono stato,navigante, il motore perfettamente efficiente non ha nessuna perdita di olio o di liquidi,  la coperta ha qualche piccola abrasione dell’antisdrucciolo, il portello dell’ancora ha una fratura nella parte anteriore.

Un winch ha un self tailing e fessurato e quindi il st funziona in modo non regolare.

Scadenza annotazioni di sicurezza 2015, scadenza revisione zattera maggio 2012

