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Allestimenti Standard Europei
 ( in vigore dal 1/9/2009 al 31/8/2010 )

Caratteristiche tecniche
	Lunghezza scafo CE:                     
	   16,80 m

	Lunghezza F.T.:
	 17,90 m

	Lunghezza scafo al gallegg. (pieno carico)                                                     
	15,00 m

	Larghezza:
	5,32 m

	Serbatoi carburante:
	3.100 l

	Serbatoio acque nere:
	245 l

	Serbatoio acqua dolce:
	1.000 l

	Dislocamento a pieno carico
	30.000 kg

	Motorizzazioni:
	2 x MAN R6 800 – 800 CV

	Velocità di crociera:
	25 nodi

	Velocità max:                                                                                     
	30 nodi

	Autonomia
	16 ore

	Persone trasportabili:
	12

	Posti letto:
	6+2+1

	Materiale di costruzione: Scafo

                                              Coperta

                                              Sovrastruttura
	VTR

VTR/Teak

VTR

	Categoria CE:
	A


Allestimenti Versione Standard
Piano di coperta / Scafo

· Ancora Trefoil da 30 kg con 100 metri di catena zincata calibrata maglia 10;

· Lavaggio catena ancora con acqua dolce;

· Sicurezza catena ancora;

· Compartimentazione fra gavone catena e gavone cima e parabordi;

· Musone di prua basculante, in acciaio inox lucido;

· Verricello salpa ancora elettrico con “barbotain”, potenza 1700 W con comando a prua ed in plancia;
· Delfiniera in mogano lamellare;
· N° 4 passacavi in acciaio inox;
· N° 6 bitte;

· Pulpito in acciaio inox lucido;

· N° 7 passi d’uomo circolari diametro 500 mm;
· N° 9 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
· N° 2 prese d’aria ovali in acciaio inox;
· N° 2 flaps idraulici in acciaio inox con indicatore di posizione in plancia;

· Elica di prua tipo Vetus;

· N° 2 maniche a vento;

· Alberetto di luci via e supporto radar in mogano ( e/o teak ) lamellare verniciato lucido;
· Tendalino pozzetto in acciaio inox lucido;

· Tientibene coperta laterali ai cuscini prendisole;

· Tientibene laterali sotto tettuccio tuga;

· Avvisatore acustico elettronico omologato;

· N° 3 tergicristalli muniti di lavavetri;

· Finestrature anteriori in cristallo bronzato temperato;
· Finestrature laterali in cristallo bronzato con parte scorrevole;

· Finestrature posteriori in plexiglass curvo fisso, con coprifilo interno in mogano;
· Porta centrale di accesso al quadrato in mogano lamellare con cristallo nella parte superiore;

· Capo di banda in mogano;
· Ponti di coperta e di poppa in teak;

· N° 2 imbarchi gasolio in acciaio inox;

· N° 2 imbarchi acqua in acciaio inox;

· N° 1 sbarco acque nere in acciaio inox;
· N° 2 winches di poppa;

· Antivegetativo opera viva (2 mani);

· Fascia linea di galleggiamento;
· Fascia estetica laterale su linea oblò;

· N° 8 parabordi;

· N° 2 cime da 15 m ( diam. 22 ).
Pozzetto

· Piano di calpestio in teak;

· Passerella idraulica d’imbarco telescopica con comando manuale e telecomando;

· Scaletta da bagno manuale in acciaio inox e gradini in teak;

· Luci di cortesia;

· Luci illuminazione pozzetto;

· Cassoni di poppa con tientibene in acciaio inox su due lati;

· Divano di poppa esterno completo di cuscineria;

· Doccia con miscelatore C/F;
· Tambuccio di accesso alla cabina marinaio in VTR con oblò fisso;

· Spiaggetta di poppa con pannelli integrati in teak gommati;

· Asta porta bandiera;

· N° 2 campane di tonneggio;

· Cavo di allacciamento alla banchina 220 V (15 m);
· Chiusura posteriore (accesso spiaggetta) con porta in acciaio inox  e VTR;

· Scala di discesa sala macchine in acciaio inox con gradini in teak;

· N° 1 autogonfiabile ( 12 posti ).
Salone / Plancia

· Porta di accesso in mogano con vetro temperato;
· Porta a pantografo  lato guida per accesso al ponte di coperta con finestrino apribile incorporato;
· Plancia comando rivestita in mogano e compensato, con cornici in massello;

· Pavimentazione in mogano rigato acero con bordatura perimetrale;
· Divano semicircolare imbottito e rivestito in pelle sintetica;

· Tavolo semicircolare ribaltabile e ruotante a 360°;

· Consolle di guida;

· Ruota timone in stile retrò in mogano e acciaio inox;

· Poltrona guida anatomica imbottita in pelle sintetica a due posti;

· Mobile bar con frigo, cassetto e sportello;
· Scala discesa sottocoperta con gradini e balaustre laterali in mogano massello;

· N° 2 scale a chiocciola per accesso camere ospiti rivestite internamente in mogano;

· N° 2 tambucci a ribalta e porte a persianetta;
· Soffitto con mantovane di riquadro e pannelli rivestiti in similpelle con mastre coprifilo in mogano;

· Tende interne;

· Tende oscuranti esterne;

· Impianto di illuminazione con spot alogeni;

· Impianto TV con inverter;

· Impianto stereo;

· Stazione di governo con strumentazione completa di comandi motori, monitoraggio livelli, indicatore di assetto;

· Indicatore livello gasolio ed acqua;
· Bussola;

· Log conta miglia;

· Orologio, barometro ed igrometro;
· Prese elettriche in AC.
Cucina / Dinette

· Pavimentazione in mogano rigato acero;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;

· Mobile angolare , anteriore in mogano e piano top in acritech con cornici in mogano;
· Piano di cottura in vetroceramica a 3 fuochi;

· Cappa aspirante;

· Lavello d’angolo circolare in acciaio inox con gruppo acqua C/F;
· Frigorifero a colonna con box congelatore in stile retrò;

· Lavastoviglie incassata nel mobile di cucina;

· Mobiletti pensili con ripiani interni antirollio;
· N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;

· N° 2 passi d’uomo in acciaio inox con oscurante;

· Divano angolare con ripostigli sotto seduta imbottito e rivestito in pelle sintetica;

· Pareti rivestite in mogano;

· Arredamento interno vano cambusa;

· Porte di accesso cambusa  e vano tecnico a pannello incorniciato in mogano;

· Impianto di illuminazione a spot alogeni e luci di lettura in zona divano;

· Prese elettriche in AC.
Cabina armatoriale

· Pavimentazione in mogano rigato acero;
· Soffitto a pannelli rivestiti in skay con bagli estetici in mogano massello;
· N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;

· N° 1 passo d’uomo con oscurante;

· Letto matrimoniale con dogato di aerazione e cassetti sottostanti, completo di materasso in lattice e cuscini;

· N° 2 armadi con luce interna;
· Stipetti a soffitto e specchiera testa letto;

· Mensole portaoggetti;

· Zona trucco con relativa illuminazione;

· Porta di accesso alla cabina in mogano massello con persiana;

· Impianto di illuminazione;
· Prese elettriche in AC.
Bagno armatoriale

· Porta di accesso in mogano a persianetta;
· Pavimentazione in teak;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;

· Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano massello;

· Mobiletto pensile con ripiani portaoggetti;

· Specchiera;

· Mobile con piano in acritech,  lavabo ceramico ovale e ripiani interni;

· Rubinetto miscelatore acqua C/F;

· WC elettrico, funzionante con ciclo ad acqua dolce, con deviazione scarico in cassa o fuori bordo, e bidet in ceramica ( mod: TECMA );

· Accessori bagno;

· Luci a spot alogeni;
· Oblò ovale in acciaio inox con zanzariera;
· Prese elettriche in AC.
Doccia armatoriale

· Porta di accesso in mogano a persianetta;
· Pavimentazione in teak e carabottino di drenaggio;

· Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano;

· Seduta in VTR con base di appoggio in teak;

· Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F;
· Impianto di illuminazione.

Cabine ospiti (n° 2 cabine simmetriche)

· Pavimentazione in mogano rigato acero;
· Porta in mogano massello;
· Pareti in mogano nella zona disimpegno, rivestite in skay nella zona letti;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay con bagli estetici in mogano;

· Armadio a due ante a persianette con luce interna e comodino;

· Letti: matrimoniale trasversale o n° 2 letti singoli longitudinali con mastre perimetrali in mogano e dogato di aerazione completi di materassi in lattice e cuscini;

· Illuminazione con spot alogeni;
· N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;

· Luci di lettura tipo abat-jour;
· Prese elettriche in AC.
Bagno ospiti (n° 2)

· Porta di accesso in mogano a persianetta;

· Pavimentazione in teak;

· Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano;

· Mobiletto pensile con ripiani portaoggetti in mogano;
· Specchiera;

· Mobile con piano in acritech,  lavabo ceramico ovale e ripiani interni;

· Rubinetto miscelatore acqua C/F;

· Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F con carabottino di drenaggio in teak;

· WC elettrico in ceramica funzionante con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuoribordo;

· Accessori bagno;

· Tenda doccia;

· Luci a spot alogeni;
· Oblò ovale in acciaio inox con zanzariera;
· Prese elettriche in AC.

Cabina marinaio

· Scaletta di discesa in acciaio inox con gradini in teak;
· Pavimentazione in teak con carabottino di drenaggio per doccia;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
· Letto singolo con materasso standard;

· Mobiletto pensile in mogano e mensole varie;

· Specchiera;
· Mobile lavabo con rubinetto miscelatore acqua C/F e doccia estraibile;
· WC elettrico in ceramica funzionante con ciclo acqua dolce, con scarico in cassa o fuori bordo;
· Accessori bagno;

· Tenda doccia;

· Impianto di illuminazione;

· Oblò;
· Prese elettriche in AC.

Sala macchine

· Serbatoio gasolio in acciaio inox ( Aisi 304L ) da 3100 lt;
· Boiler acqua dolce in acciaio inox da 60 lt bivalente;
· Filtro decantatore gasolio;
· Fltri decantatori gruppo elettrogeno;
· Filtro acqua di mare per raffreddamento motori;
· Pompa autoclave con distribuzione C/F;
· Pompe estrazione acqua dolce;

· Impianto estrazione acque nere;

· Impianto estrazione acque grigie;

· Impianto antincendio;

· Estrattori aria ( N° 2 ) VTL da 4080 m3 / h ( Tipo GIANNESCHI );

· Pannelli insonorizzanti;

· Pompe di sentina automatiche ed una manuale di emergenza per  tre compartimenti stagni;
· Sistema aspirazione di sicurezza LUPA;
· Gruppo elettrogeno da 12 kw ( tipo FISCHER );
· Batterie per: avviamento motori,elica di prua,verricello e tonneggio;

· Batterie servizi;

· Batteria per gruppo elettrogeno;

· Carica batterie;
· Impianto di illuminazione.
Allestimento Flybridge
· Accesso al fly con scala in acciaio inox e gradini in teak;
· Alberetto in mogano;
· Antenna TV;
· Avvisatore acustico;
· Battagliola in acciaio inox;

· Copertura protettiva stazione di governo;

· Deflettore in plexiglass;

· Divani laterali con gavoni sottostanti;

· Illuminazione di cortesia del fly;

· Luci di navigazione;

· Mobile attrezzato ( frigo, grill 220V, lavabo inox e rubinetto acqua fredda);

· Materassino prendisole;

· Osteriggio per accesso al fly;

· Poltrona guida a due posti;

· Tavolo in teak con piantana;

· Ruota timone in acciaio inox;

· Cruscotto con strumentazione;

· Bussola;

· Strumentazione motori;

· Telecomandi motori elettronici;
· Ripetitore pilota automatico;

· Chart C 80 Raymarine;

· Comando elica di prua;

· VHF;

· Comando faro.

Impianti
· Estintori a norma in tutti i locali;

· Estintori sala macchine con comando manuale e automatico;

· Impianto acqua calda con boiler da 60 lt;

· Impianto aria condizionata ( tipo CLIMMA 41.000 BTU/h);

· Impianto sentine;

· Impianto idraulico timoneria;

· Impianto idraulico centralizzato con autoclave; 
· Serbatoio acqua dolce in acciaio inox ( Aisi 316L ) 1000 lt;

· Serbatoio acque nere in acciaio inox ( Aisi 316L ) 245 lt;
· Pompa per estrazione acque nere;
· Serbatoio acque grigie in PLT da 118 lt;
· Pompa per estrazione acque grigie ( tipo FEIT IDREX );
· Timoneria idraulica;

· Protezione catodica con anodi di zinco;

· Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce;

· Impianto stabilizzatore di assetto (flaps);

· Impianto ricetrasmittente VHF;
· Impianto elettrico costituito da:

· N° 2 batterie per avviamento motori,verricello salpa ancora, elica di prua e tonneggio ( tipo SAEM EXIDE.HD 14C da 220 A e 12 V );

· N° 8 batterie di servizio ( tipo SAEM EXIDE NE4 da 240 A e 6 V );

· N° 1 raddrizzatore elettronico automatico ( tipo QUICK  SBC 1450 60A -24V);

· Illuminazione 24V nei vari locali;

· N° 1 batteria per gruppo elettrogeno ( tipo MAXXIMA da 100 A e 12 V );

· Prese elettriche 230 V nei vari locali.

· Impianto elettronico costituito da: 
· Antenna GPS;

· Display C120 multifunzione;

· Antenna radar 2 KW;

· Staffa albero antenna radar;

· Modulo scandaglio DSM300;

· Triducer bronzo 600 W;

· Pilota automatico ST6002;

· Corepack tipo S3G24V;

· ST60 wind;

· Radio VHF 240 E;

· Impianto TV in tutti i locali;

· Impianto stereo in tutti i locali;

· Impianto TV nel quadrato.
Equipaggiamento

· Colorazione scafo Blu Ral. 5004;

· Luci di navigazione e fonda;

· Faro di profondità;

· Verricello elettrico con doppio controllo;

· Aria condizionata ( Mod.CLIMMA da 41.000 BTU );

· Elica di prua;

· Ancora Trefoil da 30 kg con catena;

· N° 2 cime di ormeggio;

· Bussola magnetica;

· Tergicristalli temporizzati muniti di lavavetri;

· Boiler;

· Trombe;

· Allarmi;

· Antenna TV;

· Stereo HI-FI con caricatore cd e N° 4 altoparlanti;

· N° 1 zattere auto-gonfiabili da 12 posti;
· N° 8 parabordi;

· Cuscino prendisole di prua;

· Cuscini di poppa;

· Tende oscuranti esterne;

· Nome di poppa in lettere ( acciaio );
· Antivegetativo;

· Raychart con GPS;

· Autopilota ;

· VHF Raychart;

· Dotazioni di sicurezza standard.
La Soc. Abati Yachts srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli allestimenti sopra menzionati in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.
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