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Imbarcazione AY 46’ Newport 
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Allestimenti Standard Europei 
( in vigore dal 1/9/2009 al 31/8/2010 )
Caratteristiche tecniche
	Lunghezza scafo CE:                     
	   14,00 m

	Lunghezza F.T.:
	14,00 m

	Larghezza:
	4,60 m

	Serbatoi carburante:
	1.670 l

	Serbatoio acque nere:
	200 l

	Serbatoio acqua dolce:
	604 l

	Dislocamento a pieno carico
	19.115 kg

	Motorizzazione:
                                                       
	   2 x CAT C9 ACERT – 575 CV
               

	

	

	Velocità di crociera:
	26 nodi 


	Velocità max:
	31 nodi 


	Autonomia 

(a velocità di crociera)
	9 e ½ ore

	
	

	Persone trasportabili:
	12

	Posti letto ( versione 2 cabine a prua )                     
	4+1

	Posti letto ( versione 3 cabine a prua )
	6+1

	Materiale di costruzione: Scafo

                                              Coperta

                                              Sovrastruttura
	VTR

VTR/Teak

VTR

	Categoria CE:
	A


Allestimenti Standard Europei
Piano di coperta / Scafo

· Ancora Trefoil in acciaio zincato da 20 kg con 100 metri di catena zincata maglia 10;
· Sicurezza catena ancora;

· Compartimentazione fra gavone catena e gavone parabordi;

· Musone di prua autobloccante in acciaio inox con puleggia basculante;

· Verricello salpa ancora elettrico con “barbotain”, potenza 1500 W con comando a prua ed in plancia;

· N° 4 passacavi in acciaio inox;

· N° 6 bitte;

· Pulpito in acciaio inox in tubo ( Aisi 316L );
· N° 1 osteriggio circolare in alluminio verniciato con maniglia interna  e vetro fumè;

· N° 3 oblò in acciaio inox da 500x 237 mm con vetro bronzato e muniti di zanzariere;
· N° 2 oblò in acciaio inox da 500x190 mm con vetro bronzato e muniti di zanzariere;

· N° 2 prese d’aria in acciaio inox lucidate e all’interno luce azzurra diffusa;
· N° 2 cristalli laterali con oblò integrato ( tipo NEMO );
· N° 2 flaps idraulici in acciaio inox con indicatore di posizione in plancia;                      ( oppure intruder tipo VOLVO );
· Elica di prua BOW 75  tipo Vetus;

· Alberetto di luci, fanali di via e radar in teak o VTR con staffe in acciaio inox;

· Tientibene di coperta e tuga in acciaio inox;

· Avvisatore acustico elettronico omologato; 
· N° 2 tergicristalli temporizzati, muniti di lavavetri ( tipo SPEICH );
· Finestratura anteriori e laterali tuga, in cristallo stratificato curvo con aperture scorrevoli ai lati;

· Porta centrale scorrevole di accesso al quadrato in vetro bronzato temperato su telaio in acciaio inox ( Aisi 316L ) lucidato a specchio;
· Capo di banda coperta in mogano lamellare verniciato lucido;
· Capo di banda tuga laterali superiori in mogano lamellare;
· Ponte di coperta,  gradini, pozzetto, spiaggetta e interno portellone tender in teak massello;

· N° 2  imbarchi gasolio in acciaio inox;

· N° 1  imbarco acqua in acciaio inox;

· N° 1 sbarco acque nere;

· N ° 1 winch di poppa;

· Antivegetativo opera viva (2 mani) ;

· Fascia linea di galleggiamento;

· Fascia estetica laterale su linea oblò;

· N° 8 parabordi;

· N° 3 cime da 15 metri;
· Tettuccio in VTR con al centro N° 2 osteriggi verniciati ( tipo NAUTICA F4 ).
Pozzetto

· Piano di calpestio in teak;

· Passerella idraulica di imbarco telescopica con comando manuale e telecomando ( tipo OPACMARE con estensione 2,50 m );
· Scaletta da bagno manuale estraibile in acciaio inox e gradini con antiscivolo;
· N° 3 luci di cortesia;
· N° 6 luci di illuminazione pozzetto;

· N° 2 altoparlanti
· Cordone luminoso blu all’interno prese aria motori;

· Divano di poppa;

· Portellone garage ad apertura idraulica con calpestio in teak;

· Doccia con miscelatore C/F;

· Accesso alla cabina marinaio da divanetto ribaltabile con relativi pistoni a gas e chiusura a chiave;

· N° 2 portelli di accesso alla sala macchine;

· N° 1 asta porta bandiera;

· N° 1 campana di tonneggio; 
· Cavo di allacciamento alla banchina 220 V ( 15 metri );

· Porta accesso spiaggetta in tubo in acciaio inox lucido ;
· Garage per tender;

· Illuminazione garage con N° 2 plafoniere stagne;

· N° 1 autogonfiabile da 10 posti; 
· Divanetto a due posti;

· Tavolo ovale in teak convertibile a funzione prendisole tramite due pistoni a gas;

· Comando per portellone garage; 
·  Comando passerella idraulica;
· Cuscineria esterna in spugna sintetica a densità differenziata rivestita in skay.
Salone / Plancia

· Pavimentazione in mogano rigato acero;

· Locale plancia comando rivestito in mogano, compensato e cornici in massello;

· Divano a ferro di cavallo imbottito e rivestito in eco-pelle o stoffa;

· Tavolo rettangolare ribaltabile in mogano con piantana in acciaio inox e poggiapiedi;

· Consolle di guida in VTR verniciata;

· Ruota timone in acciaio inox lucido con cerchio esterno in mogano;

· Poltroncina pilota imbottita a due posti ribaltabile manualmente;

· Chiusura posteriore con porta scorrevole in acciaio inox e cristallo temperato;

· Mobile di servizio con frontale curvo a tre ante in mogano con corrimano in acciaio inox lucido;
· Impianto TV con TV LCD 20”;
· Impianto stereo;
· Stazione di governo con strumentazione completa di comando motori e monitoraggi livelli;

· Indicatore di assetto ed angolo di barra;

· Indicatore livello gasolio ed acqua;

· Bussola;

· Orologio, barometro, igrometro;

· Impianto elettronico comprendente: Raychart C80 Multifunzione, GPS, VHF e Autopilota, configurato per motori IPS Volvo o CAT;

· Tende interne;

· Oscuranti esterni;

· Aria condizionata;

· Impianto di illuminazione con plafoniere alogene;
· Prese elettriche in AC.
Cucina
· Gradini discesa da zona quadrato in mogano con inserti antiscivolo e cassettiere interne;

· Pavimentazione in mogano listato acero semilucido antigraffio;

· Mobile con cassettiera;
· Gavone a pozzo;
· Mobile cucina in mogano;

· Mobile con frigo da incasso con congelatore con anta in mogano;

· Piano di lavoro in acritech con lavello in acciaio inox;

· Blocco cucina Candy Trio ( vetroceramica, forno e lavastoviglie incorporata );

· Cappa aspirante;
· Rubinetto miscelatore acqua C/F;

· Soffitto con mantovane di riquadro e pannelli rivestiti in similpelle con mastre copri filo in massello di mogano;

· Tende interne;

· N° 4 porte in mogano massello con bozza inferiore piana e persianetta superiore;

· Impianto di illuminazione con spot alogeni;
· Prese elettriche in AC.

Cabina armatoriale

· Rivestimenti e mobili in legno pregiato;
· Pareti compensato mogano con venature verticali in vernice semilucida;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;

· Pavimentazione in moquette;

· Cristalli in fiancata con oblò munito di zanzariera;
· Letto matrimoniale con dogato di aereazione e cassetti sottostanti completo di materasso in lattice naturale, copriletto e cuscini;

· Testa letto con pannello imbottito rivestito in skay;

· Specchiera a parete;

· Comodino sinistro con anta curva in mogano;

· Comodino destro con colonna per griglia aria condizionata in mogano;

· Armadio a due ante in mogano con bozza piana;

· Mobile scrittoio con cassettiere laterali in mogano;

· Sgabello ribaltabile in acciaio inox con seduta circolare imbottita e rivestita in skay;

· Mobile pensile frontale rivestito in skay con specchiera;

· Lampade di lettura;
· Impianto di illuminazione con spot alogeni;

· Prese elettriche in AC;
· Aria condizionata;
· Tendaggi laterali con oscuranti.
Bagno armatoriale

· Porta di accesso in mogano con bozza superiore in plexiglass;

· Pavimentazione in mogano rigato acero;

· Pareti in compensato mogano a venatura verticale in vernice semilucida;

· Soffitto a pannelli smontabili rivestiti in skay;

· Stipetto pensile con anta totalmente a specchio;

· Mensola con mastra antirollio in mogano;

· Mobile con piano in acritech e lavabo ceramico completo di cassettiera centrale e due ante laterali in mogano;

· Rubinetto miscelatore acqua C/F;

· WC elettrico e bidet in ceramica con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo ( tipo TECMA );
· Accessori bagno;
· Tenda per oblò;
· Impianto di illuminazione con plafoniere alogene;
· Prese elettriche in AC.

Doccia armatoriale

· Porta di accesso box doccia in plexiglass;

· Pavimentazione in teak e carabottino di drenaggio;
· Pareti rivestite in formica panna satinata;

· Soffitto a pannelli rivestiti in laminato;

· Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F;

· Impianto di illuminazione stagno;
· Aspiratore.

1° Cabina ospiti ( destra di prua )
· Porta di accesso in mogano;

· Pavimentazione in moquette;

· Rivestimento pareti in compensato mogano a venature verticali in vernice semilucida;

· Rivestimento fiancata  a doghe rivestite in skay;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;

· N° 2 letti invertiti a castello con materassi in lattice, copriletto e cuscini;
· N° 2 stipetti lato prua con ante a specchio;
· N° 1 vano a pozzetto con ribaltina superiore;

· Comodino a stipetto lato testa letto inferiore;

· N° 2 stipetti con apertura a ribalta sotto il letto inferiore;
· Oblò con zanzariera;

· Tendaggi;

· Luci di lettura;

· Spot alogeno di illuminazione;
· Prese elettriche in AC.

2° Cabina ospiti ( sinistra di prua )

· Porta di accesso in mogano;

· Pavimentazione in moquette;

· Rivestimento pareti in compensato mogano a venature verticali in vernice semilucida;

· Rivestimento fiancata a doghe rivestite in skay;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;

· Letto matrimoniale con dogato di aereazione e cassetti sottostanti completo di materasso in lattice naturale, copriletto e cuscini;

· Armadietto a colonna in mogano con anta a specchio;

· Ribaltina triangolare fondo letto in mogano;

· Mobile pensile a due ante e griglia aria condizionata in mogano;

· Gradino anteriore all’armadietto smontabile per accesso Elica di Prua;

· Tendaggi;

· Luci di lettura;
· Illuminazione con spot alogeni;

· Prese elettriche in AC.

· Aria Condizionata con deviazione a cabina destra.
Bagno ospiti

· Porta di accesso in mogano;

· Pavimentazione  in teak con carabottino di drenaggio;

· Pareti rivestite in formica panna satinata;

· Soffitto a pannelli smontabili rivestiti in skay;

· Rivestimento fiancata in skay;

· Mobile con piano acritech e lavabo ceramico rivestito in mogano con mastre e cornici in massello;

· Armadietto e ripiani di servizio;

· Specchiera a parete;

· Rubinetto miscelatore acqua C/F;

· WC elettrico in ceramica e bidet incorporato con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo ( tipo TECMA );
· Saliscendi con miscelatore acqua C/F;

· Tenda doccia;

· Tenda su oblò con zanzariera;

· Accessori bagno;

· Impianto di illuminazione con spot alogeni;
· Prese elettriche in AC.

Cabina VIP ( presente nella versione 2 cabine)
· Porta di accesso in mogano con persianetta;

· Pavimentazione in moquette;

· Rivestimento pareti in compensato mogano a venature verticali in vernice semilucida;

· Rivestimento fiancata a doghe rivestite in skay;

· Soffitto a pannelli rivestiti in skay;

· Letto matrimoniale con dogato di aereazione e cassetti sottostanti completo di materasso in lattice naturale, coprimaterasso e cuscini;

· 2  armadi in mogano;

· Mobile pensile a due ante a ribalta e griglia aria condizionata in mogano;
· Mobile “toilette” a ribalta con specchio;
· Tendaggi;

· Luci di lettura;

· Illuminazione con spot alogeni;

· Prese elettriche in AC;

· Aria Condizionata.
Bagno VIP ( presente nella versione 2 cabine )
· Porta di accesso in mogano massello con persianetta;

· Pavimentazione  in teak con carabottino di drenaggio;

· Pareti rivestite in formica panna satinata;

· Soffitto a pannelli smontabili rivestiti in skay;

· Rivestimento fiancata in skay;

· Mobile con piano acritech e lavabo ceramico rivestito in mogano con mastre e cornici in massello;

· Armadietto e ripiani di servizio;

· Specchiera a parete;

· Rubinetto miscelatore acqua C/F;

· WC elettrico in ceramica e bidet incorporato con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo ( tipo TECMA );

· Saliscendi con miscelatore acqua C/F;

· Tenda doccia;

· Tenda su oblò con zanzariera;

· Accessori bagno;

· Impianto di illuminazione con spot alogeni;

· Prese elettriche in AC.

Sala macchine

· Serbatoio gasolio in acciaio inox  ( Aisi 304L ) 1680 l;

· Boiler  acqua dolce da 50 l bivalente;
· Filtri decantatore gasolio;
· Filtri decantatori gruppo elettrogeno;
· Filtri acqua di mare per raffreddamento motori;

· Pompa autoclave con distribuzione C/F;

· Estrattori aria VTL da 60 m3 / 1’ ( tipo GIANNESCHI );
· Pannelli insonorizzati;

· Pompe di sentina automatiche ed una manuale di emergenza;
· Gruppo elettrogeno 9 kW ( tipo KOHLER );
· Batterie per avviamento motori, elica di prua, verricello e tonneggio;

· Batterie servizi;

· Batteria per gruppo elettrogeno;

· Carica batterie;

· Illuminazione sala macchine con N°6 plafoniere stagne;
· Impianto antincendio;
· Sistema aspirazione di sicurezza LUPA;

· Barra di rispetto timoneria di emergenza;

· Sistema elettrico di carico e scarico olio motore e invertitore.
Impianti

· Estintori a norma in tutti i locali;
· Estintori sala macchine automatico e comando manuale a distanza;

· Impianto acqua calda con boiler da 50 l;

· Impianto aria condizionata ( tipo CONDARIA 24.000 BTU/h);
· Impianto sentine;

· Impianto estrazione acque nere;
· Impianto raffreddamento motori e gruppo elettrogeno;

· Impianto elettronico costituito da: 
· C80 display multifunzione 8” TFT colori;
· Modulo Eco DSM 300, 1 kW, 50/200 kHz
· Trasduttore Depth/temp;
· Antenna GPS Raystar 125;

· VHF 240E 25 W Black box con cornetta full function e altoparlante;
· Antenna radar radome 2 kW portata 24 nm;

· Autopilota Corepak S3;

· Unità di controllo autopilota ST 6002;

· Antenna TV Glomex;

· Impianto TV con TV 20” LCD e DVD nel locale quadrato;

· Impianto stereo nel locale quadrato con altoparlanti esterni;
· Impianto elettrico costituito da:

· N° 4 batterie per avviamento motori ( tipo SAEM EXIDE MAXXIMA 900);

· N° 2 batterie per servizi ( tipo HD 220A 12V );

· N° 1 batteria per gruppo elettrogeno ( tipo MAXXIMA 900 );
· N° 1 raddrizzatore elettronico automatico ( tipo QUICK  SBC 1450 60A -24V);

· Illuminazione 24V nei vari locali;

· Prese elettriche 230V nei vari locali;

· Serbatoio acqua dolce in acciaio inox ( Aisi 316L ) 604 l;

· Serbatoio acque nere in acciaio inox ( Aisi 316L ) 200 l;
· Pompa per estrazione acque nere ( tipo GIANNESCHI );
· Serbatoio acque grigie ( tipo VETUS ) 110 l;
· Pompa per estrazione acque grigie ( tipo GIANNESCHI );
· Timoneria idraulica;

· Protezione catodica con anodi di zinco;

· Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo;

· Impianto stabilizzatore di assetto (flaps);

· Impianto ricetrasmittente VHF;

· Impianto idrico con autoclave 24V per acqua dolce.
Equipaggiamento

· Colorazione scafo Blu Ral. 5004;

· Luci di navigazione e fonda;
· Verricello elettrico con doppio comando;

· Aria condizionata;

· Elica di prua;

· Ancora Trefoil in acciaio zincato da 20 kg con catena;

· N° 3 cime di ormeggio;

· Bussola magnetica;

· Tergicristalli temporizzati muniti di lavavetri;
· Avvisatore acustico; 
· Allarmi; 
· Antenna TV;

· Stereo HI-FI con CD e N° 4 altoparlanti;

· Zattera auto-gonfiabile da 10 posti;
· N° 8 parabordi;

· Cuscino prendisole di prua;

· Cuscini dei divani di poppa;

· Tende oscuranti esterne;

· Nome di poppa in lettere adesive;

· Antivegetativo;

· Raychart con GPS;

· Autopilota;

· VHF Raychart;

· Dotazioni di sicurezza standard.

Allestimenti cabina marinaio o ospiti con accesso dall’esterno (optional)
· Discesa mediante gradini di stampata rivestiti in mogano con inserti antiscivolo;

· Pavimentazione in mogano rigato acero;

· Pavimentazione doccia in teak con carabottino di drenaggio;

· Pareti doccia rivestite in formica panna satinata;

· Soffitto a pannelli rivestiti smontabili rivestiti in skay;

· Rivestimento fiancata in skay;

· Letto singolo con materasso in lattice naturale completo di copriletto e cuscino;

· Comodino a colonna rivestito in mogano con cassetti e griglie di ingresso e uscita aria condizionata;

· Armadio con anta a specchio;

· Luci di lettura;

· Tendina su oblò;

· Mobile lavabo a due ante in formica panna satinata e top in acritech;

· Miscelatore acqua C/F con doccia estraibile;

· Accessori bagno;

· Tenda doccia retrattile;

· Mobiletto pensile portaoggetti con antina a specchio;

· WC con bidet incorporato  funzionante con ciclo acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo ( tipo TECMA );

· Aria condizionata;

· Impianto di illuminazione;

· Prese elettriche in AC.

Versione 3 cabine + marinaio
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Versione 2 cabine + marinaio
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La Soc. Abati Yachts srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli allestimenti sopra menzionati in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.
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