 
Gagliotta 52 anno 2006, mt. 16,38 X mt. 5,04, 2 motori Caterpillar da 715 hp con 450 ore, scafo bianco, coperta bianca, interni in ciliegio, capacità acqua 700 lt, capacità nafta 2.200 lt, stazza 23 t, eliche Mikado 4 pale, velocità crociera 24,5 Kn, velocità max 31 Kn, tender mt. 2,60.
Lay out: n. 1 cabina armatoriale con bagno, n. 1 cabina con due letti in piano, n. 1 cabina con letti a castello, n. 1 bagno ospiti, n. 1 dinette esterna, n. 1 cucina in dinette, n. 1 cabina marinaio a prua.
Accessori: Aria condizionata in tutte le cabine, compreso marinaio, tetto scorrevole elettricamente Besenzoni, passerella idraulica, cabina marinaio, tv presenti nella cabina armatoriale, in quella a due letti in piano + dvd, ed in dinette + dvd, gruppo elettrogeno Mase 10 kw.
La barca è stata varata a maggio 2006, in quell'estate ha navigato poco, poi ha navigato nell'estate 2007, 2008, 2009, nel 2010 è rimasta in cantiere e, nella scorsa stagione, ha navigato per sole 30 ore!!!!
Anno 2007: sostituito gruppo elettrogeno con un Mase 10 kw, montata tenda chiusura notte dinette.
Anno 2008: sostituiti tutti e quattro i serbatoi (acqua e nafta), con gli stessi in acciaio (solo nafta), sostituiti gli assi, sostituita tutta la cuscineria esterna, sostituita scaletta bagno con una idraulica, sostituita timoneria con una idraulica, sostituite batterie servizi, lucidatura scarichi motori, montate contropiastre d'acciaio ai timoni ed ai flaps, sostituite eliche, da Radice a Mikado, in quanto le vecchie presentavano segni di cavitazione, montato impianto audio Bose/Sonos con immagazzinamento della musica (2000 brani) su hard disk (costo impianto 7.000,00 euro), montata lavatrice amovibile in gavone poppa, sostituita pompa autoclave con una Gianneschi e Ramacciotti con polmone in acciaio.
Anno 2009: revisionate pompe wc, sostituito motore tender con Mercury 8 cv 4 tempi, sostituito pistone idraulico porta idraulica accesso cabine.
Anno 2010: (benchè non sia andata a mare): Sostituite entrambe le valvole termostatiche motori, pulizia scambiatori di calore, sostituiti scarichi motori, sostituiti i n. 2 serbatoi dell'acqua con n. 2 serbatoi in acciaio, reimpermeabilizzazione completa tetto Besenzoni, con smontaggio e rincollaggio dei singoli vetri direttamente dalla Casa costruttrice, lucidatura completa scafo e coperta, effettuato potenziamento di tutti e tre i frigoriferi, riverniciatura completa legno mobili in dinette, ritocchi vari gelcoat;
anno 2011: sostituite n. 4 batterie servizi, n. 2 batterie motori e n. 1 batteria gruppo elettrogeno con delle Varta 225 Ah Supreme garantite 3 anni (3.000,00 euro!!), revisionati iniettori e polverizzatori del gruppo elettrogeno, effettuata pulizia impianto circuito acqua dolce raffreddamento motori;
stagione estiva 2012 (attuale): nuovamente sostituite le n. 4 batterie dei servizi, in quanto le precedenti comprate nella stagione precedente sono risultate difettose, benchè non sia andata in acqua!!!!
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