SCHEDA BARCA X-43

DATI PRINCIPALI

Cantiere:  X-YACHTS
Modello:  X-43
Tipo:  VELA
Anno di costruzione:  2007
Anno di immatricolazione:  2007
Codice dello scafo se presente:  DK XYA 43132 B707
Bandiera:  ITALIANA
Materiale di costruzione scafo:  SANDWICH DI VETRORESINA
Materiale di costruzione coperta:  SANDWICH DI VETRORESINA
Materiale di costruzione tuga:

Pozzetto rivestito in teak:  SI
Ponte rivestito in teak:  SI
Piattaforma poppiera rivestita in teak:

Lunghezza:  12,93
Larghezza:  3,97
Pescaggio:  2,20
Dislocamento:  8.600 KG
Stazza:  10.627 KG
Zavorra:  3.700 KG
Velocità massima:  8,5 NODI
Velocità di crociera:  7,0 NODI
Scadenza R.I.Na.:

Prezzo:  
Iva pagata:
IDRAULICI & ELETTRICI

Numero serbatoi acqua:  2
Capacità serbatoi acqua:  1 X 280 LT E 1 X 100 LT
Materiale serbatoi acqua:  1 INOX E 1 NEOPRENE
Numero serbatoi acque grigie:  NO
Capacità serbatoi acque grigie:  NO
Materiale serbatoi acque grigie:  NO
Numero serbatoi acque nere:  2
Capacità serbatoi acque nere: 28 LT CAD.
Materiale serbatoi acque nere:  INOX
Boiler:  SI
Capienza boiler:  19 LT
Tipo boiler: inox o ..  INOX
Autoclave:  NO POMPA A PORTATA VARIABILE
Dissalatore:  NO
Marca dissalatore:  NO
Capacità dissalatore:  NO
Tensione: ..12…24…220…  12 – 220 V
Carica batterie: SI MASTERVOLT
Numero batterie: 3
Capacità batterie: 2 X 120 A E 1 X 55 A
Inverter: SI MASTERVOLT
Generatore 220V:  NO
Marca generatore:  NO
Potenza generatore:  NO
COMBUSTIBILI & MOTORI

Numero serbatoi carburante:  1
Capacità serbatoi carburante:  130 LT
Materiale serbatoi carburante:  INOX
Numero Motori:  1
Marca Motori:  VOLVO PENTA
Modello Motori:  D2 – 55D
Anno di fabbricazione:  2007
Potenza:  55 HP
Ore di moto: CA 500
Revisioni/Manutenzioni: REGOLARI ANNUALI
Tipo di trasmissione motori:  S - DRIVE
N. pale eliche:  3
Tipo di elica:  ABATTIBILE
STRUMENTAZIONE (indicare se si e marca-modello)

Bussola:  SI SUNTO SU 3314
Ecoscandaglio:  SI SIMRAD H 3000
Log:  SI SIMRAD H 3000
Vhf:  SI SIMRAD RS 82
Radar:  NO
Pilota automatico:  SI SIMRAD H 3000 IDRAULICO
Plotter:  SI SIMRAD CX 44 NAVSTATION IN DINETTE + 1 GEONAV IN POZZETTO
Gps:  SI SIMRAD H 3000
Ssb:

Strumenti del vento:  SI SIMRAD
Computer di bordo:  NO
ACCESSORI (indicare se si numero e eventuale modello)

Televisori:  SI PHILIPS A SCHERMO PIATTO
Stereo:  SI
Impianto home-theatre:  NO
Dvd:  SI
Ricevitore Sat:  NO
Ricevitore Digitale terrestre:  NO
Antenna TV:  SI 
Aria condizionata:  NO
Riscaldamento:  SI EBERSPACHER D5
Passerella:  NO
Passerella manuale o idraulica:  NO
Grette per tender:

Gru per tender:  NO
Stabilizzatori:  NO
Elica di prua (se si elettrica o idraulica):  NO
Elica di poppa:  NO
Vericello elettrico:  NO
Winch elettrici di tonneggio a poppa:  NO
Piattaforma poppiera:  NO
Dotazioni di bordo:

Cuscinerie prendisole:  CUSCINERIA IN POZZETTO
Tendalini:  SI 1 PICCOLO E 1 GRANDE
Doccia poppa: SI
Tender:  SI
Motore f.b. per tender:  SI HONDA 4 TEMPI 2,3 HP
Eliche di rispetto:  NO
Assi di rispetto:  NO
Frigoriferi: SI UNO
Forno: SI
Ice Maker:  NO
Congelatore:  NO
Piano cottura elettrico o gas:  SI A GAS
Lavatrice:  NO
Asciugatrice:  NO
Lavastoviglie:  NO
Wc (elettrico-manuale-chimico):  SI 2 MANUALI
Box doccia:  2 DOCCE NELLE DUE TOILETTE
DISPOSIZIONE DEGLI INTERNI (cabine, bagni,…):  CUCINA SULLA MURATA DI SX
                                                      1 CABINA ARMATORIALE A PRUA E 2 CABINE A POPPA

                                                       1 BAGNO NELLA CABINA ARMATORIALE E 1 BAGNO

                                                       A POPPA

                                                       PER TUTTO IL RESTO VEDASI FOTO ALLEGATE

DOTAZIONI ARMAMENTO:  RANDA CON EASY-BAG – GENOA AVVOLGIBILE – GENNAKER
                                                   CON CALZA

NOTE AGGIUNTIVE: TELO COPRI BARCA PER L’INVERNO ( CAGNARO )
                                     STRUTTURA IN ACCIAIO NELLA CHIGLIA

                                     AVVOLGIFIOCCO SOTTO IL PIANO DI COPERTA

                                      TENDIPATERAZZO IDRAULICO NAVTEC  A17 

                                     TAVOLINO SMONTABILE IN TEACK IN POZZETTO

                                     1 ANCORA CON SALPAANCORA ELETTRICO E 2 ANCORE DI SCORTA

                                      CAPOTTINA PARASPRUZZI

                                     SISTEMA RANDA “ GERMAN MAIN SHEET SYSTEM “

                                     N° 9 STOPPER SPINLOK

                                     WINCH ARCHEN N° 2 DA 60.3 STA ( 3 VELOCITA’ ) E N° 4 DA 48.2 STA

                                     SCOTTE IN SPECTRA

                                     SARTIAME IN TONDINO

