
DISEGNO

E COSTRUZIONE: Scafo con V profondo con un angolo di 18° a poppa. Stratificazione con resina isoftalica e fibra di vetro in Roving

COPERTA/POZZETTO:

Plancia di poppa estesa integrata con calpestio in teak. Doccetta in plancia di poppa con acqua calda e fredda. Apertura servoassistita accesso motori. Divano ad “U” con cuscineria e tavolo regolabile elettricamente. Grande mobile integrato (con vani di alloggio per frigo e fabbricatore di ghiaccio) con lavandino. Sedile pilota, a destra, con cuscineria trasformabile in prendisole. Ampia plancia di comando con strumenti motori (contagiri, temperature, pressioni, volmetri, livello carburante ed acqua. Bussola. VHF. Divano a “L” con cuscineria situato sulla sinistra della timoeria. Coperta e camminamento laterale con antisdrucciolo. 6 bitte d’ormeggio (2 prua, 2 poppa e 2 mediane). Verricello elettrico 1000 W con comandi plancia e prua. Pozzetto catena a prua. Passouomo di prua in coperta. Tientibene in acciaio inox. Arco radar. Luci regolamentari. Presa per banchina con cavo elettrico e caricabatteria.

SALONE:

Pavimento rivestito in moquette e tendine per oblò laterali. Divano in tessuto disposto a “U” sulla destra con tavolo elittico in ciliegio.

Mobili pensili in ciliegio sopra al divano. Quadro elettrico con magnetotermici per tutte le utenze. Radio CD con 4 casse acustiche. Lampade alogene. Presa 220 V. 

CUCINA:

Lavandino in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda. Estintore. Piano cottura a gas a due fuochi. Frigorifero 110 lt. con freezer. Forno a microonde. Oblò laterale. Mobile capiente in ciliegio sotto al top in Corian e pensili in ciliegio su tutta la paratia.

CABINA ARMATORIALE:

Letto matrimoniale. Doppio armadio con cassetti. Specchio. 2 oblò con tendine ed un passouomo d’accesso alla coperta. Porta di accesso alla toilette. Pavimento rivestito in moquette. Faretti e lampade di lettura. Presa di corrente.

SERVIZI  ARMATORE:

Box doccia separato con miscelatore acqua calda e fredda. Presa elettrica per il rasoio. Lavandino e ripiani in Corian. W.C. elettrico. Oblò. 

CABINA OSPITI:

2 letti in piano con gavoni sottostanti. Faretti e luci di lettura. Ampio guardaroba. Oblò. Comodino. Pavimento rivestito in moquette. Presa di corrente.

SERVIZI OSPITI:

Doccia con tendina. Presa rasoio. Lavandino e top in Corian. W.C. elettrico. Oblò.

VANO MOTORI:

Accesso dal pozzetto. Motori installati su supporti elastici. Insonorizzazione. Illuminazione. Impianto di massa: motori, serbatoi, etc.  Estintori. Aspiratori. Pompe di sentina manuali ed automatiche. Batterie motori e servizi. Etintore

CIRCUITO IDRAULICO:

Pompa e centralina idroguida collegato per mezzo di raccorderia idraulica a timone e pistone idraulico d’azionamento.

IMPIANTO ELETTRICO:

Pannello elettrico 12 e 220 V indipendenti. Set di batterie 125 Ah per avviamento motori e set di batterie 125 Ah per i servizi. Caricabatterie 60 Ah a 12 V. Staccabatterie per tutte le batterie. Prese 220 V distribuite in tutta la barca.
