RIVA 59’ OPEN

Mercurius Super

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Versione standard 2 cabine + 1 cabina equipaggio

Scafo e coperta

· Accesso alla plancetta di poppa con due scale in VTR e piano di calpestio antiscivolo

· Accessori di coperta in acciaio inox.

· Albero segnali con luci di navigazione

· Allarme acustico esterno per acqua in sentina

· Alloggio tender (dimensioni garage per alloggiamento tender non eccedente le dimensioni espresse in mm 650h x 3200lu x 1500lar) sotto zona prendisole con portello elettroidraulico e sistema di alaggio/varo mediante passerella 

· Altoparlanti stereo (n° 2) collegati allo stereo nel salone inferiore.

· Ancora in acciaio inox da 35 Kg con catena in acciaio zincato 75m diametro10mm.

· Antenna TV

· Boccaporti accesso locale motori dal pozzetto con scala in acciaio inox

· Cubia in acciaio inox

· Avvisatore acustico

· Battagliola perimetrale in acciaio inox 

· Bitte in acciaio inox (n° 2) a prua, (n° 2) a mezza nave una per lato,  (n° 4)  a poppa e (n° 2) a scomparsa sulla piattaforma di poppa.

· Boccaporto accesso gavone ancora

· Boccaporto accesso cabina equipaggio nel pozzetto.

· Boccaporto uscita emergenza cabina prua in coperta.

· Cappe di copertura per divani circolari, cuscini prendisole di poppa e cuscini prendisole di prua

· Cuscini prendisole prua con tientibene in acciaio inox e teak
· Divani con sedute circolari (2) e gavoni sottostanti, tavolino apribile 

· Doccia con miscelatore acqua calda e fredda

· Elica di manovra a prua 

· Estintore (n° 2).

· Faro orientabile con comando in plancia

· Presa di luce in cristallo temperato su coperta per illuminazione salone inferiore

· Parabrezza in acciaio inox e cristallo temperato.

· Gancio di accosto 

· Coperta in vetroresina con superficie antiscivolo

· Illuminazione pozzetto

· Luci di navigazione

· Mobile con lavandino, ripostiglio, predisposizione grill elettrico e alloggiamento ice-maker
· Mobile con frigo

· Parabordi (6).

· Passacavi in acciaio inox a prua e a poppa

· Passerella d'imbarco elettroidraulica a scomparsa con piano di calpestio in teak

· Plancetta di poppa e gradini in VTR con superficie antiscivolo 

· Pozzetto con piano di calpestio antiscivolo

· Presa acqua di mare/antincendio con manichetta a prua e a poppa

· Imbarco acqua dolce da banchina

· Presa acqua dolce per lavaggio coperta a prua e a poppa

· Prese banchina con cavo 63 A 220V

· Scaletta bagno elettroidraulica a scomparsa integrata nella plancetta di poppa

· Tendalino parasole elettrico alloggiato nel roll bar

· Tergivetri con lavacristalli incorporati n° 2

· Tientibene in acciaio inox (2) a poppa

· Verricelli da tonneggio a poppa (1) da 1200W 24V

· Verricello elettrico salpa ancora, con comando a prua e in plancia (n° 1) da 1500W 24V

Plancia 

· Blocco sedile pilota a due posti di cui uno ribaltabile

· Estintore n° 1

· Porta salone - pozzetto scorrevole  in acciaio inox e cristallo temperato

· Presa 12 V. tipo accendisigari.

· Stazione di governo con timone, strumentazione completa motori, bussola e allarmi

· Ecoscandaglio con log

· Indicatore angolo flaps

· Indicatore livello acqua

· Indicatore livello carburane

· Interfonico di manovra

· Pilota automatico Raytheon ST 7000 plus con indicatore angolo di barra interfacciato con plotter/GPS

· Plotter/GPS incorporato Raytheon RL 70  7” LCD monocromatico

· Radiotelefono VHF shipmate RS 8300

· Contenitore carte nautiche

· Leve gas motore / invertitore elettroniche

· Orologio e barometro

· Scala di accesso al salone inferiore

· Timoneria idraulica servo assistita

Salone inferiore 

· Cuscini 40x40 n. . 6

· Divano in pelle con braccioli

· Mobile di servizio con stoviglie e posateria per 8 persone

· Impianto  stereo con lettore cd e altoparlati 

· Estintore (1)

· Oblò lungo in acciaio inox con tendine (1)

· Pareti e mobili in essenza verniciati trasparente semilucido con pannelli in pelle e laccature lucide 

· Pavimento con moquette

· Pensili ed armadietti

· Plexiglas opalino a soffitto per presa di luce dalla coperta

· Quadro elettrico generale con chiusura in plexiglas

· Scala accesso pozzetto superiore in legno con n. 2 tientibene in acciaio inox

· Soffitto rivestito con inserti in essenza e laccature

· Tavolino in laccato ed inox estensibile

· Tovaglie e tovaglioli 2 serie

· TV e VCR 

· Poufs (2)

Cucina

· Armadietti pensili e cassetti

· Cappa aspirante con scarico esterno

· Estintore

· Forno microonde ed elettrico combinato 

· Frigorifero 130 Lt.  24/220 V collegato ad impianto centralizzato e surgelatore 110 Lt. 24/220 V 

· Lavastoviglie 8 coperti 

· Oblò lungo in acciaio inox con tenda tipo Veneziana in legno

· Pavimento in legno

· Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole

· Piano lavoro in corian con lavello e miscelatore a scomparsa

· Servizio pentole in acciaio inox

Cabina padronale

· Armadi e cassaforte

· Cassettiera

· Comodini 

· Cuscini 40x40 n. 4

· Divano

· Estintore

· Lenzuola e federe (2 serie)

· Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto

· Oblò lungo in acciaio inox con oscurante e tenda

· Pavimento con moquette

· Radiostereo CD con altoparlanti

· Ripiani di servizio con lampade di lettura

· Presa TV 

· Pareti e mobili in essenza verniciati trasparente semilucido con pannelli in pelle laccature lucide  e specchi

· Soffitto rivestito con inserti in essenza e laccature

Bagno padronale

· Armadietti e ripiani di servizio

· Asciugamani (2 serie)

· Aspiratore elettrico

· Box doccia separato con porta in plexiglass

· Lavabo

· Oblò in acciaio inox con tenda tipo Veneziana in legno

· Pareti in laminato 

· WC elettrico in ceramica

· Livello vasca acque nere 3/4 pieno

· Specchio

Cabina vip

· Armadi 

· Cassettiera

· Cuscini 40x40 n. 4

· Estintore

· Lenzuola e federe (2 serie)

· Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto

· Oblò in acciaio inox con oscurante e tenda (2)

· Pavimento con moquette

· Radio stereo con lettore CD e altoparlanti 

· Ripiani di servizio con lampade di lettura

· Ripostiglio sotto il letto

· Pareti e mobili in essenza verniciati trasparente semilucido con pannelli in pelle laccature lucide  e specchi

· Soffitto rivestito con inserti in essenza e laccature

Bagno ospiti 

· Armadietti e ripiani di servizio

· Asciugamani (2 serie)

· Aspiratore elettrico

· Doccia separata con porta in plexiglass

· Lavabo

· Oblò in acciaio inox con tenda tipo veneziana in legno

· WC elettrico in ceramica

· Livello vasca acque nere 3/4 pieno

· Specchio

· Accesso addizionale dal salone

Cabina equipaggio 

· Armadietti

· Estintore 

· Lenzuola e federe (2 serie)

· Letto a castello con materasso, guanciale e copriletto (2)

· Oblò in acciaio inox con oscurante e tenda

· Pavimento in moquette

· Radiostereo con lettore CD e altoparlanti

· Soffitto e pareti rivestiti

Bagno equipaggio 

· Armadietti 

· Asciugamani (2 serie)

· Aspiratore elettrico

· Doccia con tendina

· Lavello

· Livello vasca acque nere 3/4 pieno

· Specchio

· WC elettrico in ceramica

Locale motori

· Filtri acqua raffreddamento motori 

· Filtri separatori acqua-gasolio 

· Illuminazione

· Impianto esaurimento sentina tramite aspirazione motori in caso di emergenza (2)

· Isolamento termoacustico

· Pagliolato in alluminio 

· Paratia stagna a prua 

· Prese d’aria con chiusure a distanza

· Portello di accesso con scala

· Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio

· Serbatoi carburante in acciaio inox con indicatore

· Sonda per impianto allarme acqua a bordo

Impianti

· Aria condizionata 46.200 BTU e riscaldamento 

· Dispositivo per chiusura a distanza prese aria

· Impianto acqua calda con boiler 

· Impianto antincendio fisso in sala macchine con comando di emergenza nel pozzetto

· Impianto elettrico costituito da:

· carica batterie automatico  80 Ah

· generatore 50Hz 13kW 220V

· gruppo batterie generatore 12v 100 Ah

· gruppo batterie motori 24 v 400 Ah

· gruppo batterie servizi ausiliari 24V 400 Ah

· riduttore di tensione 24-12V per VHF

· illuminazione e prese di corrente nei vari locali

· interruttori stacca batterie

· pannello fusibili con segnalazione automatica di avaria

· impianto di massa con piastra di rame poroso

· protezione catodica con anodi di zinco

· parallelo batterie per avviamento motori

· Impianto esaurimento acque bianche con cassa di raccolta centralizzata 140 litri elettropompa automatica e pompa di emergenza polivalente

· Impianto frigorifero centralizzato 24 / 220 V per frigorifero zona cucina litri 130, freezer (zona cucina) litri 110, frigo bar pozzetto litri 42 

· Impianto esaurimento acque nere 160lt con cassa di raccolta centralizzata, elettropompa per scarico diretto a mare e pompa di emergenza polivalente

· Impianto esaurimento sentine con n. 3 elettropompe a comando  automatico e manuale a immersione, un deviatore collegato alla pompa elettrica polivalente (scarico acque grigie e nere di emergenza , e aspirazione sentine di alloggi, sala motori ) comprensivo di manichetta volante

· Impianto estinzione incendi con pompa acqua di mare e presa per manichetta in coperta 

· Impianto idrico a pressione mediante 2 autoclavi 24 V e serbatoio di espansione in acciaio inox

· Impianto stabilizzatori di assetto flaps

· Impianto WC con lavaggio ad acqua dolce

· Scarichi immersi gas motori con by pass di minimo 

· Timoneria elettroidraulica servoassistita

· Serbatoio acqua in acciaio inox

Miscellanea

· Attrezzi (serie) Riva

· Serie attrezzi se forniti dal fabbricante dei motori

· Cappellino Riva (6)

· Cime di ormeggio (4)

· Imbuto

· Lampada a mano con cavo

· Lampade e fusibili di scorta (serie)

· Log-book Riva

· Maglietta Riva (6)

· Nome scafo a poppa adesivo

· Portachiavi Riva (3)

Dotazioni di sicurezza

· Giubbotti salvagente (10)

· Salvagente ad anello (1) con boetta e cima

· Zattera di salvataggio per n. 10 persone (1)
