CANADOS 70S
	Codice scheda:
	

	Costruttore :
	CANADOS  70S

	Anno di costruzione :
	1992  

	Lunghezza mt. 
	22.70

	Larghezza mt.  
	5.50

	Materiale di costruzione : 
	VTR/LEGNO

	Motori  :
	2 X 1100 MAN

	Ore di moto :
	400 dalla revisione a zero ore

	Generatori :
	2 KOHLER DA 16 KW revisione totale 2004

	Serbatoi :
	CARBURANTE LT. 6000 – ACQUA LT. 1500

	Prestazioni :
	VELOCITA’ MAX NODI 30
VELOCITA’ CROCIERA  mezzo carico NODI 25 


	Accessori e dotazioni:


2 VHF SHIPMATE – SSB SKANTI – PLOTTER NAVIONICS LCD11 – GPS FURUNO – RADAR FURUNO 72 – METEOFAX NAVTEX – PILOTA AUTOMATICO FURUNO – ECOSCANDAGLIO B & G – LOG B & G – ARIA CONDIZIONATA CALDO/FREDDO – 1 FRIGO FREEZER COMBI, – 1 FRIGO FREEZER – ICE MAKER NEL SALONE – BARBECUE – PASSERELLA ELETTROIDRAULICA RETRATTILE – VERRICELLO ELETTRICO SALPA ANCORA – 1 PARANCO – FORNO ELETTRICO, 1 FORNO MICRONDE ,SCALETTA ELETTROIDRAULICA RETRATTILE – BOWTHRUSTER – CAMPANA TONNEGGIO A POPPA – TAVOLO TECK– BIMINI TOP – CABINA EQUIPAGGIO DOPPIA CON BAGNO – CABINA OSPITI VIP 2 LETTI  E BAGNO –  1 CABINA MATRIMONIALE, 1 CABINA CON  LETTO A CASTELLO A SCOMPARZA OGNUNA CON BAGNO – CABINA ARMATORE MATRIMONIALE CON BAGNO E SPOGLIATOIO – INTERNI IN CILEGIO  -
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	Bandiera 
	ITALIANA 
	Note


REVISSIONE TOTALE 2003/2004
Tender Novamarine 450 con Yamaha 40 cv

Moto d’acqua Yamaha 760

	Visibile
	MEDIO ADRIATICO 
	

	Scad. Rina
	
	

	
	



Lavori effettuati 2004
1) Verniciatura totale, inclusa cucina
2) Rifacimento e aggiornamento  motori a zero ore, canne, pistoni, bronzine, pompe ecc. (ore dopo la revisione 300)

3) Revisione totale dei due generatori  e sostituzione dei due motori/gruppi elettrici, centraline elettroniche e raizers.
4) Istallazione delle marmitte sottomarine/silenziose per i 2 generatori

5) Sostituzione dei due compressori e pompa di ricircolo del aria condizionata e revisione totale

6) Sostituzione dei due compressori gruppo frigo

7) Sbarco e Revisione delle 2 pompe sentina, 2 pompe bagni, 1 pompa acque nere, 2 autoclavi, 1 pompa anti incendio.
8) Sostituzione di 24 batterie
9) Sostituzione di 1 frigo/freezer, 1 freezer, 1 lavasciuga.
10) Sostituzione di tutte le elettro-valvole  bagni

11) Sostituzione boiler

12) Sostituzione di tutti i by pass e valvole di non ritorno bagni

13) Sostituzione e/o revisione di tutte le presse a mare

14) Sostituzione del serbatoio acque nere in acciaio inox

15) Revisione e equilibratura eliche e assi

16) Rifatta la linea d’assi

17) Revisione e collaudo impianto elettrico e strumentazione

18) Sostituzione tubi gomma timoneria

19) Revisione totale e messa a norma del  impianto antincendio fisso e sostituzione di tutti gli estintori mobili

Migliorie effettuate 2004/2005

1) Parquet in legno di teck semi lucido: salone, plancia, cucina, scale fly e cabine.
2) Rifacimento totale e Ammodernamento di tutti i mobili del Fly e del pozzetto

3) Illuminazione corridoi passavanti con 14 + 14 faretti
4) Illuminazione sottomarina poppa con 3 fari sottomarini

5) Aggiunta di 2 compressori frigo ermetici/rotativi/silenziosi 220 volt, con switch automatico con quelli 24 volt.

6) Schermo piatto/TV LCD 46 “

7) Schermo piatto/TV LCD 24 “

8) Schermo piatto/TV LCD 17 “ 

9) Antenna TV satellitare con decoder SKY e 1000 canali

10) Antenna TV terreste

11) Computer PentiumV con schermo piatto 15”, tastiera/mouse wireless e collegamento GPRS  a internet.

12) Lettore DVD e video cassette

13) Impianto sound around Bose
14) Impianto stereo fly 600 watts
15) Impianto stereo pozzetto 500 Watts

16) Impianto stereo Fly (feste) 1500 Watt

17) Cuscineria esterna totale nuova, coperture cuscineria completa nuova
18) Bimini top con copertura fly totale nuovo
19) Chiusura pozzetto totale vetrato nuovo 
20) Copertura invernale fly totale nuovo
21) Oscuranti finestrature totale nuovo
22) Tappezzeria totale in pelle nuova

23) Tendaggi totali nuovi

24) Coppriletti e tappezzeria testate letti nuovi

25) Istallazione plotter cartografico Navionics LCD11”












