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GRADY-WHITE





	Lungh: 7,14 Mt.

Largh: 2,82  Mt.

Peso: 3.185  Kg.

Cap.serb: 560 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 44 cm

Max mot : 400 Hp
	Gulfstream 232

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE : 

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.11.000 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare e passascafo in Acciaio Inox
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	CABINA :
Letto doppio sopra e sotto.

Luci Cabina

Moquette.

Passauomo a prua in materiale Acrilico trasparente.

Zona cucina a Sx. con lavello.

Ghiacciaia isolata con scarico a mare.

Porta con serratura con finestra apribile

Porta canne 2

Gavone sotto il Letto.

Gavone Apribile per l’inserimento del WC.

Portaoggetti sotto il Lavello.

Retine portaoggetti

Fuochi a gas Butano.

2 Oblo’ apribili

ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

2 prese 12 Volts.

Selettore con Stacca batterie.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Doccetta in pozzetto.

Bussola.

Tagliere per le esche.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri :  9.

Vasca per il Pescato a Dx isolata termicamente

da 250 LT.con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente

da 250 LT.con scarico a mare.

Poggiapiedi regolabile lato guida e passeggero.

Serbatoio da 560 LT.

Flaps idraulici con indicatore di posizione e

Risalita automatica .

 Luci di via Internazionali.


	

	
	

	
	

	
	

	
	Vasca per le esche vive da 130 LT isolata termicamente con luce , scarico fuoribordo e pompa a trascinamento magnetico da 4100 LT/H.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  6 .

Sedile a poppa richiudibile.

Sedile di guida  e passeggero modello deLuxe.

Cuscini sopra i Gavoni  e la ghiacciaia.

Cuscini sopra la vasca del Vivo.

Bitte in acciaio Inox 316.

Volante di guida regolabile in altezza.

Volante di guida in acciaio Inox 316.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Porta strumenti con serratura.

2 Gavoni con serratura sotto il sedile di guida .

2 Cassettiere porta esche sotto il sedile passeggero.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Serbatoio acqua dolce da 45 LT.

Parabrezza con prese  d’aria laterali.

Tergicristallo lato guida  e passeggero .

OPTIONAL  A  RICHIESTA:
Salpa ancora elettrico ( disponibile solo con opzione Delfiniera )

Anello di sollevamento di prua

Delfiniera di prua con pulpito inox.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Cuscini nel letto supplementare.

Pannello per il montaggio degli strumenti elettronici ad incasso.


	Hard-Top : con Box radio, rete porta oggetti, luci orientabili e 4 portacanne montati laterali.

Portacanne montati sull’Hard Top.

WC marino elettrico con vasca raccolta acque nere da 40 LT .

WC chimico.

WC chimico con scarico a mare.

WC chimico con maceratore in linea.

6 Portacanne ripiegabili in cabina.

Radio a ricezione satellitare Sirius.

Radio Stereo con CD. 

Divergenti da 15 ‘ tipo telescopici montati sull’Hard-Top.

Sedile di guida mod. DeLuxe.

Plancetta di poppa a tutta larghezza.

Plancetta di poppa solo sulla parte Sx.

Spruzzi di acqua dolce nel tergicristallo lato guida.

Chiusure frontali e laterali Hard–Top 

Chiusure posteriori   per Hard-Top  

Telo copri consolle.

Pre-rigging Yamaha

Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox-  Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, ind.Consumo / Hr. Cronometro-

2 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.adriaticmarinegroup.com

info@adriaticmarinegroup.com
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