	
	28 ‘ WALKAROUND CABIN

	[image: image4.png]



	Lungh: 8,48 Mt.

Largh: 2,90  Mt.

Peso: 3.726  Kg.

Cap.serb: 785 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 46 cm

Max mot : 600 Hp
	Sailfish

282

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE :

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.11.000 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare e passascafo in Acciaio Inox
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	CABINA :
Letto doppio sotto il posto guida

Letto doppio a V

Luci Cabina

Tendine parasole

Passauomo a prua in materiale Acrilico Trasparente

Cucina :con Lavello , piano in Corion,Ghiacciaia con scarico fuoribordo

Bagno con lavello e doccia in locale separato.

Wc Marino con maceratore e vasca di accumulo da 38 LT. con pompa

Porta con serratura con finestra apribile

Microonde

Specchio

Frigorifero

Porta canne 4

Portaoggetti sotto il Letto di prua 3

Retine portaoggetti

Fuochi a gas Butano

Pavimento in Teak

Tavola in Teak lucido con serigrafia GW.

Scaldabagno a 120 V . 22 LT

Serbatoio acqua dolce .120 LT

2 Oblo’ apribili

ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

2 prese 12 Volts.

Precablaggio per Verricello elettrico.

Carica batterie.

Selettore con Stacca batterie.

Delfiniera di Prua con Pulpito in acciaio inox.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Bussola.

Tagliere.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Presa elettrica da banchina .

Porta bicchieri :  9.
	

	
	

	
	

	
	

	
	Vasca per il Pescato isolata termicamente da 251 LT.con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 166 LT.con scarico a mare.

Poggiapiedi regolabile lato guida.

Serbatoio 785 LT.

Hard-Top :con Box radio , rete portaoggetti, Luci orientabili e 4 portacanne .

Chiusure per Hard-Top.

Chiusure  Hard-Top frontali e laterali.

Flaps idraulici.

Poppa con plancetta e scaletta per il bagno.

Luci di via Internazionali.

Vasca per le esche vive isolata termicamente con luce e scarico fuoribordo da 150 LT.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  6 .

Sedile a poppa richiudibile.

Cuscini sopra la vasca del pescato.

Sedile di guida aggiustabile in verticale ed orizzontale.

Bitte in acciaio Inox 316.

Volante di guida regolabile in altezza.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Porta strumenti con serratura.

Gavone con serratura sotto il sedile di Sx.

Cassettiera porta esche sotto il posto di guida.

Scanalature in carena per il trasduttore dell’ ecoscandaglio.

Porta  d’imbarco grosse prede a poppa.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Parabrezza con prese  d’aria laterali.

Tergicristallo con spruzzo di acqua dolce.
	OPTIONAL  A RICHIESTA:
Aria Condizionata

Salpa ancora elettrico

Anello di sollevamento di prua

TV al Plasma con DVD

Pannello per il montaggio strumenti elettronici ad incasso

Portacanne montati sull’Hard Top

WC elettrico da  40 LT

Divergenti mod. Lee JR. montati sul lato della cabina.

Portacanne pieghevoli in Cabina. 6

Divanetto lato passeggero

Radio ricezione satellitare Sirius

Radio stereo con CD

Pre-rigging Yamaha**

Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox-  Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, ind.Consumo / Hr. Cronometro-

3 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.

	Adriatic Marine Group s.r.l.

S.S. Romea Km. 86,100

30015 CHIOGGIA

VENEZIA - ITALY
	[image: image3.jpg]



	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.adriaticmarinegroup.com

info@adriaticmarinegroup.com
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