	Alpa 740

	Costruzione
Cantiere: Alpa (Italia) 
Modello: Alpa 740
Anno : 1978 
Armo: Sloop
Tipologia: Crociera


	Scafo e motore
LFT: 7.40
LWL: 6.23
Baglio max.: 2.58
Dislocamento: 1800
Pescaggio: 1.25
Materiale scafo: VTR
Motore: Farymann- Mod. A40 - cv 12 


	Vele
Sup. velica: 35
Fiocchi:

Avvolgifiocco: Furlex 

Genoa avv. Leggero: 1 Genoa avv. Medio: 1 Fiocco: 1

Tormentina: 1

Spi e tangone: 1

Randa: Ullman sail (nuova) , copriranda



	Disposizione interni
Riserva acqua: 70
Riserva gasolio: 30
Cabine/Bagni ver.1: 1/1
Posti letto: 4
Cucinino : 1
Lavabo: 1
Attrezzatura
Ancore: 2 
Bussola
Catena e cima: 20+ 30 
Parabordi : 4
Cime ormeggio 
Scaletta bagno: 1
Winches: 4 Barbarossa

Scotte e rinvii: Randa , spi, genoa, vang

Salvagenti regl.: 4 + 2 bambini

Tromba ad aria

2 batterie 70 A

1 pompa sentina elet.




