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	►►Dati Principali

	Categoria CE di nav.


	A
	Zavorra
	

	Anno di costruzione


	2002
	Sup. velica complessiva
	

	Anno di immatricolazione


	
	Materiale di costruzione
	Vetroresina e teak

	Lunghezza omologazione


	
	Portata massima persone
	12 pax

	Lunghezza fuori tutto


	13,12 metri
	Posti letto
	

	Larghezza massima


	4,16 metri
	Bagni
	

	Immersione o pescaggio


	
	Altezza in cabina
	

	Dislocamento


	18,35 tonn
	Bandiera
	Italiana

	Tipo di carena


	
	Trasportabilità
	

	Tipo di armamento


	
	Scadenza RINA
	

	

	►►Motorizzazione

	N° motori


	2
	Potenza (ciascuno)
	610 HP

	Marca


	MAN
	Modello
	D 2866 LE 405 – 6 cil.

	Alimentazione


	Gasolio
	Trasmissione
	ASD

	Ore di moto


	
	Cavalli fiscali
	

	N° serbatoi


	
	Capacità serbatoi
	 Litri  1800

	

	►►Prestazioni e consumi

	Velocità di crociera


	36,0 nodi
	Velocità massima
	43,0 nodi

	Autonomia vel. Crociera


	Miglia
	Autonomia vel. Massima
	Miglia

	Consumo a vel. Crociera


	80 l./ora
	Consumo a vel. Massima
	l./ora

	

	►►Impianti idraulici/sanitari

	N° serbatoi acque bianche


	
	Capacità tot. Acqua
	Litri 500 

	N° serbatoi acque nere


	
	Capacità tot. Acque nere
	

	Boiler


	
	Dissalatore
	

	Depuratore


	
	Autoclave
	2

	

	►►Impianti elettrici

	Voltaggio


	
	N° batterie
	8

	Carico batterie


	
	Stacca Batterie
	

	Presa 220V banchina


	
	Generatore
	Onan da 6 Kw con gruppo raddrizzatori da 80 A.

	

	►►Interni
	

	Descrizione Interni
	

	Accessori

Principali
	Impianto VHF Shipmate RS 8400/IT, Tender con motore Yamaha da 4 CV

	►►Condizioni economiche

	Prezzo
	€.440000,00 + commissioni


