GENESI 43
DATI PRINCIPALI

Cantiere costruttore
Comar

Progetto
Studio Vallicelli

Classe CE
A con 10 persone

Anno costruzione
1998


Anno immatricolazione
1998

Bandiera 
Italiana


Lunghezza scafo
12,60

Lunghezza fuori tutto
13,20

Larghezza
4,05

Pescaggio
2,40

Dislocamento
11.100

Materiale zavorra
ghisa

Materiale scafo
VTR

Materiale coperta 
VTR con antisdrucciolo

Materiale pozzetto
Teak del 2012

Armo
sloop/ Cutter

Motore
Lombardini aspirato del 2010

Ore motore
183

Combustibile
gasolio

Potenza in HP
75

Trasmissione
linea asse

Elica
J prop 3 pale

Riserva acqua
2 serbattoi inox per 400 l. tot.

Riserva gasolio
inox 150 l.

Serbatoi acque nere
1 x 40 litri

Batteria motore
1 x 100 ah 

Batterie servizi
3 x AGM 200 ah

Carica batterie
2 indipendenti

Inverter
1 kw

STRUMENTI NAVIGAZIONE
Log -  ecoscandaglio
Autohelm
 


Sraz, vent
Autohelm


Bolinometro
Autohelm

GPS -Chart plotter
Raymarine RL70C


Radar
Raymarine RL70


Autopilota
Autohelm 6000+con telecomando


Vhf 
Icom con DSC

AIS Radar
SI

Navtek
SI


Quasi tutto quanto sopra a doppia stazione
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