Scheda Ferretti  Altura 422 ketch   del 1981

Armato Ketch con avvolgifiocco e tangone spy.

Lung. 12.50 Larg. 3.80 Pescaggio 1.80

Motori: 

2 x Mercedes Nanni  72 hp consumo totale 10 lit. ora velocità crociera 8.0 nodi ore di moto circa 1600 

Centralina allarme temperatura acqua e pressione olio

Gruppo elettrogeno Onan  3.0Kw con batteria indipendente e quadro di controllo sul cockpit

Vano motori  completamente insonorizzato 2007

Aspiratore automatico vano motori con comando a termostato

Revisione completa motori e Onan 2008

Serbatoi:  

 2 x 500 lit. gasolio  con controllo visivo livello

 5 serbatoi acqua x totali 1500 lit. con controllo visivo livello

Strumentazioni:  

Doppia timoneria idraulica int-est con doppia strumentazione

Pilota automatico con controllo interno - esterno

Strumentazione del vento Kvh con ripetitore multifunzione interno per dati vento profondità dati gsm e navigazione

GPS

 Vhf Sailor

Radar Oki 58 miglia professionale con allarme ancora e distanza da ostacoli in navigazione

Salpa ancora con comandi timoneria int-est-prua e 70mt catena  e lavaggio catena con impianto acqua 

dolce nel gavone.

Radio cd con altoparlanti in dinette e in una cabina

N.4 pompe sentina elettriche più una manuale

Boiler per acqua calda 220v.

Carica batterie con distributore di carica automatico

N. 4 batterie(2+2) più batteria avviamento Onan indipendente

Cucina:

Piano cottura a tre fuochi con forno a gas

Doppio lavello con acqua fredda calda e salata

Impianto acqua salata in cucina

Frigorifero 12-220v.

Ghiacciaia inox  a pozzetto 12-220v. con scarico esterno

Freezer 220v. nel pozzetto ad accumulo

Cabine:

N.3 cabine doppie con prese 220-12v. e luce di lettura per ogni posto letto

Cassaforte nella cabina di prua

Armadi illuminati

Dinette:

Rivestimenti in pelle pregiata

Tavolo trasformabile in matrimoniale con due sgabelli rivestiti in pelle.

Tavolo carteggio separato con vano porta carte a scomparsa

Bagni:

N.2 bagni completi di doccia lavandini e bidet in acciaio inox

N.2 wc elettrici

Pozzetto:

Sedile di guida asportabile

Tavolo in legno asportabile

Luci pozzetto

Passerella allungabile con corrimano

Scaletta 

Doccia calda e fredda

Porta canne da pesca per traina

Supporto fuoribordo

Presa acqua diretta in banchina 

Note:

Impianto Idrico e rubinetterie a miscelatore nuovo 2008

Serie copri finestrini e tendalino nel pozzetto 2008

Pavimentazione in mogano Bellotti con filetti chiari 2009

Trattamento anti-osmosi eseguito e documentabile antivegetativa e zinchi aprile 2007, unico proprietario e da sempre  tenuto nel porto Garavan di Mentone.

