[image: image1.jpg]Lexmar 6 SC je bl v celoti razvit
5 sodobnim CAD/CAM
programskim in strojnim
orodjem.

Skrbno nagrtovan trup nudi
udobno plovbo, ergonomsko
oblikovanje zagotavija optimalno

izkoriscenost razpolozijivega
prostora. Uporaba premijsih
gelcoatov in smol Sciti Vase
plovilo proti nastanku osmoze,
Kakovostne standardne
Komponente in sendvie

na prikolici z osebnim vozilom,
omogotajo nizje stroske
vadrzevanja. § strukturnimi
ojacitvami coz celoten trup, ki
enakomerneje razporedijo
obremenitve, je plovba varnejsa.

Loxmar 6 SC 6 stato
completamente sviluppato con
strumenti o programmi
CAD/CAM avanzat

Un scafo progettato con
massima attenzione offre una
navigazione pils confortovole o
sicura, inoltre un design
ergonomico garantisce.
unottimale sfrutiamento dello.
spazio disponibile.

Lutilizzo dei gel coat e resine
dalta ualita protegge il vostro motoscafo contro feffetto
delfosmosi. La struttura in sandwich garantisce uno scafo
pid leggoro e solido; in ita di trasporto col
rimorchio delfautomabile 20 di componentistica di
qualita mantiene i costi di mantenimento bas

La struttura rinforzante lungo tutto lo scafo garantisce una
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Lexmar 6 SC & progettato per passare dei
bellissimi moment con la famiglia @ delle
indimenticabili esperianze in compagnia di amici

Un design contemporaneo vi garantisce
fesclusivits o inotre, grezie od uriampia scalta ci
personalizzazioni, potete assicurare al

Frbtoacafs ung stile unics in grado ci soodiatare
o vostre particolari aspettative. Resterste
entusiasmati dalle ottime caratteristiche di
navigazione o dalle ampie superfici prendisole. Un
olevato livello di comfort & garantito da soluzion
funzionali, @ pud essere adeguato alle vostre

Con tuso delle pi moderne tecnologie di sviluppo.
 di componentistica di qualita vi offriamo un
motoscafo allavanguardia che manterra il valore
nel tempo.

o distingustevi con
motoscafo Lexmar

Sportno plovilo Lexmar 6 SC jo zasnovano za
prozivijanje najlopsih trenutkov z druzing in
nepozabnih doziveti] s prijatel]i

Dovrsen, vrhunski italijanski design vam
zagotavija okskluzivnost in prepoznavnost. Z
Visoko stopnjo individualizacije lahko svojemu
plovilu zagotovite oseben stil in izpolnite svoja
skrita pricakovanja

Navdusilo Vas bo s plovnimi lastnostmi in veliko
povrsinami za sonéenje. Udobnost zagotavijajo
funkcionalne resitve, dobro pocutje pa lahko se
izboljsate 2 veliko dodatne opreme.

2 uporabo najsodobnejsin razvoinih tehnologi in
Vgradnjo izbranih komponent Vam nudimo
kakovostno plovilo, ki ohranja vrednost Vase
nalozbe.

Pustite se prevzeti in z zadovoljstvom zarozite
med valove. Plovba s plovilom Lexmar 6 SC bo v.
Vas prebudia strast in pripadnost morjul

Das Sportboot Lexmar 6 SC ist fur die schonsten
Augenblicks mit der Familis und unvergessliche
Erlabnisse mit Frounden konzipiert.

Das vollendete italienische Top-Design
gowahrlaistet Exklusivitat und Erkennbarkeit, mit
sinem hohen Grad an Individuallsierung, was
Ihnen ermoglicht, Ihrem Boot einen persdnlichen
Stl zu verlaihen und Ihre verborgenen Wansche
2u erfallen.

Sie werden von den Eigenschaften des Bootes
und den grofien Flachen zum Sonnen begeistert
sein. Komfort wird durch gute funktionale
Losungen gewahrieistet. Ihr Wohlbefinden
Konnen Sie noch zusatzlich mit zahireichem
Zubohor verbesser. Durch die Verwendung
modernster

Entwicklungstechnologien und den Einbau
hochwertiger Komponenten bieten wir Ihnen ei
Boot von hoher Qualitat und mit langer
Werterhatung.

Lassen Sie sich von Zufriedenheit dberwaltigen
und treten Sie aus der monotonen Menge heraus.
Die Fahrt mit dem Boot Lexmar erwockt
Leidenschaft und Hingabe an das Meer.

Qualitat

CAD/CAM-Tool
‘geplante Rumpf bietet bequeme Fahrt, die
‘ergonomische Gestaltung gewahrleistet eine
optimale Ausnutzung des verfugbaren Raumes.
Die Verwendung von Premium-Gelcoats und
Harzen schatzt Ihr Boot vor Osmose.

Qualitatiy hochwertige Standardkomponanten
und die Sandwichkonstruktion gewahrleisten eine
Isichtere und feste Struktur, bieten die
Mglichkeit des Transports auf einem Pkw-
Anhanger und senken die Wartungskosten. Mit
Strukturverstarkungen durch den gesamton
Rumpf werden die Belastungen gleichmatiger
vertailt, was die Fahrisicherheit erhaht.

Der Harstller behalt sich das Recht auf
Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor. Die
angefahrtan Daten haben informativen Charakter
und begranden keine Verpflichtung. Die Boote.
Kbnnen mit Zubehor prasentiert sein.




[image: image3.jpg]Lunghezza scafo / Dolzina /
Hull lenght / Lange / Longueur

Lunghezza galleggiamento / DolZina vodne linije
Watheriine lenght / W. Lange / Longueur -...

Larghezza/ Sirina / Bea / Breite / Largeur

Pescaggio / Ugrez / Draft /
Tiefgang / Tirant d eau

Poso senza motore / Teza / Weight /
Gewicht / Poids.

Potenza motore / Mo motorja/ Outboard engine
max. 160 hp/114 kW

power / Motorisierung / Moteur

Portata persone / St. Potnikov / Passengers /
Tragfahigksit / Personnes

Omologazione CE / Homologacija CE
CE Gruppe / Certification CE

811 m

514m

233m

.0.26m

800 kg

.08

Classic
Sport
Cruiser

g

monocolore - bianco striscia colorata bicolore
enobarven trup - bel barven pas dvobarven trup
einfarbig - weit farbiger Streifen zweifarbig
- s
s...di serie / serijsko / serien o...opzione / opcija / option
BluNavwy  Aszurrino Saimon  Beige Sond Marrone arigo
Nevy mader  Azuma Simon  Beige Pescana
Navy Blau  Azurblou Boig: Sond

W...Q#..
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