LAVORI EFFETTUATI
1987
· Avvolgifiocco FURLEX
· Genoa Cheret GIROFOC 6 oz. biradiale Dacron-Mylar-Dacron

· Calza Genoa Cheret
1989

· Sostituzione alternatore
1991/1992

· Rifacimento opera viva per cura osmosi. Asportati 2 strati e mezzo di tessuto, stuccato e riapplicato tessuto vetro E QUADRAN (g 290) impregnato con resina SPSystem SP106 slow
· Sostituzione boccola linea d’asse e premistoppa
· Rifatto sigillatura deriva e alloggiamento perno lama deriva mobile
1995

· Sostituzione marmitta motore

1997
· Sostituzione gommapiuma e rivestimenti interni
1999
· Sostituzione randa maestra, randa mezzana e genoa 160% Halsey

· Sostituzione gruppo girante raffreddamento motore

· Sostituzione Filtro acqua raffreddamento

· Sostituzione gruppo frigorifero
2001
· Barca rimasta a terra
2002

· Sostituzione motore elettrico verricello ancora

· Tender Zodiac CADET 200

· Pulizia serbatoio gasolio

· Cambio valvola intercettazione alimentazione gasolio
2003

· Prima sostituzione serbatoi con nuovi in AISI 316
2004

· Sostituzione caricabatteria

· Seconda sostituzione serbatoi acqua con modelli in PET

· Pilota automatico S1/ST6001

· Tientibene colonnina timoneria

· Sostituzione illuminazione bussola
· Calza genoa Halsey in sunbrella

· Pompa WC prua

· Sostituzione vetrature passauomo prua, doccia, cabina poppa e relative guarnizioni

2005

· Rifacimento gelcoat opera morta e coperta

· Verniciatura flatting cabina poppa e paratia dinette verso poppa

· Verniciatura sentine motore e poppa

· Webasto

· Sostituzione autoclave acqua dolce 

· Scaldabagno elettrico

· Quadro elettrico 220V con magnetotermici

· Sostituzione lavandino cucina

· Doccetta bagno prua

· Sostituzione tubi WC  prua

· Sostituzione cavo luce di fonda nell’albero

· Nuova presa corrente 220V

· Sostituzione gruppo riduttore verricello ancora e manutenzione

· Sostituzione coperchi trasparenti strumenti VDO esterni

· Sostituzione batterie (2 da 130 Ah)

· Sostituzione perno deriva mobile
· Trattamento antiruggine lama deriva mobile

· Sostituzione passacavo cima deriva mobile e relative viti

· Cromatura winches

· Rifacimento profili in teak coperta

2006
· Pannellatura cabina prua con rifacimento tappezzeria

· Verniciatura flatting cabina prua 

· Sostituzione tubi WC  poppa

· GPS Map 76CX

· Cambio cilindri gomma giunto flessibile (VETUS tipo 6) linea d’asse
· Sostituzione barbotin verricello ancora

· Sostituzione quadro elettrico
· Sostituzione baderna premistoppa
·  Sostituzione gruppo girante raffreddamento motore

2007

· Sostituzione paratia e fondi gavone interno sx in dinette

· Strumentazione vento/eco/log Raymarine ST60+

· Verniciatura gavone ancora

· Sostituzione luce motore albero e cavi (anche proiettore albero)

· Sostituzione riflettore radar

· Lavaggio decalcificante circuito raffreddamento Perkins

· Sostituzione marmitta motore

· Saldatura supporto alternatore

2008
· Rifacimento completo (0 ore) motore entrobordo Perkins 4.108M
· Riverniciatura vano motore

· Sostituzione presa a mare motore
· Sostituzione fonoassorbente vano motore

· Manutenzione completa linea asse: sost. boccole, sost. asse e baderna
· Sostituzione marmitta (Vetus)

· Sostituzione tubi scarico motore

· Pulizia serbatoio gasolio

2009
· Sostituzione pannello legno strumenti

· Raychart 435i

· Controllo generale vele con ribattitura cuciture, sostituzione tell tales, ecc.

· Sostituzione prefiltro decantatore gasolio motore

· Luci a led interni

· Sostituzione pompa WC poppa

· Sostituzione batteria #2

· Sostituzione tubo  imbarco carburante

· Sostituzione finestrature dinette in Perspex (9T20; 5mm) e rifacimento impiallacciatura e sigillatura

· Anodizzazione cornici alluminio finestrature dinette

2010
· Rifacimento fondo gavoni dinette dx

· Riverniciatura gavone cambusa

· Smontaggio boiler, decalcificazione e sostituzione guarnizione
· Disalberamento, sostituzione sartiame e cavi elettrici albero

· Sostituzione proiettore ponte e luci di via (led)

· Riverniciatura crocette

· Riverniciatura base appoggio albero

· Adeguamento RINA tubi (spiralati) lavandino cucina e bagno prua. Doppie fascette

· Sostituzione plexiglass oblò dinette

· Sostituzione guarnizione oblò dinette+carteggio

· Sostituzione coppia lande strallo prua

· Riallineamento albero

· Resinatura pannello nuovo sotto lavello cucina

2011
· Sostituzione tubo aerazione gavone esterno dx

· Sostituzione tubi gas

· Manutenzione winch genoa

