Lavori effettuati negli ultimi tre - quattro anni: 
· sostituzione motore elettrico verricello salpa ancora; 

· sostituzione di una pompa elettrica di sentina; 

· sostituzione di ambedue i motorini di avviamento dei motori; 

· sostituzione dell’antenna VHF e del ricevitore GPS; 

· sostituzione parziale di 2 delle 4 batterie nel 2012; 

· sostituzione guarnizione del parabrezza e dei due vetri laterali; 

· rinnovo Annotazioni di Sicurezza (RINA) nel 2012; 

· lucidatura gel coal blu della carena morta nel 2010; 

· ripristino triennale del mogano e falchetta con 7 mani di coppale marino nel2010; 

· levigatura e ravvivatura di tutte le parte in teak (ponte di prua e di poppa, passarella e pedana di poppa); 

· sostituzione completa di tutti i tendalini e chiusura verticale rolla nel 2010; 

creazione sotto il sedile di guida di un mobiletto in mogano a due ante e spostamento della zattera autogonfiabile  sulla plancetta di poppa fissata su una sella in legno e cinghie di sicurezza. 

· sigillatura dell’oblò centrale di prua e sostituzione carter interno. 

· sostituzione selleria del divano di prua, del sedile di guida, del cuscino della seduta panca laterale utilizzando pelle    originale del cantiere Aprea, nel 2010; 

· sostituzione completa della cuscineria prendisole di prua nel 2010; 

· lucidatura della porta di ingresso in cabina; 

· inserimento di un estintore automatico antincendio nel locale motori; 

· sostituzione di tutte le prese a mare (2 dei motori e 2 del wc) nel 2010;. 

· Creazione di fodere in tessuto umbrella per riparo completo del mogano e delle fiancate dagli agenti atmosferici. 

Lavori annuali: 
Tagliando completo ai motori, accurato trattamento antivegetativa alla carena, lucidatura mogano se necessaria 

