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	MORTOLA 

  YACHT  & SHIP BROKERS



ALCATRAZ
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	Type  (Tipo)

Year   (anno costr.)

Builder  (Cantiere costruttore) 
Construction material (Materiale Costr.)

Length O.A.  (Lunghezza  f.t.)

Beam 
(larghezza)

Machinery (Motori)

Cruising speed (vel. Crociera)

Fuel capacity  (Capacità gasolio)

Fresh water (acqua dolce)

Grey water  (Acque nere) 

Accomodation (disp. Interni)

Carring (Portata massima persone)

Flag (nazionalità)

Asking price   (Prezzo richesto)
	TENDER 

2006

Alcatraz Marine

PRFV

12,53 mt

2,87 mt

4x250  (Fuoribordo)  benzina

48 nodi/ 60 max

1000 lt

180 lt

40 lt

1 cabina con 2 posti letto + bagno

N. 8 

Italiana

Euro 248.632,00


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SCAFO E COPERTA:

Musone di prua, n° 2 bitte e passacavi inox, ancora “Bruce” kg. 7,5; Porta di accesso alla cabina di prua; Porta di accesso al locale bagno; Gavone di prua stagno; Consolle di guida con divano di prua; sedile guida (appoggio/seduta) per due posti; Gavone a centro barca; Portelli accesso gavone di poppa motorizzati; Antisdrucciolo piani calpestabili; N° 2 bitte a centro barca e a poppa inox; Imbarco carburante,; Imbarco acqua; Bottazzo in acciaio inox; N° 2 tienti bene pozzetto; Presa in banchina 220 v; Luci di navigazione, tromba; scaletta bagno con attacco per passerella.

PLANCIA:

Timoneria idraulica; Interruttori utenze di bordo; Bussola; Strumentazione fornita dal costruttore dei motori; Vano predisposto strumentazione; Deflettore paravento; N° 2 maniglie tientibene; presa elettrica 12 v.

CABINA DI PRUA:

Letto matrimoniale; Materasso; Gavone sotto il letto; Luci cabina; Due Passi d’uomo con oscuranti. Rivestimento cabina in tessuto; Moquette.

LOCALE BAGNO:

WC elettrico; Lavello abbattibile; Doccia; Oblò ellittico; Specchio; Luci; Impianto di scarico acque doccia automatico e manuale; Indicatore elettronico a lead luminosi livello acque nere.

IMPIANTO ELETTRICO:

Impianto a 12 volts; batterie e staccabatterie adeguate alla motorizzazione; carica batterie v. 220/12; pannello generale utenze a 12 volts; pannello generale utenze a 220 volts; impianto catodico; Servizi

IMPIANTO IDRICO:

Pompa autoclave acqua dolce; serbatoio; Indicatore di livello; Presa acqua nel pozzetto e nel lavello del mobile cucina; Pompa maceratrice per svuotamento serbatoio acque nere.

IMPIANTO DI SENTINA:

Cinque elettro-pompe a 12v. ad azionamento automatico e manuale; Una pompa a mano.

IMPIANTO CARBURANTE:

Valvole incertettazione; Serbatoio in composito e acciaio inox; Indicatore di livello; Filtri ed altri accessori forniti dal costruttore dei motori.
L’ imbarcazione viene offerta sempre per quanto in tempo e salvo il venduto e i dati riportati sono ritenuti corretti ma non garantiti.

Via S. Michele di Pagana 32 - 16035  Rapallo  (GE) ITALY

Phone +39 0185 234 360  -  Fax +39 0185 234 352

info@mortolabrokers.com
www.mortolabrokers.com
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