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SURVEY REPORT

S/Y “A R C E N C I E L ”

STATO, CONDIZIONI E VALUTAZIONE COMMERCIALE

Con la presente certifichiamo che il 19 Gennaio 2005, presso la LEGA NAVALE

ITALIANA di Genova, abbiamo sottoposto ad ispezione l’Imbarcazione in oggetto,

prendendo visione delle caratteristiche e delle condizioni di stato e d’uso della stessa.

Dai sopralluoghi effettuati, per le constatazioni fatte e dalla lettura della

documentazione di bordo, ci risulta quanto espresso nel seguente

RAPPORTO

elaborato e redatto in ns. scienza e coscienza, senza pregiudizio alcuno.

*********
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Durante la visita eseguita, con imbarcazione galleggiante, si è potuto accertare

quanto segue:

NOTA PRELIMINARE

Secondo quanto riferitoci dall’attuale Proprietario, l’Imbarcazione oggetto della

presente era stata fatta costruire dall’Attore Gilberto GOVI nel 1949.

Il varo e, quindi, l’Immatricolazione sono poi avvenuti nel 1956.

LAVORI STRAORDINARI

Durante la visita eseguita, abbiamo potuto accertare che, durante l’anno 2004,

l’Imbarcazione di cui trattasi è stata sottoposta a non indifferenti lavori di manutenzione

ordinaria, straordinaria e parziale ristrutturazione, pur rispettando e conservando le

caratteristiche originarie.

Detti lavori, di cui alcuni ancora in corso e/o in finitura al momento

dell’ispezione, sono stati principalmente i seguenti:

􀀹 Sostituzione Motore Principale, con altro “rigenerato” ore zero

􀀹 Sostituzione serbatoio carburante acciaio inox 200 lt.

􀀹 Sostituzione timoneria

􀀹 Controllo e manutenzione di tutto il fasciame

􀀹 Controllo e ripresa calafataggio

􀀹 Rifacimento dello specchio di poppa e relative strutture

􀀹 Rifacimento ponte in dogato teack con sostituzione dei bagli

􀀹 Riverniciatura totale Opera Viva ed Opera Morta

􀀹 Rifacimento integrale Impianto elettrico, linee 12 V e 220 V

􀀹 Controllo (da parte MAX SPAR) albero originale

􀀹 Sostituzione tubolature ombrinali

􀀹 Sostituzione di tutte le valvole e passascafi

􀀹 Rifacimento completo locale WC (in corso)

􀀹 Sostituzione banco fuochi e relative tubolature

********
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’IMBARCAZIONE

• Tipo Sailing Yacht

• Nome ARC EN CIEL

• Bandiera Italiana

• Ufficio e n. d’iscrizione non soggetta ad immatricolazione

(già GE 2137 D)

• Costruttore C..N PATRONE

• Modello One off

• Materiale di costruzione Legno

• Anno di costruzione 1946 – Varata 1956

• Lunghezza f.t. mt. 9.65

• Larghezza f.f. mt. 2.80

• Stazza tsl. 9.30

• Annotazioni di sicurezza Non soggetta

OPERA VIVA, OPERA MORTA, STRUTTURE

• Condizioni generali del fasciame BUONE, per quanto accertabile

• Condizioni generali delle strutture BUONE, per quanto accertabile

• Condizioni generali del ponte di coperta BUONE
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• Condizioni generali delle sovrastrutture BUONE

• Condizioni generali dei mezzi di governo BUONE

• Stato di conservazione, manutenzione ed

accessibilità degli scarichi e delle prese a

mare BUONO

• Stato dei passaggi a scafo degli assi

port’elica e dei timoni BUONO, per quanto accertabile

APPARATO MOTORE

• Tipo Entrobordo

• N. motori installati Uno

• Marca VM

• Modello HR 492 H 19

• Carburante Gasolio

• Potenza totale effettiva CV 110

• Potenza fiscale CF 23

• Anno di costruzione 1996 (rigenerato ore zero nel 2003)

• Numeri matricola 12A12812

• Posizione e descrizione dei tubi

di scarico e tipo di materiale Tubazione metallica con raccordi in

gomma, raffreddata ad acqua;

terminale di scarico metallico a

poppa

• Ultima revisione dichiarata praticamente NUOVO

• Condizioni generali BUONE, per quanto verificabile

• Stato di manutenzione BUONO
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ATTREZZATURA VELICA

• Numero alberi Uno (epoca)

• Materiale Alluminio

• Armamento Sloop

• Sartiame Acciaio inox spiroidale

• Condizioni generali dell’albero

e del sartiame BUONE, per quanto visibile

• Numero vele Varie

(in navigazione: Randa, 2 Fiocchi e

Gennaker)

• Materiale Vari

• Superficie velica non accertabile

• Vetustà delle vele non accertabile

• Condizioni delle vele non accertabile

• Winches BARON: n. 4 pozzetto, n. 1 albero

• Avvolgifiocco N. 2 manuali COLNEBROOK

• Avvolgiranda Si

SISTEMAZIONI INTERNE

• Cabine 1 + Dinette

• Posti letto 2

• Locali igiene 1

Le cabine e gli arredi sono in generali BUONE condizioni.
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STRUMENTAZIONE

POZZETTO:

• Strumentazione controllo motori

• Bussola di governo verrà installata, nuova

• Strumentazione del vento e Log VEGLIA BORLETTI

DINETTE:

• Orologio BARIGO (d’epoca)

• Barometro BARIGO (d’epoca)

• GPS verrà installato, nuovo

• Pilota automatico verrà installato, nuovo

• Ecoscandaglio verrà installato, nuovo

• Radio VHF ICOM M25 D

Varie, come d’uso e di legge.

IMBARCAZIONE DI SERVIZIO

N. 1 “LANCETTA” in VTR con motore fuoribordo MERCURY 5 CV del 2000.

Al momento della visita, il tender descritto non era presente a bordo.

POMPE DI ESAURIMENTO

N. 2 elettriche automatiche, N. 1 a mano fissa: apparentemente efficienti.

N. 1 pompa elettrica supplementare verrà installata a prora.

ARMAMENTO MARINARESCO

Adeguato all’Imbarcazione.

Verricello salp’ancora elettrico: LOFRANS 1000 W.
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IMPIANTO ELETTRICO

C.C. 12 Volt; C.A. 220 Volt

Batterie: n. 1 per motore, n. 1 per servizi.

In PIU’ CHE BUONE condizioni ed idoneo, per quanto visibile ed accessibile.

PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI

Vari estintori portatili in tutti i locali, apparentemente carichi ed efficienti; ultima

revisione:

Nessun particolare grado di pericolosità ai fini della sicurezza antincendio riscontrato.

CONCLUSIONI FINALI

A seguito di quanto constatato, possiamo affermare che l’Imbarcazione

denominata “ARC EN CIEL” oggetto della presente, è in generali

BUONE CONDIZIONI

salvo vizi occulti e/o non rilevabili durante la visita eseguita.

VALUTAZIONE COMMERCIALE

Eseguiti alcuni controlli di mercato, è ns. opinione che l’Imbarcazione in oggetto –

tenuti in debito conto sia la propria “storia” che i lavori recentemente eseguiti - possa

essere valutata, al completo delle dotazioni fisse e di armamento sopra descritte,

Euro 90.000.= circa

(Euro Novantamila circa)

**********
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FOTOGRAFIE

NOTA: tutte le fotografie scattate durante gli accertamenti peritali eseguiti – di cui

alcune sopra inserite – sono riportate in un CD allegato alla presente Relazione.

**********

Il presente Rapporto è stato emesso il 3 Marzo 2005, con riserva di ampliarlo quante volte

si ritenga necessario da parte dei sottoscritti, nel luogo e nel tempo più opportuni.
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