Everglades 250 CC 
Dotazioni Standard
- 10-Year Transferable Warranty 

- 3-Step Retractable Ladder

- Abundant Storage Compartments 

- Auto Anchor System ­ Windlass

- Automatic Bilge Pump with Switch 

- Bow Cushions

- Bronze High Speed Intake Strainers 

- Built-in Wire Runs 

- Built with Vinylester Resin

- China Bowl Head w/Macerator  and Holding Tank

- Circulating Livewell(s) with Light  (45 gal)

- Cockpit Coaming Bolsters 

- Cockpit Courtesy Lighting ­ (Red LED) 

- Command Leaning Post Workstation

- Compass 

- Garanzia di 10 anni

- Scaletta di poppa 3 gradini a scomparsa

- Grandi gavoni

- Verricello elettrico con ancora 

- Pompe di sentina automatiche (N°2)

- Cuscineria completa

- Prese mare in bronzo

- Impianti inseriti nella struttura scafo  

- Materiale di costruzione VTR 

- WC in porcellana con maceratore e serbatoio acque nere
- Lt 170 Vasca vivo con coperchio e luce

- Bottazzo rinforzato in acciaio 

- Luci di cortesia in pozzetto – luci rosse e bianche LED
- Postazione di lavoro esche attrezzata

- Bussola

- Console Glove Compartment 

- Console Grab Rails 

- Console Power Port (2)

- Docking Lights

- Dual Battery Switch 

- Electric Horn 

- Fire Extinguisher in Recessed Pocket 

- Fish Box with Pump Out/Forward (129 gal)

- Fish Box with Pump Out/Aft (50 gal)

- Folding Stern Seat

- Forward Family Seating

- Freshwater Washdown (20 gal)

- Fiberglass Cooler w/Seat (104 qt)

- Fuel Tank with Gauge (163 gal)

- Fuel/Water Separator 

- Portaoggetti nella console 

- Tientibene alla console

- Prese elettriche per la console

- Luci di cortesia

- Staccabatterie 

- Tromba elettrica 

- Estintore 

- Vasca del pescato Lt 489 con pompa di aspirazione a prua  

- Vasca del pescato Lt 190 con pompa di aspirazione a poppa 

 - Panca 2 posti a scomparsa nello specchio di poppa 

- Panche 2 posti a prua

- Doccetta acqua dolce con serbatoio Lt 75

- Ghiacciaia in VTR  con panca 2 posti a proravia della console 

- Serbatoio carburante da Lt617 con indicatore 

- Separatore acqua/carburante  

- Garboard Drain 

- Heavy Duty Stainless Steel Rub Rail 

- Heavy Duty Stainless Steel Bow and Stern Eyes 

- Heavy Duty Windshield 

- Helm Seat Access Doors (2) 

- Hydraulic Tilt Steering 

- Svuotamento pozzetto 

- Potente tientibene in acciaio 

- Potenti annelli da traino in acciaio a poppa e prua

- Robusto parabrezza 

-  N°2 sportelli d’ispezione sotto il sedile pilota 

- Timoneria idraulica 

- Leaning Post w/Livewell,  Raw and Freshwater Sink 
- Postazione di lavoro esche con vasca del vivo, lavello con acqua dolce e acqua salata 

- Lockable Transom Gate w/Freeing Port

- Sportello di poppa con sistema autosvuotante

- Low Profile Bow Rails (Powder Coated)

- LED Navigation Lights, White and Red
- Premium Gelcoat 

- Raw Water Wash Down 

- Self-Bailing Cockpit 

- Stainless Steel Destroyer Steering Wheel 

- Stainless Steel Drink Holders 

- Stainless Steel Flush Mount Rod Holders (8)

- Stainless Steel Propeller(s) (with Engine Option)

- Stainless Steel Pull-Up Cleats (6/8")

- Switch Panel with Breakers 

- Tackle Lockers (2)

- Trim Tabs 

- Under Gunwale Rod Racks 

- Under Gunwale Power Ports

  Port and Starboard 

- Unsinkable High Density Polyurethane Construction

- Tientibene di basso profilo, vernicato a polvere  

- Luci di navigazione LED bianche e rosse
- Gelcoat Premium
- Pompa acqua di mare
- Pozzetto autosvuotante 
- Ruota timone in acciaio  

- Porta bicchieri in acciaio  

- Portacanne in acciaio N°8

- Eliche in acciaio (con la scelta del motore) 
- Bitte a scomparsa in acciaio
- Panello elettrico con interruttori
- Cassetti per l’attrezzatura da pesca (N°2)

- Flaps con pistone idraulico
- Portacanne a riposo su murata a destra e sinistra (N°3+3) 

- Prese su murata a destra e sinistra 
-  Costruzione in poliuretano ad alta densità (inaffondabile/indistruttibile) 

- Choice of Hull Colors - White, Green, Grey and Blue

- Colore scafo: Bianco, Verde acquamarina, Grigio platinum, Azzurro

HARD TOP

· Hard Top costruito in RAMCAP e attrezzato (inclusi luci, faretti di illuminazione anteriore e  posteriore, porta canne, altoparlanti stereo, luci di navigazione, gavoncino portaoggetti)
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