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ABACUS MARINE 70
LUNGHEZZA SCAFO  


21.47 MT


TENSIONE


230-24V




LINGHEZZA GALLEGGIAMENTO 
18.04 MT


(C.A. – C.C.)




LARGEZZA MASSIMA


5.4



MOTORI


2 x 1360 MHP – MAN V 12
LARGHEZZA GALLEGGIAMENTO 
4.50 MT


MOTORI


2 x 1420 MHP – CAT 3412 E

IMMERSIONE



0.95 MT


MOTORI


2 x 1570 MHP – CAT C 32

DISLOCAMENTO A PIENO CARICO
44.00 TON 


GENERATORE

23 KW A 50 HZ - MASE
VELOCITA’ MASSIMA


34 NODI


 MATERIALE DI COSTRUZIONE 

 VTR
VELOCITA’ CROCIERA


30 NODI


CARENA


“V” DEADRISE 16° A POPPA
SERBATOIO CARBURANTE

6000 LT

SARBATOIO ACQUA DOLCE

1200 LT
CATEGORIA DI PROGETTO

“A”

CABINE 




4
SERVIZI




4
CABINA EQUIPAGGIO


2
(OPTIONAL)


N° MASSIMO PASSEGGERI

18








