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SPECS

I DATI  TECNICI 

Lungh. scafo

12.81  m

Lungh. galleggiamento
11.47  m
Larghezza

 4.10   m
Pescaggio standard
2. 10  m
Pescaggio chiglia ridotta
1.70   m
Peso chiglia

 4.985   kg
Dislocamento leggero
11.400  kg
MOTORE / SERBATOI
Motore diesel

40  kW
55  HP
Capacità serbatoio acq ua
503  lt

Capacità serbatoio gasolio  
220  lt

PIANO VELICO – Standard
Randa

53.0   m2

Fiocco 108 %
44.2  m2

Fiocco autovirante 90%
36.8   m2

Genna ker
158.2   m2
Imbarcazione Xc 42 3 cabine secondo specifiche standard Febb.2009 Trattamento carena 3 mani epoxy + 2 antivegetativa

Attrezzatura  gennaker

Ghiacciaia con apertura dall'alto 140 lt. Frigorifero lsotherm 85 lt. Apertura frontale

IVC Multimedia CD/DVD/MP3/USB +altoparlanti est.+int. Elica di prua a scomparsa Max power Compact 12V /85 Carrelli Ronstan su sfere per utilizzo senza rotaia serie 6
Randa steccata biradiale sandwich DCline 2 mani di terzaroli completo di leasy-bag Genoa avvolgibile biradiale D Cline 135% LPG con UV e smagritore

Vela One Sail realizzata in tessuto sandwich in fibra di carbonio
Winches elettrici genoa 58STE (up price) Winch elettrico drizze 46STE
Delfiniera in acciaio inox

Supporto motore fuoribordo in teak 6 scalini albero
Strallo di trinchetta smontabile Paratie in teak
Teli antirollio cabine di poppa completi di golfari
Bernini Top con custodia con cerniera Cucina a 3 fuochi e forno basculante Rubinetto acqua di mare in cucina
Rubinetto acqua di mare nel gavone ancora Motore 75 hp

Riscaldamento  D5 6 uscite Eberspacher

N. 02 luci rosse

N. 02 prese 12 V esterne prua e poppa Presa 12V nelle 3 cabine

Gennaker cruising con calza

N.02 copriruota, 01 lazy bag, 01 set lazy jack Trinchetta cross cut Hydranet

Passerella in carbonio pieghevole con teak mt. 2,25

60 metri catena inox da 1O mm. Ancora Delta

Zattera oceanic Arimar 6P Valigia Sistema navigazione NSE 12 Display aggiuntivo grafico
Sistema monitoraggio batteria Master Shuut 500/R
Pannello multifunzione Masterview

3
IS20 GRAPHIC display
Simrad
1
DST800 D/S/T, Plastic, 235KHz 2+1 m Sim Net
Simrad

1
IS20 Wind Vane lncl. Bracket excl. cable
Simrad
1
Wind Vane Cable (Simnet) 30 mt.
Simrad

1
Display pilota AP 24
Simrad
1
Main processor AC 42
Simrad
1
Sensore angolo di barra RF 25 Simnet
Simrad

1
Bussola Rate RC 42 simnet
Simrad
1
Attuatore elettrico completo
B & G

VHF
1
VHF RS 82 DSC con black box e cornetta al posto dello standard
Simrad

1
Antenna VHF completa di cavo

1
Altoparlante aggiuntivo


Cavo di prolunga per seconda postazione esterna
1
Portacornetta  aggiuntivo
CHARTPLOTTER/RADAR

1
NSE 8"

1
Antenna GPS GS simnet

1
Installazione del sistema

1
Antenna Radar DX42S digitale 2KW

1
Staffa di supporto
1
Display a colori 12" interno presa DVI

1
Comando remoto per chart plotter NSE

PRICE: EURO 300.000 + 5% commissioni di brokeraggio
INFORMAZIONI:
MASSIMO SANTIN: +39 348 2240195
I dati, indicati sono forniti dall’armatore si ritengono corretti ma non garantiti e non contrattuali. Commissioni (non incluse) di brokeraggio del 5% + iva da conteggiarsi sul prezzo di compravendita.
Venezia - Tel.+39.348.2240195-Fax +39.041.5206111
Marina di Punta Faro - 3/C, I-33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
e-mail info@veniceyachts.com      www.veniceyachts.com
venice yachts


