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	ASTERION
	model:
	Bavaria 40 Cruiser

	
	
	shipyard:
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	DOTAZIONI equipments
	DATI TECNICI specifications

	Biminitop
	Anno building year
	2008
	

	Sprayhood
	Cabine cabins
	3
	

	Autopilota autopilot
	Posti berths
	6+1
	

	GPS
	Bagni heads
	2
	

	VHF 
	Lunghezza lenght
	11.93
	[m]

	CD Player
	Larghezza beam
	3.99
	[m]

	Tavolo pozzetto cockpit table
	Pescaggio draft
	1.89
	[m]

	Doccia da ponte cockpit shower
	Peso weight
	8500
	[kg]

	Verricello ancora el. el. windlass
	Motore engine
	38
	[hp]

	Acqua calda warm water
	Serbatoio carburante fuel tank
	208
	[l]

	Tender
	Serbatoio acqua water tank
	360
	[l]

	Fuoribordo outboarder 
	Superficie velica sail area
	84.45
	[m2]

	Caricabatteria battery charger
	Avvolgiranda furling mainsail
	
	

	Ruota Timone steering wheel
	Genoa
	
	

	Ponte in teak teakdeck
	
	
	

	


