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CARATTERISTICHE:

Lunghezza f. (L max) m. 1047 Serbatoio acqua It 200
Lunghezza scafo (L h) m. 913 Peso (esduso motori) -Kg 3400
Larghezza max (B max) m. 326 n 6
Altezza in cabina ~m. 185 n 8 persone
Serbatoi carburante It 500 di progettazione B

DOTAZIONI
Locale motori: Due motori entrofuoribordo a benzina o turbodiesel - Due serbatoi carburante in acciaio inox - Due prefiltri carburante - Due batterie da 210 Amph. cad

Scafo e coperta: Pedana di poppa in vetroresina con vano per alloggio zattera - Scaletta da bagno a scomparsa - Doccetta estraibile - Pozzetto autovuotante - Grande quadrato di poppa
con dinette ad U - Tavolo a scomparsa con piede a pantografo per formazione dinette o piano prendisole con relativi cuscini - Due ripostigli a murata con chiusura - Gavoncino porta
oggetti - Alloggio per frigo supplementare - Sedile di guida biposto - Porta scorrevole in perspex per accesso alle cabine - Roll-bar con antenna VHF e due plafoniere - Parabrezza in
acciaio inox e lega leggera con cristalli temperati - Due prese d'aria sul trincarino - Vano a prua - Verricello elettrico da 1000 W con elettrocomando mobile e dalla plancia - R

ancora - Ancora Bruce e m. 50 di catena - Gavone per catena - Due bitte a prua e due bitte a poppa - Tientibene di prua - Piano prendisole a prua completo di cuscini - Tergivetro e
lavavetro - Sei parabordi - Parabordo perimetrale in peralluman e gomma - Gancio d'accosto - Asta portabandiera con bandiera nazionale - Due bozze d'ormeggio.

Plancia: Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti: strumenti motori, spie luminose per le luci di via, per le pompe di sentina e per I'autoclave, presa a 12 V, allarmi luminosi per
acqua in sentina, interruttori per tutti i servizi e gli accessori elettrici di bordo, interruttore parallelismo batterie, indicatori di livello acqua e carburante - In

Bussola - Vano con chiusura in perspex per strumentazione ausiliaria - Scatola telecomandi per invertitori ed acceleratori - Timoneria servoassistita - Volante - Copricruscotto.
Living: Scala di accesso con gradini ribaltabili - Divano ad L con tavolo con supporto telescopico per formazione letto - Mobiletto pensile - Due bl con tendine - Faretti

Cucina: Angolo cottura con fornello a due fuochi - Lavello a due vasche con copertura - Mobiletti pensil - Vani sotto il lavello - Frigorifero - Un oblo con tendina - Faretti.

Cabina armatoriale: Letto matrimoniale - Due guandiali - Armadio - Specchio - Mobiletti pensili - Vani porta oggetti e mensola - Passo d'uomo con escurante - Due oblé con tendine -

ipostigli sotto il letto matrimoniale - Tenda di separazione - Un oblo con tendina - Faretto.
Lavabo con doccetta estraibile - Mobiletto sottolavabo - Specchio - WC elettrico - Mensola - Accessori da bagno - Vasca raccolta acque bianche con sistema di svuotamento,
elettrico - Oblo con tendina - Faretti
Impianti e strumentazione ausiliaria: Caricabatterie - Staccabatterie - Quadro elettrico completo di interruttori termici per tutti i servizi di bordo - Prese di corrente a 12 V. in c.c. ed a
220 V. in ca. alimentabile da terra - Differenziale salvavita sulla rete a 220 V. - Impianto di estrazione d'aria nel vano motore (per le sole versioni benzina) - Due pompe di sentina
elettriche automatiche - Dispositivo di allarme sonoro per la presenza di acqua in sentina - Impianto idrico con autoclave e serbatoio acqua - Impianto di radiodiffusione con quattro
altoparlanti e potenziometri nelle cabine - Sinto CD - Dispositivo per chiusura a distanza valvole serbatoi carburante - Impianto TV - Fanaleria regolamentare - Radiotelefono VHF -
Impianto di estinzione incendi nel locale motori (per la sola versione benzina) - Estintori portatili - Avvisatore acustico - Orologio - Barometro - Bombola gas.

Versione benzina
'2x240 HP Viohvo Penta Inezione mod. 43GXi -DP

Versione turbodiesel
2x160 HP Volvo Penta mod. D3 - 160 EVC -DP
2x210 HP Volvo Penta mod. D4 - 210 EVC-DP

Certificazione CE e manuale del proprietario
Immatricolazione

/ACCESSORI EXTRA:

Impianto per sollevamento oleo- Congelatore

dinamico del tavolo. Telone copriscafo dal parabrezza
impianto per sollevamento oleo- apoppa

dinamico del portellone motore Pulpito

impianto acqua calda Plotter da 6" color con Gps e cartuccia
Passerella idraulica automatica Ecosolcometro

Cappottina parasole Antenna TV

Cappottina parasole a poppa Antivegetativa

Telone chiusura pozzetto




