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La motorizzazione del Conam 46 Sport ¢ affidata a due propulsori diesel con potenze
comprese fra i 500 ed i 575 cavalli che spingono I'imbarcazione fino a 35 nodi di velocita massima.
La carena a geometria variabile consente una rapida planata e un’ ottima tenuta di mare ed un
rapporto litri di carburante consumati | miglia percorse estremamente interessante.
Le casse combustibili da 1500 litri sono strutturali e garantiscono autonomia per oltre 400 miglia

The Conam 46 Sport motorization is entrusted to two diesel engines, within 500-575 horsepower, allowing the
boat to reach a maximum speed of 35 knots. The variable structure hull allows a quick glide and an excellent
sea keeping, as well as an interesting relation between fuel consumed and miles covered. The 1500 litres fuel
tanks are structural and grant more than a 400 mile range.





