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Soluzioni moderne, funzionali ed eleganti, in grado di soddisfare le richieste di un'utenza attenta alla qualità e alle prestazioni, ma anche al comfort e all'economia di esercizio. 
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"Il mare come stile di vita" recita la suggestiva frase del logo Abacus Marine: in effetti l'Abacus 70 mostra senza mezze misure non solo carattere, ma anche accuratezza costruttiva, elegante e meticolosa cura dei dettagli, tutte qualità che il cantiere siciliano dimostra di possedere e utilizzare con grande esperienza e professionalità. La prova in mare, effettuata con la collaborazione della Major Yacht di Rimini, concessionaria del marchio Abacus, ha rivelato immediatamente le solidità progettuali di una carena particolarmente adatta a questo slanciato motoryacht, tanto che durante la navigazione non sono stati utilizzati i flap, eppure l'equilibrio e la stabilità dell'Abacus 70 non hanno mai avuto bisogno di correttivi. 
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Ottime le prestazioni rilevate: oltre ad aver superato i 33 nodi (che è la velocità massima dichiarata dal cantiere) abbiamo anche registrato una velocità di crociera compresa tra i 27 nodi dei 2.000 giri/min, la crociera economica, e i 30 nodi dei 2.200 giri/min, la crociera veloce. E' inoltre sorprendente, in un'imbarcazione di oltre 40 tonnellate, una minima di planata compresa tra i 16 e i 17 nodi a 1.300/1.400 giri/min. Ottimo il comfort durante la navigazione, la barca non vibra e vanta un'insonorizzazione ragguardevole. Sicuramente in tutto questo hanno avuto il loro peso le felici sinergie tra il cantiere Abacus Marine e la prestigiosa penna di Fulvio De Simoni che ha firmato il progetto. 
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Visitando l'Abacus 70 si possono annotare tanti dettagli che rivelano ampiamente come il cantiere di Messina abbia fatto tesoro di esperienze e sperimentazioni per non tradire le aspettative dei diportisti più esigenti. 
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La zona poppiera, ad esempio, è imponente, in grado di trasmettere un senso di sicurezza che in mare fa sempre piacere: ma non mancano le soluzioni costruttive all'avanguardia, come la gruetta di alaggio e varo per la moto d'acqua a scomparsa, con apertura elettroidraulica nella zona superiore dello specchio poppiero, o la scala di accesso alla piattaforma poppiera di dritta, che si solleva per poter accedere all'ampia e luminosa zona equipaggio e alla sala macchine, dove spazi, soluzioni, disimpegni e impiantistiche concorrono a rendere questo locale una delle zone più riuscite dell'Abacus 70. 
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Il pozzetto propone una comoda divaneria lineare con tavolo, le attrezzature di ormeggio a scomparsa totale e una solida e comoda scala di salita al flying bridge, sul quale si trova un'ampia dinette, il mobile multifunzione con lavello, grill e frigo, un grande prendisole a pruavia della controplancia di governo, mentre non manca uno spazio a poppavia per il tender e la gruetta. Gli interni propongono un'abitabilità attenta alla privacy individuale, mentre l'attenzione ai dettagli e alle finiture rende eleganti e sofisticati gli ambienti comuni. 
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Il salone è disposto, come ormai consuetudine su imbarcazioni di questa tipologia, su due livelli, ma in questo caso si è particolarmente insistito sul concetto di separare nettamente la zona living a poppa, la zona pranzo nella sezione mediana e la zona operativa a pruavia. Molto bella la cucina, in diretto contatto con la zona da pranzo, così come la zona di governo, posizionata centralmente e arricchita da un comodo divanetto di servizio e dal portellone di accesso al camminamento esterno di dritta. La zona notte è compartimentata in modo da offrire quattro comode cabine con servizi privati: VIP a prua, due cabine ospiti a poppavia cabina VIP (una con letti in piano e una con letti sovrapposti a L) e infine la suite armatoriale a centro barca. Suite nel vero senso della parola, arricchita da un locale bagno con doccia-Jacuzzi, un locale spogliatoio, la zona beauty e il comodo divanetto per due con tavolo. 
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SCHEDA TECNICA

Progettista: Fulvio De Simoni
Costruttore: Abacus Marine; 98040 Giammoro (ME); tel. 090 9384339; fax 090 9385509; e-mail info@abacusmarine.it; sito web www.abacusmarine.it
Concessionario e distributore per l'Adriatico: Major Yacht; via Destra del Porto, 157; 47900 Rimini (RN); tel. 0541 51477; fax 0541 432364; e-mail info@majoryacht.sm; sito web www.majoryacht.sm
Categoria di progettazione CE: A
Lunghezza f.t.: m 21,47
Lunghezza al galleggiamento: m 18,04
Larghezza massima: m 5,43
Immersione: m 1,70
Dislocamento a vuoto: kg 36.000; a pieno carico: kg 44.000
Portata omologata: 18 passeggeri
Totale posti letto: 8+2 in 5 ambienti
Motorizzazione: 2x1.360 HP MAN V12-1360 EB TD
Potenza complessiva installata: HP 2.720 (kW 2.000)
Potenza fiscale complessiva: CV 220 circa
Peso totale motori: kg 3.930
Rapporto dislocamento a vuoto dell'imbarcazione/potenza motori installati: kg/HP 13,23
Tipo di trasmissione: linea d'asse
Velocità massima dichiarata: nodi 33 a 2.300 giri/min
Velocità di crociera: nodi 28 a 2.100 giri/min
Consumo a velocità di crociera: litri/ora 360
Autonomia a velocità di crociera: miglia 360 circa
Capacità serbatoio carburante: litri 4.600
Capacità serbatoio acqua: litri 1.200
Prezzo con dotazioni standard e motorizzazione della prova: Euro 2.250.000,00 + IVA. 
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