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	Lunghezza F.T.
	10.70 omologata 9,92 m

	

	Larghezza
	3.00 m

	

	Larghezza F.T.
	3.20 m

	

	Altezza interna
	1.90 m

	

	Altezza cabina
	0.00 m

	

	Potenza max
	388 KW

	

	Peso
	5000 Kg

	

	Portata persone n°
	10

	

	Posti letto
	5

	

	Omologazione
	Cat. B

	

	Serbatoio carburante
	2x240 lt

	

	Serbatoio acqua
	150 lt

	


DOTAZIONI STANDARD 

Bitte, pulpito, piastra salva prua, parabrezza.
Nr.2 passi d’uomo, luci di navigazione, nr.3 pompe di sentina, volante, vano fono assorbente, prefiltri carburante, doccia su plancetta ed all’interno bagno, lavabo interno, cucina interna, aprigavone motore elettrico, porte ciliegio, bottazzo acciaio, oblò acciaio, tappi imbarco acqua e carburante, indicatori elettronici per acqua e gasolio, parabrezza acciaio, plancetta in teak, WC elettrico, impianto stereo, luci interne, frigo interno, bussola, staccabatterie.
 

EXTRA 

Ancora acciaio
Antivegetativa
Boiler
Dotazioni di bordo
Elica di prua
Faro orientabile elettricamente
Forno a microonde
Frigo esterno
GPS + ECO
Kit bagno
Kit flaps
Luci di cortesia
Paiolato cabina in ciliegio
Paiolato in teak esterno
Paiolato in teak interno
Passerella idraulica
Portaparabordi
Raddrizzatore 220 V con cavo
Serbatoio acque nere
Televisore con antenna
Telo camping
Telo copri consolle
Telo copri pozzetto
Vernice colorata

