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	Dati tecnici

	

	LFT: 5,75 m 

	L.gall.: 4,78 m

	Larghezza: 2,40 m

	Chiglia Standard: 1,15 m 

        Ridotta : 0,80 m (opzionale)

	Dislocamento: 710 kg / 780 kg

	Zavorra: 230 kg / 300 kg

	Altezza albero: 9,15 m

	Superficie randa: 14 m²

	Genoa (106%): 7,5 m²

	Gennaker: 29 m²

	VA18/DE/0810 | Per il modello 2010/2011|
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- Il Varianta 18 è costruito in conformità della CE classe C

[image: image2.emf] | SCAFO E COPERTA
- Scafo | Costruzione in sandwich di poliestere con anima in balsa

- Scafo | Scafo e ponte stratificati

- Scafo | Costruzione in resina poliestere tipo vinilestere

- Scafo | Interni trattati con gelcoat bianco

- Coperta | Costruzione a sandwich di poliestere con anima in balsa

- Coperta | Rinforzi in alluminio

- Coperta | Scafo e coperta laminati

- Coperta | Antiscivolo inclusi in coperta

- Coperta | Colore bianco

- Chiglia | Chiglia a T con centro di gravità estremamente basso

- Pozzetto | Gavoni su entrambi i lati

- Timone| Timone con estensione

[image: image3.emf] | ATTREZZATURE DI COPERTA
- Attrezzatura di coperta | Tambuccio veritcale in plaxi glass 

- Attrezzatura di coperta | Tambuccio superiore in plaxi glass
- Attrezzatura di coperta | 3 bitte ormeggio

- Attrezzatura di coperta | Attrezzatura per armare genoa 

- Attrezzatura di coperta | Stopper sulla tuga

- Attrezzatura di coperta | Bozzelli a piede d’albero

[image: image4.emf] |  MANOVRE & VELE
- Attrezzatura | 9/10 Albero in alluminio

- Attrezzatura | 1 ordine di crocette

- Attrezzatura | Boma in Alluminio

- Attrezzatura | Drizze genoa e randa

- Attrezzatura | Scotte genoa e randa

- Vele | Randa in  Dacron 14 m²  

- Vele | Genoa 106% Dacron 7,5 m²
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