Allestimento Flybridge
· Accesso al fly con scala in acciaio inox e gradini in teak;
· Alberetto in mogano;
· Antenna TV;
· Avvisatore acustico;

· Faro e relativo comando;
· Battagliola in acciaio inox;

· Copertura protettiva stazione di governo;

· Parabreeze in plexiglas bronzato;
· Divani laterali con gavoni sottostanti;

· Illuminazione di cortesia del fly;

· Luci di navigazione;

· Mobile in resina attrezzato ( frigo a cassetto, grill in vetroceramica, lavabo inox e rubinetto abbattibile);

· Materassino prendisole;

· Osteriggio per accesso al fly;

· Poltrona guida a due posti con spalliera a due posizioni;

· Tavolo in teak apribile con piantana;

· Ruota timone in acciaio inox con impugnatura in poliuretano bianco;

· Cruscotto con strumentazione;

· Bussola;

· Strumentazione motori;

· Telecomando motori elettronico;

· Ripetitore pilota automatico;

· Chart C 80 Raymarine;

· Comando elica di prua;

· VHF;
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