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RBARTI YYFACHT S

cantieri navali






Abati Yachts    64’ Freeport
PIANO DI COPERTA/SCAFO

Accessori di coperta in acciaio inox;

Ancora tipo Bruce 30 kg con catena 100 mt dimetro 12 mm;

Asta portabandiera;

Avvisatore acustico a compressore;

Bitte a mezza barca (2 per lato);

Capo di banda in teak massello trattato;

Cavo per allacciamento a banchina 230V da 15m;

Cime di ormeggio (4) da 12 m;

Coperture parabordi (6+2);

Cuba di prua inox;

Divanetto a due posti con cuscini (alloggiamento della 3a stazione di manovra optional);

2 divani pozzetto con cuscini per alloggiamento zattera;

doccia acqua calda/fredda sullo spoiler di poppa;

Finestrature laterali fuga in cristallo temprato con inseriti oblò cabina (2) lato sinistro;

Gancio d’accosto;

Garage di poppa con portellone ad apertura elettro-idraulico e piano in teak per alloggiamento;

Tender tipo Avon Seasport Jet-SE320;

Luci in pozzetto;

Mobile con lavello acqua dolce inglobante accesso a locale equipaggiamento e scala salita fly;

Mobile di ormeggio con bitte (2 per lato), porta cime e verricelli (2);

Portabordi cilindrici (6) e sferici (2);

Parabrezza in cristallo a tempera termica e finestrature laterali con aperture;

Passerella di imbarco telescopica a triplo sfilo in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con telecomando;

Ponte di coperta in teak;

Porta posteriore di accesso al salone scorrevole con telaio in acciaio inox;

Porticine di poppa (2) ribaltabili per chiusura pozzetto;

Prendisole di prua con cuscini imbottitura laterale;

Salvagente anulare con sagola galleggiante e boetta luminosa nel cielino. 

POZZETTO

Accesso fly in acciaio inox e teak;

Scala bagno manuale a scomparsa nella plancetta di poppa;

Scala per accesso alla plancetta (a portellone garage aperto) con due scale strutturali;

Telecoprivetri frontali e laterali plancia;

Tientibene laterali in teak massello trattato;

Verricelli da tendaggio 700w (2);

Verricello elettrico (2000w) salpaancora con comando a prua e plancia;

Zattera di salvataggio per 12 persone (6+6).

FLY

Alberetto inox portafanali e bandiere;

Antenna tv;

Bussola elettronica Raymarine;

Car-stereo CD con sportello stagno e due altoparlanti;

Copertura per stazione di governo;

Cruscotto strumenti apribili;

Deflettore frontale e laterale in plexiglass;

Divano a U con gavoni (2) sottostanti;

Faro prodiero orientabile elettricamente;

Illuminazione fly;

Indicatore angolo di barra;

Leve gas invertitore elettroniche;

Mobile con lavello e frigorifero 50 lt (piastra cottura 230v optional);

Osteriggio scala pozzetto;

Pilota automatico dual station Raymarine St6200 con interfaccia;

Prendisole con cuscini sollevabile con funzione tavolo;

Pulpito fly in acciaio;

Sedile pilota con gavone sottostante;

Timoniera elettroidraulica servoassistita;

Tridata Raymarine St60+ ripetitore (ecoscandaglio/log-contamiglia/temp. acqua);

VHF ricetrasmittente.

SALONE ZONA PRANZO

Aria condizionata;

Chiusura posteriore in acciaio inox con porta scorrevole;

Divano a “L” in pelle con tavolino elettrico ellittico;

Divano a “L” in pelle con tavolo da pranzo e sedie;

Mobile con stipi vari in teak;

Mobile TV grande listato;

Tendine vetrate laterali e posteriori;

TV LCD.

PLANCIA

Aria condizionata;

Bussola magnetica;

Chart diviso plotter Raymarine LCD Color 12” con Gps;

Comando faro mezzomiglio elettrico ½;

Contacatena elettronico digitale;

Display per monitoraggio dati barca;

Leve gas - invertitore elettronico;

Orologio, barometro ed igrotermometro;

Parallelo batterie istantaneo;

Pavimento in teak rigato listoni;

Pilota automatico Raymarine St7200 con interfaccia;

Poltroncina pilota in pelle a due posti;

Presa a 12W tipo accendisigari;

Radar;

Ruota timone in inox e teak;

Stazione di governo strumentazione completa;

Tergivetri con lavacristalli incorporati (2) e temporizzatore;

Timoniere elettroidraulica termoassistita;

Tridata Raymarine ST60+ (ecoscandaglio, log-contamiglia e temp acqua);

VHF ricetrasmittente.

CUCINA

Mobile bar;

Aria condizionata;

Copertura piano cottura e lavello;

Finestratura laterale con vetro scorrevole;

Forno a microonde ed elettrico combinato;

Frigorifero e contenitore vino;

Lavastoviglie (6 coperti);

Lavello in acciaio inox con rubinetto abbattibile;

Mobili bassi con stipi e cassetti;

Pavimento in listelloni;

Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole;

Piano di lavoro;

Rubinetto acqua salata;

Unità aspirante ai lati del piano cottura.

CORRIDOIO CABINE

Frigo congelatore;

Cambusa;

Stireria con lavasciuga guardaroba.

CABINA ARMATORIALE

Aereazione sotto il materasso;

Cabina guardaroba con ripiani e cassetto di sicurezza con finestra;

Car-Stereo CD con due altoparlanti;

Comodino;

Divanetto in pelle ad angolo;

Letto matrimoniale con rete a doghe in legno, con materassa, guanciale, copriletto, mobile con alloggiamento tv orientabile;

Vanity con pouffe in pelle e specchio scrittoio;

Pavimento in listoni;

Presa TV, presa 230V;

Tendaggi arricciati;

Vetrata fissa scafo con oblo inox tondo apribile;

Porta scorrevole con accesso all’antibagno.

BAGNO ARMATORIALE

Box polifunzionale doccia idromassaggio cromoterapia;

Pannello gestione WC con livello indicazione cassa 3/4 full;

Pavimento in teak rigido a listoni;

Porta scorrevole;

Piani di servizio;

Specchi (2) scorrevoli;

Tendine;

Vetrata fissa a scafo con oblo tondo in inox apribile;

WC elettrico e bidet separati in ceramica con aspiratore in locale separato.

CABINA VIP DI PRUA

Areazione sotto materasso;

Armadi (2);

Cassettiera sotto il letto;

Finestratura a oblo a scafo apribili;

Gavone sotto il letto;

Lampade di lettura (2);

Letto matrimoniale con rete a doghe di legno, con materasso, guanciale e copriletto;

Mobili pensili laterali;

Passo d’uomo con oscuramento;

Pavimento a listoni;

Presa TV, presa 230V;

Ripiani laterali con portaoggetti;

Specchio testaletto;

Tendaggi.

BAGNO CABINA VIP

Armadietto e ripiani di servizio;

Carabottino doccia in teak massello;

Doccia separata con chiusura scorrevole in cilindro plexiglass;

Lavabo in ceramica con mobiletto portabiancheria sottostante;

Oblò inox apribili in vano doccia ovale;

Pannello gestione WC;

Pavimento in teak rigato acero;

Specchio;

Tendina legno;

WC elettrico in ceramica ed acqua dolce separatori.

CABINA OSPITI

Areazione sotto il materasso;

Armadio;

Cassettiere sotto i letti;

Comodino con 2 cassetti;

Lampade di lettura;

Letti 2 copn materassi, guanciali e copriletti;

Pavimento in listelloni;

Specchio;

Tendaggio;

Oblò.

BAGNO OSPITI

Armadietto e ripiani di servizio;

Carabottino doccia in teak massello;

Doccia separata con chiusura scorrevole;

Lavabo in ceramica con mobiletto portabiancheria sottostante;

Oblò inox apribile;

Pannello gestione WC;

Pavimento listoni;

Capospecchio;

Tendine;

WC elettricvo in ceramica ad acqua dolce con bidet incorporato.

DISIMPEGNO ZONA EQUIPAGGIO

Armadio;

Comandi staccabatterie e intercettazione a distanza gasolio motori e generatori;

Ingresso dal pozzetto con porta a scomparsa;

Letto singolo supplementare con materasso, guanciale copriletto e tendina di separazione;

Pavimento a moquette;

Quadro elettrico principale.

CABINA EQUIPAGGIO

2 Armadi;

Comodino con cassetto;

Lampade di lettura (2);

Letti 2 sovrapposti con materassi guanciale e copriletto;

Oblò inox apribile;

Pavimento in moquette;

Tendaggi.

BAGNO EQUIPAGGIO

Armadietto e ripiani di servizio;

Carabottino in teak;

Doccia;

Lavabo;

Pannello gestione WC;

Specchio;

Tendaggi;

Tendina doccia;

WC elettrico in ceramica ad acqua dolce con bidet separato.

GAVONE DI POPPA

Alloggio catena ancora;

Comandi a pulsantiera per verricelli;

Gavone porta parabordi;

Portelli di ispezione (2);

Rubinetto acqua salata.

LOCALE MOTORI

Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante motore;

Estrattore elettrico;

Filtro acqua raffreddamento motori;

Filtri gasolio (racor con bypass + hummel);

Gruppo elettrogeno;

Impianto estinzione incendio fisso ad azionaento automatico / manuale;

Luci ispezione;

Paratia stagna proravia;

Pompa di prosciugamento sentina;

Rubinetto acqua dolce per abbocchi e lavaggio;

Accesso diretto da locale motori;

Serbatoio carburante in VTR;

Valvole deviatrici per esaurimento sentine.

IMPIANTI

Dispositivo a distanza per chiusura valvole alimentazione gasolio motori e generatori;

Estintori a mano;

Impianto acqua calda con boiler;

Impianto aria condizionata in salone, plancia e cucina;

Impianto elettrico costituito da: batteria per generatore 185ah 12v;

Carico batteria 75a 24v automatico;

Gruppo batterie (4) per avviamento motori 370ah 24v;

Gruppo batterie (6) per servizi ausiliari 555ah 24v;

Presa corrente banchina 63a / 230v;

Prese di corrente 230v nei vari locali;

Impianto esaurimento sentine ausilire con elettropompa autodescante (Prua, acque grigie, acque nere, sala macchine spoiler);

Impianto esaurimento sentine (di cui 3 automatiche);

Impianto esaurimento serbatoio acque grigie con elettropompa automatica;

Impianto esaurimento serbatoio acque nere automatico o manuale con elettropompa;

Impianto idrico con autoclave 24v per acqua dolce controllo elettronico;

Impianto ricetrasmittente VHF;

Impianto rilevazione fumo in sala macchine con allarme;

Impianto stabilizzatori di assetto (Flaps);

Impianto WC elettrico con funzionamento ad acqua dolce;

Passascafo asse con tenuta meccanica senza manutezione;

Protezione catodica con anodi di zinco;

Scarichi silenziati;

Timoneria elettroidraulica servoassistita.

ACCESSORI PRINCIPALI

Aria condizionata: completamento cabine e cabina marinaio (60000 BTU / h);

Asse di rispetto;

Bimini top sul fly;

Dissalatore 130lt, 180lt;

Elica di manovra a poppa (10.7hp-13,1hp);

Elica di manovra a prua (10.7hp-13,1hp);

Presa in barca acqua banchina;

Pulitore di prua;

Scala bagno elettroidraulica;

Stabilizzatori giroscopici Mitsubishi (2) MSM-4000;

Tendalino parasole;

Pozzetto ad avvolgimento elettrico;

Tender Avon Seasport Jet - Se320;

Terza stazione di governo in pozzetto.

La Soc. Abati Yachts srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli allestimenti sopra menzionati in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.
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