	MODELLO IMBARCAZIONE: SANLORENZO 82

	MARINA DI GENOVA

	DATI IDENTIFICATIVI
	DATI GENERALI
	DATI MOTORE

	Iscrizione
	SP 4115 D
	Lunghezza f.t. (Mt)
	23,95 mt
	Costruttore motore
	CAT

	Cantiere
	Sanlorenzo SPA
	Larghezza (Mt)
	6,17 mt
	Potenza motore 
	2 x 1680

	Tipo
	Fly
	Pescaggio (Mt)
	2,10 mt
	Anno di costruzione

	Colore
	Bianco
	Dislocamento (T)
	68,95 t
	Modello
	C32 DITA

	Numero scafo
	IT SL200520D808
	Serbatoio acqua (Lt)
	1700 l
	Numero di ore

	Nome
	COHIBA
	Persone trasportabili
	16

	Anno costruzione
	2008
	Sovrastrutture
	VTR TEAK

	Anno 1° immatricolazione
	2008
	Scafo
	VTR

	Bandiera
	Italiana
	Velocità max (Kt)
	30

	Certificato di classe
	Velocità crociera (Kt)
	25

	Consumo (Lt/h)
	2 x 333 l/h

	Carburante
	diesel

	Serbatoio carburante (Lt)
	8100 l

	Propulsione
	Linea d'asse

	Range (NM)


	ELETTRONICA
	DOTAZIONI
	INTERNI

	Centrale di navigazione
	Elica di poppa
	Cabine
	4

	Autopilota
	Raymarine
	Flap
	Posti letto
	9

	VHF
	Verricello prua
	Cabina equipaggio
	1

	GPS
	Raymarine
	Verricello poppa
	Posti letto equipaggio
	2

	Chartplotter
	Raymarine
	Generatori
	2 Kohler
	Bagno
	4

	Radar
	Raymarine
	Ore generatori
	Bagno equipaggio
	1

	Profondimetro
	Elica di prua
	Frigorifero
	2

	Sistema satellitare
	Stabilizzatori
	Freezer
	1

	Trasmettitore di emergenza
	Desalinizzatore
	Distributore di ghiaccio

	Girobussola
	Trattamento acque
	Piano cottura
	1

	Bussola magnetica
	Capacità acque grigie (Lt)
	400 l
	Forno
	1

	Ecoscandaglio
	Capacità acque nere(Lt)
	400 l
	Micro-onde

	Radiotelefono
	Piattaforma bagno
	Lavastoviglie
	1

	Batteria servizio
	Passerella
	Besenzoni
	Lavatrice/asciuga
	1

	Batteria motore
	Gru per tender
	Besenzoni
	Aria condizionata

	Batteria generatore
	Tender
	ZODIAC 380 - 25 hp
	Riscaldamento

	Carica batteria
	Jet Ski
	Televisione
	6 LG

	Circuito 220v
	12/24/220 v
	Dotazioni di sicurezza
	Lettore DVD
	1

	Zattera di sopravvivenza
	Stereo
	1

	Estintori

	Ancora

	Tavolo cockpit

	Prendisole anteriore

	Prendisole cockpit


