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             Regards sur un bateau d’exception…
Unique , inclassable, incomparable, aurait on envie de dire. Un « open » de très grande classe, d’une rare élégance.

Pour son premier modèle, Blue Crabber a mis la barre très haute : être une alternative française aux prestigieux Rivas… 

Si la carène et les superstructures sont de série, chaque bateau est construit, assemblé et équipé pour un propriétaire. Teck, acajou vernis, cuir et Alcantara, inox de qualité, équipements exceptionnels sur un bateau de cette taille: tout est raffiné, conçu pour le confort.

Un bateau de soleil
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 Le Blue Crabber 40. est un bateau  de jour, de soleil. On vit à l’extérieur, bien protégé des ardeurs du soleil par une astucieuse capote totalement dissimulée dans les plats bords. Pour la baignade, une échelle de bain à commande hydraulique et intégrée dans la poupe sort de son logement sur une simple pression. Et pour rendre les mouillages encore plus idylliques : une climatisation  du cockpit par brumisation est même prévue. Sous la capote, un grand  salon dinette fait face à un bloc cuisine élégant et complet : plancha vitro céramique,  grand frigo, congélateur.
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Le gris métallisé nacré du cockpit et du rouf fait remarquablement ressortir l’accastillage inox  poli  miroir choisi pour sa pureté de lignes.
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Le pont et les passavants  exclusivement réalisés en lattes de teck posées « à l’ancienne» (chauffées, cintrées et posées individuellement) sont joliment soulignés d’un plat bord en acajou massif du plus bel effet.
Des passavants très larges facilitent la circulation et permettent de rejoindre facilement l’espace bain de soleil prévu sur le rouf. Dans le cockpit, une table   télescopique transforme le coin salon en espace convivial de réception.
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Un grand runabout
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Avec ses 12 mètres de long, 3.95m de large et 8.2tonnes en charge, ce bateau dispose d’une taille, d’une autonomie        (1150 litres de carburant)  et d’une carène l’autorisant à envisager des navigations hauturières  

Son concepteur a voulu rester cohérent avec son programme : le luxe exige de l’espace, du volume, une facilité  de mouvement et de pilotage. 

Sur le Blue Crabber 40, pas de cuisine dans la cabine ! L’espace gagné  a permis de loger un petit salon intime, un placard-dressing, un lit pour deux personnes, et surtout une salle de bains d’un volume inhabituel dans cette taille de bateau.
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 L’impression d’espace est renforcée par le non cloisonnement des volumes. Les matériaux choisis       ne sont pas en reste : Bois précieux (érable vernis), alcantara, table de salon  design verre et  inox  soulignent les formes douces et harmonieuses des meubles faits sur mesure. Tout est conçu pour créer une atmosphère qui associe luxe et sobriété.

Le propriétaire d’une telle unité appréciera sans doute les multiples attentions qui lui sont proposées et feront le bonheur de ses invités :  climatisation de la cabine, brumisateur de cockpit, TV LCD avec lecteur DVD, Radio CD intérieur- extérieur,  …et même un coffre fort .
Une carène conçue pour aller vite en toutes circonstances
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 Une coque en V évolutif ( de 36° à l’avant à 24° à l’arrière) avec un redan marqué: le constructeur  a donné la priorité au confort et à la stabilité en  navigation rapide dans une mer formée.

Ce bateau ne tape pas dans la vague, navigue à plat, ne mouille pas, se pilote du bout des doigts.

L’angle de carène arrière lui donne une bonne assise en navigation rapide et sa gîte en virage est vite stabilisée par ses redans conséquents.

Le choix de la motorisation  est conforme à ce cahier des charges : deux VOLVO D6 de 435 CV associés à une transmission IPS lui permettent d’atteindre les 40 nœuds en vitesse de pointe.
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Le système de correction d’assiette révolutionnaire QL conçu par  Volvo est installé d’origine en remplacement de trims conventionnels et permet d’optimiser la phase de déjaugeage et l’assiette longitudinale. A toutes les vitesses, le système assure une navigation confortable sans cabrage de la coque, et ceci même dans la phase de déjaugeage. 

Mais le plus surprenant est peut être la douceur de commandes motrices EVC (électroniques) avec 
le tout nouveau système de pilotage simplifié par joystick.

Sans toucher aux inverseurs et aux leviers de puissance,  un simple joystick permet de réaliser les manœuvres de port et d’accostage comme un jeu d’enfant. Couplées à un calculateur informatique sophistiqué, les embases IPS s’orientent individuellement avec une puissance calculée et distribuée pour chaque  manœuvre demandée.
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Le choix de la transmission IPS avec  en dotation de série la direction électrique intégrée reste conforme à une  recherche obsessionnelle du  confort : réduction très sensible du niveau sonore (pas de vibrations des arbres d’hélice comme sur une transmission en ligne), accélérations et déjaugeage plus rapide, gain de 20 à 30% en vitesse et consommation, facilité et douceur de manœuvre déconcertante.

En option: deux turbines Hamilton (système hydro jet) pour accoster sans crainte sur le sable d’une plage ou pour naviguer dans des zones à forte amplitude de marées.
 Pour tout renseignement, contactez  Christian  Bleu      
 06 83 87 20 75
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