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ITA 74 srl – SCHEDA PERMUTA/USATO

Stipulata tra ITA 74 srl e…………………….…………………….. in data …………….      
		Sezione
	
	Tipo
	

	Cantiere
	  Jeanneau
	Modello
	 Sun odyssey 49

	Anno di costruzione
	
Anno di immatricolazione   
	Natante
	

	Nr Costruzione scafo
	2004

	Dimensioni
		Lunghezza
mt14,98
	Larghezza
mt 4,49
	Pescaggio
mt 2,12



		Stazza

	Dislocamento
Kg12500
	Zavorra
Kg4000




	HP Fiscali
	75
	Proprietà
	

	Bandiera
	  Francese
	Scadenza RINA
	

	Prezzo



Prezzo
Noleggio a partire da Euro ...

[bookmark: _GoBack]Note sul prezzo


[image: leasing]Leasing in corso
Ulteriori informazioni

[image: fina]Finanziamento
Ulteriori informazioni



	 Barca in ottime condizioni , controlli e revisioni periodiche di tutte le attrezzature  di bordo. Revisione e manutezione generale motore marzo 2016, astuccio volvo sostituito 2016, filtri olio e cinghie motore 2016 , allineamento asse elica 2016, pulizia circuito di raffreddamento 2016, regolazione punterie iniettori e pompa 2016. Tutte le spugne materassi di tutte le cabine rifatte nuove 2014 , rivestimento divano dinette 2016, 3 wc elettrici 2014, sostituzione autoclave 2014, ciclo protettivo carena con Jotamastic 2012, rivestimento in pelle timoni 2014, riverniciatura torrette timonerie con vernici in polvere superdurable 2014. Sostituzione valvole presa di mare motore e baderna 2015, sostituzione tutte le contropiastre dei candelieri con piastre inox e sigillatura 2015.Lucidatura scafo 2015. 2 frigoriferi a pozzetto.
 






		  Scario
Visibile a
 

	Stato italia
	
	Località
	campania

	 
Materiale di costruzione  vtr
 

	Materiale Scafo vtr e kevlar
	
	Materiale Coperta
	 vtr

	Materiale Tuga vtr
	

	 
Idraulici
 

	Serbatoi acqua: 3 
	x Capacità ognuno lt. 250
	Materiale serbatoi
	 P.E. RIGIDO

	Boiler
	Sì
	Autoclave
	
	
	

	Tipo Boiler
	
	Dissalatore
	
	
	

	 
Elettrici
 
	
	

	Tensione 12
	
	Carica batterie
	
	
	

	N. Batterie 5 / Cap. totale 500
	/ A  AGM FIAMM
	Inverter
	
	
	

	Generatore 220
	 Potenza:  Kw 
	Marca generatore
	
	
	

	 
Combustibili & Motori
 
	
	

	Velocità Max 
	Nodi   8
	Velocità Crociera
	nodi  6
	
	

	Serbatoi carburante:
	x capacità   lt. 240
	Materiale serbatoi
	 P.E.

	Motori 1
	x potenza   75 HP
	Ore moto 3500
	
	
	

	Marca motor   Yhanmar
	
	Modello motori
	
	
	

	Revisione motori  2016
	
	Tipo elica   3 pale fissa
	

	Trasmissione linea asse
	
	Note trasmissione  raffreddata ad acqua
	
	
	

	Matricola motore
	
	
	
	
	






	



ALTRO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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INVIARE VIA MAIL A  info@ita74.com oppure INVIARE FAX 08119576390
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